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                         Община Момчилград
                Област Кърджали
                    Адрес: Момчилград 6800, ул.”26-ти декември” № 12, тел. 03631 / 78-41, факс 03631 / 78-49, е-mail: obshtina@mg.link.bg
УТВЪРЖДАВАМ: ........../П/…. чл.2 от ЗЗЛД



инж. СУНАЙ ХАСАН



Кмет на Община Момчилград
ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ 

по  процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет:

„ Благоустрояване и основен ремонт на настилки по общински пътища и улици в населените места от Община Момчилград“
в две обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Благоустрояване на улици в населени места на Община Момчилград“
Обособена позиция № 2: „Основен ремонт на асфалтови настилки и направа на изкуствени неравности по общински пътища и улици  в населените места в Община Момчилград“
Правно основание: Процедурата се открива на основание чл. 178  от ЗОП, във връзка с чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП и във връзка с чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП.

гр. Момчилград
 2019 г.
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

на документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„ Благоустрояване и основен ремонт на настилки по общински пътища и улици в населените места от Община Момчилград“
в две обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Благоустрояване на улици в населени места на Община Момчилград“
Обособена позиция № 2: „Основен ремонт на асфалтови настилки и направа на изкуствени неравности по общински пътища и улици  в населените места в Община Момчилград“
Раздел І. Обща част:

1. Предназначение на документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка;

2. Предмет и описание на обществената поръчка;

3. Кратко описание на дейностите в обхвата на поръчката;

4. Срок и място за изпълнение на поръчката;

5. Прогнозна стойност;

6. Финансиране;

7. Схема на плащане;

8. Място и срок за получаване на документация за участие. Разяснения.
9. Гаранции. Условия и размер;

Раздел ІІ. Условия за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка;
Раздел ІІІ. Изисквания при изготвяне и представяне на офертите;
Раздел IV. Срок за представяне на офертите (подаване на офертата);
Раздел V. Процедура по разглеждане, оценяване и класиране на офертите и сключване на договор;
Раздел VІ. Критерии за оценка на офертите;
Раздел VІI. Приложения/Образци. Указания за подготовка на образците на документи;
РАЗДЕЛ І. ОБЩА ЧАСТ

1. Предназначение на документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка.

Настоящата документация съдържа информация, която дава възможност на потенциалните участници да се запознаят с предмета на поръчката и условията за нейното изпълнение, условията за участие, изисквания към участниците и процедурата по провеждането й.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: По смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9 от Закона за обществените поръчки, Възложител е Кметът на Община Момчилград
	

	Официално наименование:  ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД
	

	Булстат:  000 235984
	

	Адрес:   ул. «26-ти декември» №12
	

	Град  Момчилград
	

	Пощенски код   6800
	

	Държава    Република България
	

	Лице за контакт инж. Севдалин Огнянов – заместник кмет на Община Момчилград
	

	Телефон   03631/7854
	

	Факс        03631/7849
	

	Електронна поща Е-mail: obshtina@mg.link.bg
	

	Адрес на възложителя (URL) : www.momchilgrad.bg 
	

	Профил на купувача (URL) www.momchilgrad.bg/bg/otkriti-protzeduri.html
	

	
	


2. ПРЕДМЕТ И ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.
Обект на обществената поръчка е „строителство” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 

Предметът на настоящата обществена поръчка е:
„ Благоустрояване и основен ремонт на настилки по общински пътища и улици в населените места от Община Момчилград“
в две обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Благоустрояване на улици в населени места на Община Момчилград“
Обособена позиция № 2: „Основен ремонт на асфалтови настилки и направа на изкуствени неравности по общински пътища и улици  в населените места в Община Момчилград“
3. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА.
I. КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ  
Описание на обекта на строителство: 
ОСНОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТЕРИТОРИЯТА И НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ЕЛЕМЕНТИ В НЕЯ.

Местоположение: 

Община Момчилград  е разположена в - Южна  България, югоизточната част на Родопите. Районът е предимно планински. 

II. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ОБХВАТА НА ПОРЪЧКАТА

3.1. Изпълнение на СМР

Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с част трета "Строителство" от ЗУТ и започва след получаване на възлагателно писмо с посочване на конкретите обекти, видове и обеми СМР (а когато е приложимо и след влизане в сила на разрешението за строеж и след подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа).
Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и приемане на СМР, и въвеждане на обекта в експлоатация ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на българската нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики в България и в Европа.

1. Описание на основните видове работи, предмет на поръчката:
Извършване на ремонти и рехабилитация на трайни настилки от бетон и асфалтобетон на общински пътища и улична мрежа в границите на урбанизираните територии на населените места от Община Момчилград. Основните ремонтни и рехабилитационни работи включват:
Изпълнение на бетонови настилки

- Изкопни работи

- Доставка и монтаж на армирана заварена мрежа

- Доставка и полагане на бетон 

- Направа и демонтаж на кофраж

- Изработка и монтаж на армировка
Изпълнение на асфалтови настилки
· Изкопни работи
· Демонтажни работи на бордюри, тротоарни плочи, разкъртване на стара асфалтова настилка, транспорт на строителни отпадъци ,;
· Полагане на пълнежни пластове, необходими за достигане равност и наклони на повърхността на настилката;
· Изкърпване на асфалтова настилка с d=4 см.; доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип „А“ за горен пласт с d=6 см.;
· Почистване на стари и направа на нови дъждоприемни шахти и решетки;
· Полагане на нова маркировка; доставка и монтаж на стандартни рефлектиращи пътни знаци ІІ-ри типоразмер
· Полагане на асфалтобетон 
Възложителят ще идентифицира и съответно съобразно нуждите си ще възлага извършването на определени ремонтни и рехабилитационни работи на конкретно посочени отсечки с обем съобразно възможностите си за финансиране и в последователност съобразно определените приоритети.

Основните работи, които ще се възлагат и респективно всеки един от участниците следва да оферира като изпълнение са: 
Обособена позиция № 1: „Благоустрояване на улици в населени места на Община Момчилград“
	№
	Видове строително-монтажни работи
	мярка

	1
	Машинен изкоп за основи
	м3

	2
	Тънки изкопи до 20см за сваляне на ниво до здрава основа
	м3

	3
	Изкоп с багер в земни почви при нормални условия на транспорт
	м3

	4
	Изкоп с багер в скални почви при нормални условия на транспорт
	м3

	5
	Доставка и монтаж на армирана заварена мрежа N6 за настилка
	кг

	6
	Доставка  на трошен камък /минералбетон/- 5см за основа на път до 5 км.
	тона

	7
	Доставка  на трошен камък /минералбетон/- 5см за основа на път  от 5 км. до 35 км.
	тона

	8
	Полагане,профилиране и валиране с виброваляк на трошен камък /минералбетон/- 5см за основа на път
	тона

	9
	Доставка и полагане на бетон В20 за настилка с деб. 10 – 15  см. до 5 км.
	м3

	10
	Доставка и полагане на бетон В20 за настилка с деб. 10 – 15 см. от 5 км. до 35 км.
	м3


Обособена позиция № 2: „Основен ремонт на асфалтови настилки и направа на изкуствени неравности по общински пътища и улици  в населените места в Община Момчилград“
	№
	Видове строително-монтажни работи
	мярка

	1
	Разваляне на съществуваща асфалтова настилка,вкл.натоварване и транспорт до 5км
	м2

	2
	Полагане на плътна асфалтобетон плътна смес- 24кг/м2/1см, вкл. почистване, напръскване с битум и уплътняване с валяк 
	тона

	3
	Изрязване,почистване,напръскване с битум,полагане и валиране на асфалтови кръпки с деб. 4 до 6см 
	м2

	4
	Превоз на асфалтобетон до 5 км
	тона

	5
	Превоз на асфалтобетон от 5 до 35 км
	тона

	6
	Заливане на фуги в настилката с битумна емулсия /асфалтова паста/
	м

	7
	Полагане, профилиране и валиране с виброваляк на трошен камък /минералбетон/
	тона

	8
	Изкоп с багер в земни почви при нормални условия на транспорт – почистване на канавки
	м3

	9
	Доставка на трошен камък /минералбетон/-  за основа за път до 5 км.
	тона

	10
	Доставка на трошен камък /минералбетон/- за основа за път  от 5 до 35 км.
	тона

	11
	Фрезоване, почистване, измитане и измиване на асфалтовяа настилка
	м2

	12
	Полагане на битумен разлив
	м2

	13
	Полагане на плътна асфалтобетон плътна смес- за изпъкнали изкуствени напречни неравности с трапецовиден профил- ръчно
	тона

	14
	Доставка и полагане на маркировка – бяла с рефлектираши перли
	м2

	15
	Рефлектиращи пътни знаци за вертикална маркировка
	бр

	16
	Желязна стойка Н = 3,0 м. ф 60 за вертикална маркировка
	бр


В предлаганите от участниците единични цени се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на посочените видове СМР в описания вид и обхват, включително нормативно изискваните разходни норми за труд, разходни норми за материали, разходни норми за механизация, допълнителни разходи, такси, транспортни разходи и др. 
Единичните цени следва да включват всички технологични дейности, необходими при изпълнението на всеки отделен вид РСМР, включително обезопасяване на работната площадка в изпълнение на изискванията за осигуряване на безопасни условия на труд за изпълнителският състав на строителя и осигуряване на обществената безопасност и временна организация на движението, поддържане и почистване на строителната площадка, транспортни разходи за доставка на строителните материали и работната ръка, събиране, третиране, натоварване и изхвърляне на строителните отпадъци, разходи за дислокация на обекта на необходимата техника и др.
Възложителят си запазва правото да възлага и дейности извън горепосочените, като възлагането им ще става след идентифициране на тяхната необходимост и формиране на единичните цени по видове работи съобразно правилата на ценообразуване, посочени в проекто-договора, като същите се остойностяват с параметрите на ценообразуване, посочени в ценовото предложение на участника.
3.2. Данни за обособени позиции
Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка е разделена на две обособени позиции, при което участниците могат да подават оферта за участие  за една или повече  обособени позиции и в която да оферират целия обем от дейности, предмет на обособената позиция от настоящата процедура.

3.3. Възможност за представяне на варианти в офертите

Няма възможност за представяне на варианти в офертите.
4. МЯСТО И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Срокът за изпълнение на дейностите включени в обхвата на поръчката е до изчерпване на разполагаемия финансов ресурс, при което дейностите ще се възлагат през периода 2019 г.  Крайният срок за изпълнение на поръчката е 30.12.2019 г.
Мястото на изпълнение на поръчката е територията на Община Момчилград.
5. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ 
Прогнозната стойност на поръчката се определя в български лева, без ДДС и е максимална.
Прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка е както следва:
Общата прогнозна стойност на поръчката е  486 355,83  (четиристотин осемдесет и шест хиляди триста петдесет и пет лева и 83 ст.) без ДДС или 583 627,00 (петстотин осемдесет и три хиляди шестстотин двадесет и седем лева)  с ДДС. 

За Обособена позиция № 1: „Благоустрояване на улици в населени места на Община Момчилград“
е 230 850,00 / двеста и тридесет хиляди осемстотин и петдесет лева / без включен ДДС или 277 020,00 / двеста седемдесет и седем хиляди  и двадесет лева/ с включен ДДС.
Обособена позиция № 2: „Основен ремонт на асфалтови настилки по общински пътища и улици  в населените места в Община Момчилград“
е 255 505,83 / двеста петдесет и пет хиляди  петстотин и пет лева и 83 ст. / без включен ДДС или 306 607,00 / триста и шест хиляди шестстотин и седем лева/ с включен ДДС.
ВАЖНО !!!!!!

Ценовото предложение задължително включва пълния обем дейности по техническата спецификация, предлагат се единични цени по посочените дейности като изпълнението ще е  до съответната сума по обособената позиция. 
6. ФИНАНСИРАНЕ
Финансирането на обекта, предмет на настоящата поръчка, се осигурява чрез целево финансиране от бюджета на Община Момчилград за 2019 год.,  съгласно което е предвидено финансиране за настоящата поръчка и възлаганите с нея дейности по следния начин:
За Обособена позиция № 1: „Благоустрояване на улици в населени места на Община Момчилград“  е 230 850,00 / двеста и тридесет хиляди  осемстотин и петдесет лева / без включен ДДС или 277 020,00 / двеста седемдесет и седем хиляди  и двадесет лева/ с включен ДДС.
От които 135  016,67 лв. / сто и тридесет и пет хиляди и шестнадесет лева и 67 ст. / без ДДС, или 162 020,00 лева  / сто шестдесет и две хиляди и двадесет лева /с ДДС са  осигурените финансови средства от бюджета на община Момчилград за 2019 г. , а за частта от сумата от 95 833,33 лева/ деветдесет и пет хиляди осемстотин тридесет и три лева и 33 ст. /без ДДС или  115 000,00 / сто и петнадесет хиляди / с ДДС изпълнението на договора за обществена поръчка, в това число и неговото действие се отлага и се поставя в зависимост от сбъдването на следното условие – „наличие на осигурено финансиране от Община Момчилград от § 40 – 00'' за 2019 г. 
За Обособена позиция № 2: „Основен ремонт на асфалтови настилки и направа на изкуствени неравности по общински пътища и улици  в населените места в Община Момчилград“
е 255 505,83 / двеста петдесет и пет хиляди  петстотин и пет лева и 83 ст. / без включен ДДС или 306 607,00 / триста и шест хиляди шестстотин и седем лева/ с включен ДДС.

От които 154 015,83 / сто петдесет и четири хиляди и петнадесет лева и 83 ст. /без ДДС или 184 819,00 лева с ДДС са  осигурените финансови средства от бюджета на община Момчилград за 2019 г., а за частта от сумата от 101 490,00 / сто и една хиляди четиристотин и деветдесет хиляди лева/ без ДДС или 121 788,00 / сто двадесет и една хиляди седемстотин осемдесет и осем лева/ с ДДС изпълнението на договора за обществена поръчка, в това число и неговото действие се отлага и се поставя в зависимост от сбъдването на следното условие – „наличие на осигурено финансиране от Община Момчилград от § 40 – 00'' за 2019 г. 
 Всички плащания по договора за възлагане на обществената поръчка се извършват по банков път в лева.
7. СХЕМА НА ПЛАЩАНЕ
 Плащанията за дейностите в обхвата на обществената поръчка, ще се извършват на части, и в съответствие с ценовото предложение на участника, както следва:
7.1. Плащането на цената по договор се извършва на части, както следва:

7.1.1. АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ в размер до 30% (тридесет процента) от цената по конкретно възложените видове и обем СМР, дължимо в срок до 14 (четиринадесет) дни, считано от дата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на дейностите. За извършеното плащане се издава оригинална фактура, на стойност равна на стойността на аванса с включен ДДС.
7.1.2 МЕЖДИННИ ПЛАЩАНИЯ до достигане на 90% (деветдесет процента) от стойността на конкретно възложените видове и обем СМР се извършват на база реално изпълнени и приети без забележки СМР, установени с констативен приемо – предавателен протокол за установяване на действително извършени работи, подписан от представители на страните по Договора или от конкретно оправомощени правоспособни лица, при следната процедура:

7.1.2.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ покана за приемане и заплащане на изпълнените СМР, като посочва ден и час, в които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да осигури присъствие на легитимен представител. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва обстойна документална проверка и проверка на място за удостоверяване извършването на заявените за плащане СМР.

7.1.2.2. Извършените СМР се приемат с подписването на констативен приемо – предавателен протокол за установяване на действително извършени работи. 

7.1.2.3. Неявяването на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в деня и часа за приемане, посочени в поканата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се счита за приемане без забележки на извършената работа и е основание за плащане. Констативният протокол се подписва от явилите се лица.

7.1.2.4. Стойността на извършените работи се определя в съответствие с единичните цени по видове работи съгласно количествено-стойностната сметка към ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Всяко междиннo плащанe се извършва в срок до 14 (четиринадесет) дни след актуване на извършените СМР и представяне на следните документи:

- констативен приемо – предавателен протокол;

- изискуемите актове и протоколи съгласно Наредба №3/2003г., когато е приложимо;
- оригинална фактура, на стойност равна на стойността на сметката.

7.1.3. ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ се извършва в срок до 14 (четиринадесет) дни след подписване на окончателен приемо – предавателен протокол за съответния обект - конкретно възложените видове и обем СМР и издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Размерът на окончателното плащане се изчислява като разлика от стойността на действително извършените и актувани СМР и междинно разплатените суми.

7.2. Сборът от стойностите на авансовите, междинните плащания и окончателното плащане не може да надхвърля общата стойност на договора.
8. МЯСТО И СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ. РАЗЯСНЕНИЯ.
8.1. Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на официалния Интернет адрес на Възложителя в раздел „Профил на купувача“ – към съответната процедура . 

Всички разяснения по документация ще бъдат публикувани на същия интернет адрес. 

Изтеглянето на документацията от посочения интернет адрес е безплатно.

8.2. Условия и ред за получаване на разяснения по документацията за участие:

При писмено искане за разяснения по условията на обществената поръчка, възложителят публикува в профила на купувача писмени разяснения по реда ЗОП.

9. ГАРАНЦИЯ. УСЛОВИЯ И РАЗМЕР.
9.1. Участникът, определен за Изпълнител при подписване на договора представя гаранция за изпълнение в размер на 1% от стойността на договора за обществена поръчка. 

Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора от участника, определен за изпълнител на поръчката.

Условията и сроковете за задържане, респ. освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.
9.2. По отношение  на Гаранцията  за изпълнение  важат разпоредбите на чл. 111 от ЗОП.

Гаранцията се предоставя  в една от следните форми:

а) парична сума;

б) банкова гаранция;

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Гаранциите във формата на парична сума могат да се внасят по банков път по сметка на
Община Момчилград
IBAN: BG17 DEMI 9240 3300 0245 45, 
BIC код : DEMIBGSF, 
при Tърговска Банка Д, клон Момчилград, а банковата гаранция – оригинал, издаден от българска или чуждестранна банка със срок на валидност – с 60/шестдесет/ дни по–дълъг от срока на договора. При представяне на гаранцията за изпълнение/авансово предоставени средства, в платежното нареждане, в банковата гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя,  изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.

Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
РАЗДЕЛ ІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. Общи изисквания

1.1. Публично състезание е вид процедура за възлагане на обществени поръчки, при която всички  български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство и услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено и отговарят на предварително обявените от възложителя условия, могат да подадат оферта
1.2. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участникът следва да представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

· правата и задълженията на участниците в обединението;

· уговаряне на солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство.;

· дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението

Не се допускат промени в състава на обединението след крайният срок за подаване на офертата. Когато в договора за създаването на обединение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.
1.3. Когато не е приложено в офертата копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, Комисията назначена от Възложителя за разглеждане и оценяване на подадените оферти, го изисква на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП.

Забележка: На основание чл.10, ал.2 от ЗОП, Възложителят не предвижда изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица.

1.4. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.

1.5. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.

1.6. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

1.7. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни  участници в една и съща процедура.

Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

1.8. При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки електронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.
1.9. Когато кандидатът или участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен еЕЕДОП, който съдържа информацията по т. 1.8.

1.10. Участниците могат да използват еЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него информация все още е актуална.

1.11. Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 

1.12. Когато кандидатът или участникът е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се подава от всеки от участниците в обединението. При необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението. 

1.13. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
1.14. Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата.

В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 - 14 ЗОП.
1.15. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение. Не е нарушение на забраната доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.

1.16. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска при необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия: 

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата; 

2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява. 

При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя копие на договора с новия подизпълнител заедно с всички документи, които доказват изпълнението на условията по т.1.16 в срок до три дни от неговото сключване.
1.17. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.
1.18. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да извърши директно плащане към подизпълнителя при условията на чл.66, ал.7-10 от ЗОП. За приложимите правила относно директните разплащания с подизпълнители се прилага реда по чл.66 от ЗОП.
1.19. Възложителят поддържа „Профил на купувача” на ел. адрес посочен раздел І от настоящата документация и в данните на възложителя в публикуваното обявление за обществена поръчка, който представлява обособена част от електронна страница на община Момчилград  за който е осигурена неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства.  
В деня на  публикуване на Решението и Обявлението в Регистъра на обществените поръчки (РОП), Възложителят - община Момчилград публикува в профила на купувача, всички документи за участие в процедурата и предоставя неограничен пълен, безплатен и пряк достъп до тях.

Документацията за участие в настоящата процедура е безплатна и всеки участник може да я изтегли от „Профила на купувача”, за да изготви своята оферта!

2. Условия за допустимост на участниците 

2.1. По отношение на участник не трябва да са налице обстояелства по чл.54 ал.1 т.1-7 от ЗОП и чл.55 ал.1 т.1-5 от ЗОП, като констатирането на което и да е от условията ще доведе до отстраняване на участника с изключения на изрично посочените случаи в ЗОП.

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, когато:

2.1.1 е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;
2.1.2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. т. 2.1.1, в друга държава членка или трета страна;
2.1.3.  има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган;
2.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

2.1.5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

2.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

2.1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
2.1.8. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
2.1.9. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;
2.1.10. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;
2.1.11. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;

2.1.12. опитал е да:
а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или

б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

2.2  Основанията по т. 2.1.1, 2.1.2 и 2.1.7, както и по т.2.1.12  се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му.
В случаите по т. 2.2  , когато кандидатът или участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по т. 2.1.1, 2.1.2 и 2.1.7 се отнасят и за това физическо лице.
2.3 Не се отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когото са налице обстоятелствата по  т. 2.1.3, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.
 2.4. Отстранява се от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка и участник - обединение от физически и/или юридически лица за чийто член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване по т.2.3.
2.5. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове:
2.5.1. пет години от влизането в сила на присъдата - по отношение на обстоятелства по т. 2.1.1 и  2.1.2 ,  освен ако в присъдата е посочен друг срок на наказанието;
2.5.2. три години от датата на: 

а) влизането в сила на решението на възложителя, с което кандидатът или участникът е отстранен за наличие на обстоятелствата по т. 2.1.5., буква "а"; 

б) влизането в сила на акт на компетентен орган, с който е установено наличието на обстоятелствата по т. 2.1.6 ,   2.1.9  и  2.1.10 , освен ако в акта е посочен друг срок; 
в) влизането в сила на съдебно решение или на друг документ, с който се доказва наличието на обстоятелствата по т. 2.1.11;
Забележка: Стопанските субекти, които са отстранени от процедура за възлагане на обществена поръчка поради наличие на обстоятелства по т. 2.1.5., буква "а", както и тези, за които са налице обстоятелства по по т. 2.1.11, се включват в списък, който има информативен характер. 

2.6. Не могат да участват в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка участници, които са дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и контролираните от тях лица включително и чрез гражданско дружество, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим;

2.7. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката или ще използва ресурсите на трети лица, посочените изисквания се прилагат и по отношение на подизпълнителите и на третите лица.

2.8. В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице:

2.8.1. еЕЕДОП се представя за всяко физическо и/или юридическо лице, включено в състава на обединението. При необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението.
2.8.2. Декларацията по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

2.9.1. Лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП са:

1) лицата, които представляват участника;

2) лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника;

3) други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.

2.9.2. Лицата по т. 2.9.1, подт. 1) и 2) са, както следва:

1) при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2) при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от Търговския закон;

3) при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4) при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;

5) при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;

6) при едноличен търговец - физическото лице - търговец;

7) при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;

8) в случаите по т. 2.9.2, подт.  1 - 7 - и прокуристите, когато има такива;

9) в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които представляват, управляват и контролират участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

2.9.3. В случаите по т.2.9.2, подт. 8, когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.
2.10. Мерки за доказване на надеждност
2.10.1. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че: 
1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;

2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.
4. е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на труда.

2.10.2. Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението.
2.10.3. В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от участие в поръчката.
2.10.4. Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки и представените доказателства се посочват в решението за класиране или прекратяване на процедурата, в зависимост от вида и етапа, на който се намира процедурата. 
2.10.5. Участник, който e с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва предвидената в чл.56, ал. 1 от ЗОП  възможност за времето, определено с присъдата или акта.
Удостоверяване:

При подаването на офертата участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез представянето на Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) – Част III „Основания за изключване“.
В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП.
Доказване:
При сключване на договора участникът избран за изпълнител, следва да представи актуални документи, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване от процедурата съгласно чл. чл. 58, ал. 1 от ЗОП , при спазване на разпоредбата на чл. 67, ал. 8 от ЗОП.

3. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора  за създаване на обединението.


В случай, че участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката или ще ползва ресурсите на трети лица:
- Подизпълнителите трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. 

- Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата..
Прилага се и за двете обособени позиции
3.1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност
3.1.1. Лице, което ще бъде ангажирано в изпълнението на СМР, следва да притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката, а именно ВТОРА ГРУПА ТРЕТА КАТЕГОРИЯ (втора група - ІІІ категория, буква „а” - за общински пътища и съоръжения към тях - чл. 6, ал.1, т.1 и втора група, ІV категория буква „а” -за второстепенни улици V и VІ клас – чл. 8, ал. 1, т.2  от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи) или аналогична регистрация/членство в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, като в този случай участникът представя еквивалентен документ, доказващ регистрация/членство в аналогична професионална организация на държавата, в която е установен и има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издаден. 
Доказване: Обстоятелството се удостоверява в еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел А.Годност с посочване на данните за вписването в ЦПРС, посочваща уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа или за чуждестранни лица съответен еквивалентен документ или декларация или удостоверение от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка, придружен с превод на български език.
3.2. Изисквания относно икономическото и финансовото състояние на участниците
3.2.1. Лице, което ще бъде ангажирано в изпълнението на СМР, следва да имат застраховка „Професионална отговорност“ съгласно чл.171 от ЗУТ или еквивалентен документ за чуждестранните лица, съобразно законодателството на държавата в която са установени,с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт, а именно отговорността следва да покрива обекти от ВТОРА ГРУПА ТРЕТА КАТЕГОРИЯ (обектът, предмет на поръчката е втора група - ІІІ категория, буква „а” - за общински пътища и съоръжения към тях - чл. 6, ал.1, т.1 и втора група, ІV категория буква „а” - за второстепенни улици V и VІ клас – чл. 8, ал. 1, т.2  от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи).
Доказване: За доказване на поставеното изискване участниците попълват данни (застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа) в еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б.Икономическо и финансово състояние  за наличие на Валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл.171 ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката (Обектът предмет на поръчката е втора група - ІІІ категория, буква „а” - за общински пътища и съоръжения към тях - чл. 6, ал.1, т.1 и втора група, буква „а” - ІV категория за второстепенни улици V и VІ клас – чл. 8, ал. 1, т.2  от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи).
3.3 Минимални изисквания за технически възможности и квалификация:
3.3.1. Участник в процедурата трябва да отговаря на минимални изисквания за технически възможности и квалификация, както следва:

3.3 2. Всеки участник трябва да разполага с квалифициран и опитен инженерно–технически екип. Инженерно–техническият екип като минимум, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката трябва да отговаря на следните изисквания: 

· Технически ръководител –  технически правоспособно лице съгл. чл. 163а от ЗУТ или за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени,  с опит в областта на строителството на обекти, сходни с предмета на обществената поръчка – минимум 1 г. и участие като технически ръководител при изпълнението на обекти, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка – минимум 1 брой. 

· Специалист– контрол на качеството - строителен инженер, притежаващ Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ, със стаж не по– малко от 3 години – минимум 1 брой.

· Специалист – координатор по безопасност и здраве (КБЗ), с най-малко 1 години стаж на длъжност КБЗ, съгласно изискванията на ЗЗБУТ и Наредба №2/2004г. на МРРБ; да притежава валидно удостоверение за КБЗ в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ или за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени – минимум 1 брой.
Доказване:  За доказване на поставеното изискване участниците попълват данни  в е ЕЕДОП, Част IV: критерии за подбор, раздел, в:  технически и професионални способности   - със списък на членовете на ръководния  технически екип , които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната  компетентност и професионалния опит на лицата  .
РАЗДЕЛ ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. Изисквания към документите:

1.1. Всички документи се представят в един екземпляр.
1.2. Всички представени в офертата документи трябва да са изготвени на български език. В случай, че документите се представят на език, различен от български език, следва да бъдат придружени с превод на български език.
1.3. При изготвяне на офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако са заверени с подпис и печат на представляващия или лицето, упълномощено от участника да го представлява.
1.4. Когато са представени копия на документите, същите следва да са заверени с подпис и печат от съответния участник с текст „Вярно с оригинала“.
1.5. Участниците нямат право да предлагат варианти на офертите.

2. Изисквания за изготвяне на офертата и ценовото предложение.

2.1. Представената оферта трябва да има срок на валидност 6 (шест) месеца, считано от датата на изтичане на срока за получаване на офертите.

2.2. Офертата за участие в процедурата следва да бъде изготвена на български език и подписана от представляващия участника или от изрично упълномощено от него лице. В случай, че се подписват от пълномощник следва да се представи и документ за упълномощаване за изпълнение на такива функции.
2.3. Ценовото предложение се представя в съответствие с приложения към документацията образец. 

2.4. При несъответствие с цифровата и изписаната с думи цена на ценовото предложение ще се взема предвид изписаната словом.

3. Съдържание на офертите /съгласно Глава пета. „ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“, раздел ІV. и V. от ППЗОП/.

Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

1. Наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

2. Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;

3. Наименованието на поръчката, за която се подават документите. 
При процедура опаковката включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри “, който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.
Заявлението за участие включва най-малко следните документи:

1. единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – еЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката;

2. документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;

3. документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП , когато е приложимо.

Офертата включва:

1. техническо предложение, съдържащо: документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника; предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя; декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; декларация за срока на валидност на офертата; декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо; друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се налага от предмета на поръчката;

2. ценово предложение, съдържащо предложението на участника.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ЗАПЕЧАТАНАТА НЕПРОЗРАЧНА ОПАКОВКА:
1.1. Опис на представените към офертата документи, подписан от представляващия участника

1.2. Заявление за участие – Приложение № 1.

1.3. Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) (Приложение № 2) за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо - еЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката.
Когато изискванията по чл.54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл.54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.

В случаите по предходното изречение, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

1.4. документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;
1.5. документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП , когато е приложимо.
1.6. Декларацията по чл. 3, т. 8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици – попълва се Приложение № 7.
1.7. Техническо предложение (Приложение № 3), съдържащо: попълнен образец съобразно указанията за участие в настоящата поръчка, предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, изготвен и с попълнени всички изискуеми данни и реквизити съгласно приложения образец, придружено от декларация за спазени задължения, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд (свободен текст) за конкретната обществена поръчка и ако е приложимо декларация за конфиденциалност (свободен текст).
1.8. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

1.9. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Приложение № 4;

1.10. Декларация за срока на валидност на офертата – Приложение № 5;

1.11. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 101, ал.11 от ЗОП - Приложение № 6;
1.12. друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се налага от предмета на поръчката;
1.13. Отделен запечатан и непрозрачен плик с наименование „Предлагани ценови параметри“, съдържащо ценовото предложението на участника – Приложение № 8А  по  Обособена позиция № 1: „Благоустрояване на улици в населени места на Община Момчилград“  и  Приложение № 8Б  по  Обособена позиция   № 2: „Основен ремонт на асфалтови настилки по общински пътища и улици  в населените места в Община Момчилград“
ВАЖНО! Извън отделния запечатан и непрозрачен плик с наименование „Предлагани ценови параметри“ не трябва да са посочени ценови елементи и/или ценово предложение и/или други данни, водещи до възможност да се узнае ценовото предложение на участника, като в противен случай офертата ще бъде отстранена от участие.
Разходите на участника, свързани с окомплектоването на офертата и предложението за участие в процедурата, както и заплатените такси за изготвяне на документацията са за негова сметка.

Участникът не може да има претенции за направените от него разходи, включително и при некласиране.

РАЗДЕЛ ІV. СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ (ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА)
Офертите следва да бъдат получени при възложителя в срока, определен за подаване на офертите, посочен в обявлението.

Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

Възложителят няма да приема за участие в процедурата и ще връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са представени в незапечатана или скъсана обща опаковка, като тези обстоятелства се отбелязват в регистъра за получени оферти за участие в настоящата обществена поръчка.
При приемане на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.

1. Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация при спазване на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и другите нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника може да доведе до отстраняването му.

2. Офертата се представя в писмен вид, на хартиен и електронен носител.

3. Участниците предават офертите си в запечатана непрозрачна опаковка с надпис:
	ДО
Община Момчилград
Гр. Момчилград
Ул. ”26 –ти декември” 12
ОФЕРТА
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„ Благоустрояване и основен ремонт на настилки по общински пътища и улици в населените места от Община Момчилград“
по Обособена позиция № ….. и наименование
Наименование на участника:


Участници в обединението (когато е приложимо):

Адрес за кореспонденция, телефон:


 Факс и електронен адрес (по възможност): …………………………….



4. Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават лично или чрез упълномощено лице или по поща/куриерска служба офертите в Деловодството на Община Момчилград – Център за информация и обслужване на граждани  адрес: Община Момчилград, ул. ”26 –ти декември” 12  в установеното работно време, но не по-късно от крайната дата и час, указани в Обявлението за процедурата и/или съгласно обявлението за изменение (ако има такова).

5. При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.

6. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

7. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на офертите пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра.

8. Получените оферти се предават на председателя на комисията, за което се съставя протокол, съдържащ данни за подателя на офертата, номер, дата и час на получаването й и причините за връщане на офертата, когато е приложимо.

РАЗДЕЛ V. ПРОЦЕДУРА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ  И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
1. Публични заседания на комисията

Първо публично заседание - Мястото и датата на отварянето на офертите са съгласно посочените в раздел IV.2.7) „Условия за отваряне на офертите” от Обявлението за поръчка. Заседанието по отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Второ публично заседание - Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отваря ценовите предложения и ги оповестява.
2. Разглеждане на офертите за участие

Извършването на подбор на участниците, разглеждането и оценката на офертите се осъществява от назначена от Възложителя комисия.

Комисията спазва регламентирания ред за работа в чл. 104, ал. 1, ал.4-6 от ЗОП, чл. 53 - чл. 60 от ППЗОП и другите разпоредби на ЗОП и ППЗОП.
3. Обществената поръчка се възлага въз основа на Икономически най-изгодната оферта, определена по критерий за възлагане „ най-ниска цена”, като се оценяват единични стойности съгласно реда посочено в  РАЗДЕЛ VІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ  по надолу в тръжната документация.
4. За обяваването на резултатите от работата на комисията, основанията за прекратяване на процедурата, процедурата за обжалване, сключването на договор, комуникацията между възложителя и участниците и за всички други неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.

В случай на идентифициране на несъответствия между Документация, Обявление и Решение за откриване на обществена поръчка и приложени образци, да се прилага с приоритет както следва: Обявление, Решение, Документация (Указания за подготовка на офертите, Технически спецификации, Проект на договор, Методика за оценка на офертите, Образци на документи и Указания за попълване на образците на документи).
5.  Допълнителна информация, свързана с участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка:

Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите и строителството, предмет на поръчката, както следва:

5.1. Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите:

-        Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; 

-        интернет адрес: http://www.nap.bg/

5.2. Относно задълженията, опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите:

-        Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.;

-         София 1000, ул. "У. Гладстон" № 67,Телефон: 02/ 940 6331;

-        Интернет адрес:  http://www3.moew.government.bg/
5.3. Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика:

-        Интернет адрес:  http://www.mlsp.government.bg
-        София 1051, ул. Триадица № 2, Телефон: 8119 443

6. Комуникация между Възложител и участниците

Всички комуникации и действия между Възложителя и участниците, свързани с настоящата процедура са в писмен вид и само на Български език. Писма/кореспонденция представени на чужд език се представят задължително в превод на Български език. Работния език за изпълнение на поръчката е български.  

· Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по един от следните допустими начини:


а) лично – срещу подпис;


б) по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от участника адрес;


в) чрез куриерска служба;


г) по факс – посочен от страните в процедурата;


д) по електронен път – по електронна поща. В случай, при уведомяване по електронна поща (вкл. и такава посочена на официален уебсайт на участника), моментът на получаването от участника/заинтересовано лице/изпълнител ще се счита от датата на  получено при  Възложителя  потвърждение от заинтересовано лице/участник/изпълнител, за получено от Възложителя електронно известяване/уведомяване;

е) чрез комбинация от тези средства.
РАЗДЕЛ VІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
Оценяването и класирането на офертите се извършва по критерия за възлагане „НАЙ НИСКА цена”, по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП.
Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка“ (КО). Комплексната оценка представлява сума от индивидуалните оценки по определените предварително от възложителя показатели, отразяващи оптималната  цена, както следва:
	Показател – П
	Максимално възможен брой точки
	Тежест на показателя в комплексната оценка

	П 1– Ценово предложение 
	100
	100%


Комплексна оценка (КО) = П1
На първо място се класира участникът, събрал най-много точки. Максималният брой точки, който може да получи участник, е 100 т.

 Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П1
До оценка по този показател се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 100 %. 

Участниците посочват в ценовите си предложения ед. цени без включен ДДС за всяка от операциите, изброени от Възложителя в образеца на ценово предложение. Цените се посочват с точност до втория знак след десетичната запетая.

Обособена позиция № 1: „Благоустрояване на улици в населени места на Община Момчилград“
	№
	Видове строително-монтажни работи
	мярка
	Тегловен коефициент, G

	Ц1
	Машинен изкоп за основи
	м3
	6

	Ц2
	Тънки изкопи до 20см за сваляне на ниво до здрава основа
	м3
	6

	Ц3
	Изкоп с багер в земни почви при нормални условия на транспорт
	м3
	6

	Ц4
	Изкоп с багер в скални почви при нормални условия на транспорт
	м3
	6

	Ц5
	Доставка и монтаж на армирана заварена мрежа N6 за настилка
	кг
	10

	Ц6
	Доставка  на трошен камък /минералбетон/- 5см за основа на път до 5 км.
	тона
	6

	Ц7
	Доставка  на трошен камък /минералбетон/- 5см за основа на път  от 5 км. до 35 км.
	тона
	6

	Ц8
	Полагане,профилиране и валиране с виброваляк на трошен камък /минералбетон/- 5см за основа на път
	тона
	14

	Ц9
	Доставка и полагане на бетон В20 за настилка с деб. 10 – 15  см. до 5 км.
	м3
	20

	Ц10
	Доставка и полагане на бетон В20 за настилка с деб. 10 – 15 см. от 5 км. до 35 км.
	м3
	20


Обособена позиция № 2: „Основен ремонт на асфалтови настилки и направа на изкуствени неравности по общински пътища и улици  в населените места в Община Момчилград“
	№
	Видове строително-монтажни работи
	мярка
	Тегловен коефициент, G

	Ц1
	Разваляне на съществуваща асфалтова настилка,вкл.натоварване и транспорт до 5км
	м2
	3

	Ц2
	Полагане на плътна асфалтобетон плътна смес- 24кг/м2/1см, вкл. почистване, напръскване с битум и уплътняване с валяк 
	тона
	10

	Ц3
	Изрязване,почистване,напръскване с битум,полагане и валиране на асфалтови кръпки с деб. 4 до 6см 
	м2
	10

	Ц4
	Превоз на асфалтобетон до 5 км
	тона
	3

	Ц5
	Превоз на асфалтобетон от 5 до 35 км
	тона
	3

	Ц6
	Заливане на фуги в настилката с битумна емулсия /асфалтова паста/
	м
	3

	Ц7
	Полагане, профилиране и валиране с виброваляк на трошен камък /минералбетон/
	тона
	8

	Ц8
	Изкоп с багер в земни почви при нормални условия на транспорт – почистване на канавки
	м3
	6

	Ц9
	Доставка на трошен камък /минералбетон/-  за основа за път до 5 км.
	тона
	8

	Ц10
	Доставка на трошен камък /минералбетон/- за основа за път  от 5 до 35 км.
	тона
	8

	Ц11
	Фрезоване, почистване, измитане и измиване на асфалтовяа настилка
	м2
	4

	Ц12
	Полагане на битумен разлив
	м2
	4

	Ц13
	Полагане на плътна асфалтобетон плътна смес- за изпъкнали изкуствени напречни неравности с трапецовиден профил- ръчно
	тона
	10

	Ц14
	Доставка и полагане на маркировка – бяла с рефлектираши перли
	м2
	8

	Ц15
	Рефлектиращи пътни знаци за вертикална маркировка
	бр
	8

	Ц16
	Желязна стойка Н = 3,0 м. ф 60 за вертикална маркировка
	бр
	4


Оценките на участиците се изчисляват при спазване на следните указания:
По  Обособена позиция № 1: „Благоустрояване на улици в населени места на Община Момчилград“
Кn= (ЦnМИН/Цпуч) X Gn 

Където:
n - индекс на показателя (1... 10);

Цnмин -Минималната предложена цена на n показател;

Цnуч - Предложената цена на n показател от участника ;

Gn- Тежестен коефициент на n показател:

Кn - Брой точки получени за съответния показател Цn
Получената стойност се използва за оценка по показател Предлагана цена и се определя по формулата:

        10
Ц=   Σ . Кn , като сбор от всички точки Kn (К1…К10) получени, за отделните дейности.

        n=1
Максималният сбор от точки Кn, кьдето п = 1 до 10, е 100.
По  „Основен ремонт на асфалтови настилки и направа на изкуствени неравности по общински пътища и улици  в населените места в Община Момчилград“
Кn= (ЦnМИН/Цпуч) X Gn 

Където:
n - индекс на показателя (1... 16);

Цnмин -Минималната предложена цена на n показател;

Цnуч - Предложената цена на n показател от участника ;

Gn- Тежестен коефициент на n показател:

Кn - Брой точки получени за съответния показател Цn
Получената стойност се използва за оценка по показател Предлагана цена и се определя по формулата:

        16
Ц=   Σ . Кn , като сбор от всички точки Kn (К1…К16) получени, за отделните дейности.

        n=1
Максималният сбор от точки Кn, кьдето п = 1 до 16, е 100.
За неуредените в настоящата документация въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и действащото българско законодателство.

РАЗДЕЛ VІI. ПРИЛОЖЕНИЯ И ОБРАЗЦИ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ 

1. Заявление за участие – Приложение № 1;

2. Стандартен образец на  eЕЕДОП – Приложение № 2 (Образец № 2 – образец на еЕЕДОП, представен от Възложителя под формата на файлове с наименование “espd-request” по електронен път с останалата документация за обществената поръчка). 
3. Предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 3;

4. Декларация за съгласие с клаузите на приложение проект на договор – Приложение № 4
5. Декларация за срок на валидност на офертата – Приложение № 5
6. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 101, ал.11 от ЗОП  – Приложение № 6
7. Декларация по чл. 3, т.8  и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици – Приложение № 7
8. Ценово предложение – Приложение № 8А  по  Обособена позиция № 1: „Благоустрояване на улици в населени места на Община Момчилград“  и  Приложение № 8Б  по  Обособена позиция   № 2: „Основен ремонт на асфалтови настилки по общински пътища и улици  в населените места в Община Момчилград“
9. Проект на Договор – Приложение № 9;
10. Техническа спецификация – Приложение № 10;
11. Опис на представените документи по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП – Приложение № 11.

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

· Всички документи, съдържащи се в офертата, следва да бъдат на български език. 

· Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, документите, които се представят за участие следва да бъдат в превод на български език. 

· Документи, за които не е указано изрично в каква форма се представят (извън тези, които могат да бъдат само в оригинал), се прилагат в оригинал или в заверено от участника копие "Вярно с оригинала". Когато за документ е определено, че може да се представя чрез “заверено от участника копие”, за такъв се счита документ, при който върху копието на документа се съдържа текстът “Вярно с оригинала” и има собственоръчен подпис на представляващия участника и положен печат (ако има такъв).

· Представените образци в документацията за участие са задължителни за участниците. Ако офертата не е представена по приложените образци, възложителят може да отстрани участника от процедурата, поради несъответствие на офертата с изискванията на документацията за участие.

· Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя.
· Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват: наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес; наименованието на поръчката
Указания за попълването на приложенията / образците

1. Заявление за участие – Приложение № 1

Попълва се и се представя от представляващия участника или от изрично упълномощено от него лице. В представения образец се попълват всички изискуеми данни, а там където е неприложимо се отбелязва „неприложимо“.

2. Стандартен образец на еЕЕДОП – Образец № 2 – образец на еЕЕДОП, представен от Възложителя под формата на файлове с наименование “espd-request” по електронен път с останалата документация за обществената поръчка 
В ЕЕДОП се представят данни относно публичните регистри, в които се съдържа информация за декларираните обстоятелства или за компетентния орган, който съгласно законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.
Допълнителни указания за попълване на Образец No2 – Единен европейски 

документ за обществени поръчки (еЕЕДОП)

1.1. Участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл.54 ал.1 т.1-7 от ЗОП и чл.55 ал.1 т.1-5 от ЗОП с попълване на Част III: Основания за изключване на ЕЕДОП, в приложимите полета. 

Когато изискванията по чл.54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ еЕЕДОП. В случаите по предходното изречение, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.
1.2. Част ІІІ, раздел Г: „ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО 

МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА 

ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА― следва да 

бъде попълнена от участниците, тъй като възложителят е въвел специфични национални основания за изключване от участие в поръчката, посочени в документацията за обществената поръчка.

1.3. Информацията по раздел „Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва‖се изисква изрично от Възложителя и нейното попълване е задължително! Задължително е и предоставянето на информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част III за всяка (категория) съответни подизпълнители.

1.4.Възложителят изисква попълването на Част IV: Критерии за подбор, раздели 

А—Г в приложимите полета, съгласно посочените в обявлението, с което се оповестява 

откриването на процедурата и в указанията за подготовка на офертите, критерии за подбор.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице ЕЕДОП се представя от всеки участник-юридическо лице в обединението.

Когато е приложимо - ЕЕДОП се представя за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката.

По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. Когато кандидатът или участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Когато кандидатът или участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията относно липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор.
Важно!!!Съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП (в сила от 01.04.2018 г.), в офертите, подадени след 01.04.2018 г., Единният европейски документ за обществени поръчки се предоставя в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия. В тази връзка еЕЕДОП следва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание. 

Използването на  е-ЕЕДОП  е задължителна и може да бъде изпълнявано чрез предоставения от АОП български вариант на услугата. Той е достъпен на интернет адрес: https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg , без необходимост от предварителна регистрация.
Участниците могат да заредят и попълнят създаденият образец на е-ЕЕДОП - espd-request XML файл,  който са изтеглили от профила на купувача на Възложителя  на интернет адрес:  http://www.momchilgrad.bg/bg/otkriti-protzeduri.html 
Подготовка на образец на еЕЕДОП:   

Системата за еЕЕДОП е онлайн приложение и не може да съхранява данни, предвид което еЕЕДОП в XML или PDF формат винаги трябва да се запазва и да се съхранява локално на компютъра на потребителя. При попълване на ЕЕДОП през системата за еЕЕДОП участниците в процедурата следва да предстaвят еЕЕДОП в XML и PDF формат. 

Важно! В случаите когато ЕЕДОП е попълнен през системата за еЕЕДОП, при предоставянето му, с електронен подпис следва да бъде подписана версията в PDF формат. Файлът в PDF формат позволява подписването му едновременно от няколко лица с електронния подпис на всяко от тях (в случаите, когато следва деклариране на съответствие с изискванията за лично състояние, поставени от възложителя от лицата по чл. 54, ал. 2 и по чл. 55, ал. 3 от ЗОП, когато се представя един еЕЕДОП за всички лица).
Един от възможните начини за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид е той да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.  

Друга възможност за предоставяне е чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да е снабден с т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че еЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на заявленията/офертите. Пътя за достъп /линка/ до документа следва да бъде посочен в Описа на предоставените документи – Образец № 1.
Стъпки за попълване на ЕЕДОП през системата за еЕЕДОП:

а: Съхранете файла, предоставен от Възложителя "espd-request.xml", на компютъра си.

б: Отворете интернет страницата на системата за еЕЕДОП и изберете български език.

в: В долната част на отворилата се страницата под въпроса "Вие сте?" маркирайте "Икономически оператор"

г: В новопоявилото се поле "Искате да:" маркирайте "Заредите файл ЕЕДОП"

д: В новопоялвилото се поле "Качите документ" натиснете бутона "Избор на файл", след което намерете и изберете файла, който запазихте на компютъра си в стъпка „а“.

е: В новопоявилото се поле изберете мястото на дейност на вашето предприятие и натиснете бутона "Напред"

ж: Ще се зареди ЕЕДОП, който можете да започнете да попълвате онлайн. След попълване на всеки раздел се преминава към следващия чрез натискане на бутона "Напред". Когато попълните целия документ, на последната му страница ще се появи бутон "Преглед", чрез натискането на който се зарежда целят попълнен еЕЕДОП.

з: След като се е заредил целият еЕЕДОП, в края на документа се появява бутон "Изтегляне като", чрез натискането на който се появяват опциите за изтегляне на документа. Съхранете и двата формата на компютъра си, за да можете да се възползвате от повторно редактиране на документа.

Забележка: Описаният начин на работа със системата за еЕЕДОП е валиден към датата на обявяване на настоящата обществена поръчка. Възложителят го предоставя единствено с цел да улесни евентуалните участници в процедурата. Възложителят не носи отговорност за  промени в начина на функциониране на системата след тази дата.
3. Предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 3

Попълва се и се представя от представляващия участника или от изрично упълномощено от него лице. В представения образец се попълват всички изискуеми данни, а там където е неприложимо се отбелязва „неприложимо“.

Техническо предложение за изпълнение на поръчката трябва да е изготвено при пълно съобразяване с предварително обявените условия и изисквания на възложителя, в съответствие с техническата спецфикиация и приложимите нормативни изисквания.

Предложение, което не отговаря на горепосочените изисквания подлежи на отстраняване като неподходяща оферта.

4. Декларация за съгласие с клаузите на приложение проект на договор – Приложение № 4

Попълва се и се представя от представляващия участника или от изрично упълномощено от него лице. В представения образец се попълват всички изискуеми данни, а там където е неприложимо се отбелязва „неприложимо“.

5. Декларация за срок на валидност на офертата – Приложение № 5

Попълва се и се представя от представляващия участника или от изрично упълномощено от него лице. В представения образец се попълват всички изискуеми данни, а там където е неприложимо се отбелязва „неприложимо“.
6. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 101, ал.11 от ЗОП – Приложение № 6

Попълва се и се представя от представляващия участника или от изрично упълномощено от него лице. В представения образец се попълват всички изискуеми данни, а там където е неприложимо се отбелязва „неприложимо“.
7. Декларация по чл. 3, т.8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици – Приложение № 7

В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се представя от едно от лицата, които представляват участника.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице декларацията се представя от всеки участник-юридическо лице в обединението.

Посочва се съответната точка от чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

Изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици са: 

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на еквивалентен регулиран пазар, определен с наредба на Комисията за финансов надзор, и за дружеството се прилагат изискванията на правото на Европейския съюз за прозрачност по отношение на информацията за емитентите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар или на многостранна система за търговия, или еквивалентни международни стандарти и действителните собственици - физически лица, са разкрити по реда на съответния специален закон;  

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6;  

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 или се търгува на регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;  

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните собственици - физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.  

5. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на държава - страна по Споразумението за държавните поръчки на Световната търговска организация, както и на държава, с която Европейският съюз има сключено двустранно споразумение, гарантиращо достъпа до пазара на обществени поръчки в Европейския съюз, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 - за дейностите, за които се прилага споразумението;  

6. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на отвъдморска страна или територия съгласно Решение на Съвета 2013/755/ЕС от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз („Решение за отвъдморско асоцииране")(OB, L 344/1 от 19 декември 2013 г.) и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 - за дейностите, за които се прилага решението;  

7. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има сключено международно търговско и/или икономическо споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6;  

8. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има сключено международно търговско и/или икономическо споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6.
8. Ценово предложение – Приложение № 8А  по  Обособена позиция № 1: „Благоустрояване на улици в населени места на Община Момчилград“  и  Приложение № 8Б  по  Обособена позиция   № 2: „Основен ремонт на асфалтови настилки по общински пътища и улици  в населените места в Община Момчилград“
Попълва се и се представя от представляващия участника или от изрично упълномощено от него лице. В представения образец се попълват всички изискуеми данни, а там където е неприложимо се отбелязва „неприложимо“.

Участниците посочват отделните ценови предложения за отделните дейности които,  ще формират  общата цена за изпълнение на поръчката до съответната сума по обособената позиция. Посочените цени да са до втори знак след десетичната запетая. Предложение, което не отговаря на горепосочените изисквания подлежи на отстраняване като неподходяща оферта.

9. Опис на представените документи по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП – Приложение № 11.
Попълва се и се представя от представляващия участника или от изрично упълномощено от него лице. В представения образец се попълват всички изискуеми данни, а там където е неприложимо се отбелязва „неприложимо“.

Приложение № 1
	Наименование на участника:
	

	Правно организационна форма на участника 
	

	Седалище по регистрация:
	

	Булстат номер:
	

	Точен адрес за кореспонденция:
	(държава, град, пощенски код, улица, №)

	Телефонен номер:
	

	Факс номер:
	

	Лице за контакти:
	

	e-mail:
	


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

Долуподписаният/ата, ....................…………………………………......................................

( трите имена )

ЕГН: .............................., л.к. № ......................................., изд. на .........................................,

от МВР ..............................., в качеството ми на.....................……......................... на фирма

...................……..................................................................... ЕИК:……………………………,

със седалище и адрес на управление:...…………………………….........................…………

.......................................................................................................................................................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Желаем да участваме в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„ Благоустрояване и основен ремонт на настилки по общински пътища и улици в населените места от Община Момчилград“
по Обособена/и позиция/и  № …. „ ………………………………………………..”

                                                         /наименование на обособената/те позиция/и/

Към настоящото заявление за участие прилагам:

1. единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) за кандидата в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо - еЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката;

2. документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо; 

3. документ/и по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП.
Участник:………………………… 





/............................................................../





/трите имена, подпис и печат/
Приложение № 2
- образец на еЕЕДОП, представен от Възложителя под формата на файлове с наименование “espd-request” по електронен път с останалата документация за обществената поръчка)
Приложение № 3
	Наименование на участника:
	

	Правно организационна форма на участника 
	

	Седалище по регистрация:
	

	Булстат номер:
	

	Точен адрес за кореспонденция:
	(държава, град, пощенски код, улица, №)

	Телефонен номер:
	

	Факс номер:
	

	Лице за контакти:
	

	e-mail:
	


ДО 
ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

от .......................................................................................................................................................
(наименование на участника)
и подписано................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
(трите имена и ЕГН)
в качеството му на .....................................................................................................................
(на длъжност)
с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника:................................................................
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознах(ме) с изискванията в документацията и условията за участие в избора на изпълнител на обществена поръчка с предмет:

„ Благоустрояване и основен ремонт на настилки по общински пътища и улици в населените места от Община Момчилград“
Заявявам/е:

1. Желая(ем) да участвам(е) в обществена поръчка с предмет :

„ Благоустрояване и основен ремонт на настилки по общински пътища и улици в населените места от Община Момчилград“  по Обособена/и позиция/и  № …. „ ………………………………………………..”

       /наименование на обособената/те позиция/и/

2. При подготовката на настоящото предложение съм/сме спазил(и) всички изисквания на Възложителя за нейното изготвяне.

3. Сроковете за изпълнение на дейностите по строително-монтажни работи ще се определят при конкретното възлагане съгласно изискванията на ЗУТ и приложимата нормативна уредба, техническата спецификация на възложителя, както и при съобразяване с посочената от нас организация на изпълнение.
4. За изпълнение предмета на поръчката прилагаме: 


4.1. документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие;


4.2. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - попълва се Приложение № 4;

4.3. декларация за срока на валидност на офертата - попълва се Приложение № 5;


4.4. декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 101, ал.11 от ЗОП  - попълва се Приложение № 6;

4.5. друга информация и/или документи, изискани от възложителя (описва се ако е приложимо).

5. Предлагаме гаранционни срокове, както следва: ……………………..………….. (предлага се в години) ;
Декларираме, че сме запознати с указанията, условията за участие и документацията в обявената от Вас процедура и изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Дата : ___________  г.                             

                    Подпис и печат :............................. 

(длъжност и име)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

 Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

ЗА СЪГЛАСИЕ С КЛАУЗИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Долуподписаният /ата/: .......................................................................................................

                                                              (собствено, бащино, фамилно име)
с ЕГН: ............................., притежаващ/а л.к. № ............................., издадена на ........................., 

от ..............................., с постоянен адрес: гр.(с) ................................, община ............................,

област ................................., ул. ................................................., бл. .........., ет. ..........., ап. ..........,

в качеството си на ............................................................................................................................,

               (длъжност)

на участник .........................................................................................ЕИК..........................................

(наименование на участника)

в процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: „ Благоустрояване и основен ремонт на настилки по общински пътища и улици в населените места от Община Момчилград“
по Обособена/и позиция/и  № …. „ ………………………………………………..”

                                                              /наименование на обособената/те позиция/и/

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

Съм запознат/а с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приемам го без възражения и ако участникът, когото представлявам, бъде определен за изпълнител, ще сключа договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законоустановения срок.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ..............................                                                               Декларатор: ................................                                                                                                                                                                                                      /подпис и печат/
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

    Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

ЗА СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА

Долуподписаният /ата/: .......................................................................................................

                                                              (собствено, бащино, фамилно име)
с ЕГН: ............................., притежаващ/а л.к. № ............................., издадена на ........................., 

от ..............................., с постоянен адрес: гр.(с) ................................, община ............................,

област ................................., ул. ................................................., бл. .........., ет. ..........., ап. ..........,

в качеството си на ............................................................................................................................,

               (длъжност)

на участник .........................................................................................ЕИК..........................................

(наименование на участника)

в процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: „ Благоустрояване и основен ремонт на настилки по общински пътища и улици в населените места от Община Момчилград“
по Обособена/и позиция/и  № …. „ ………………………………………………..”

       /наименование на обособената/те позиция/и/

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

С подаване на настоящата оферта декларираме, че сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде ................. (............................) календарни месеца от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ..............................                                                               Декларатор: ................................                                                                                                                                                             /подпис и печат/
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

 Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

по чл. 101, ал.11 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник в процедурата
Долуподписаният /ата/: .......................................................................................................

                                                              (собствено, бащино, фамилно име)
с ЕГН: ............................., притежаващ/а л.к. № ............................., издадена на ........................., 

от ..............................., с постоянен адрес: гр.(с) ................................, община ............................,

област ................................., ул. ................................................., бл. .........., ет. ..........., ап. ..........,

в качеството си на ............................................................................................................................,

               (длъжност)

на .........................................................................................ЕИК..........................................

            (наименование на участника/члена на обединението)

в процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: „ Благоустрояване и основен ремонт на настилки по общински пътища и улици в населените места от Община Момчилград“
по Обособена/и позиция/и  № …. „ ………………………………………………..”

                                                                   /наименование на обособената/те позиция/и/

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура.  
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ..............................                                                               Декларатор: ................................

                                                                                                                                                       /подпис и печат/
Приложение № 7

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици

Долуподписаният /та/ …........................................................................................ (три имена) с адрес …......................................................................................................................................

лична карта/документ за самоличност (оставя се вярното) № …....................., издадена на ….................... от ….................................., ЕГН ............................................., в качеството ми на (длъжност, или друго качество) ............................................. на (наименование на участника) ............................................ с ЕИК …............................., със седалище и адрес на управление ….........................................................................................................................., във връзка с участие в обществена поръчка с предмет: 
„ Благоустрояване и основен ремонт на настилки по общински пътища и улици в населените места от Община Момчилград“
по Обособена/и позиция/и  № …. „ ………………………………………………..”

                                                            /наименование на обособената/те позиция/и/

Декларирам, че:

1. Представляваното от мен дружество не е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. / Представляваното от мен дружество е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно: ....................................... 

Забележка: В т. 1 се оставя вярното, а ненужното се зачертава.

2. Представляваното от мен дружество не е свързано с лица, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим. / Представляваното от мен дружество е свързано с лица, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно с: ....................................... 

Забележка: В т. 2 се оставя вярното, а ненужното се зачертава.

3. Представляваното от мен дружество попада в изключенията по чл. 4, т. ............. от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛТДС).

Забележка: 
Точка 3 се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е контролирано от лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 5 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

дата на подписване                                                                Декларатор: 

                                                                                                                име, фамилия и подпис 

Забележка: Представя се от представляващия участника по търговска регистрация.
В случай, че участникът е обединение от няколко лица, декларацията се представя от всяко едно от тях.

В случай, че участникът е юридическо лице или обединение от юридически лица, които имат за собственик на капитала или управляващ също юридическо лице, декларацията се представя и от всеки собственик на капитала или управляващ, който е юридическо лице.

В случай че участникът предвижда да използва подизпълнител/и, декларацията се представя за всеки от подизпълнителите от представляващия подизпълнителя.

Приложение № 8А
	Наименование на участника:
	

	Правно организационна форма на участника 
	

	Седалище по регистрация:
	

	Булстат номер:
	

	Точен адрес за кореспонденция:
	(държава, град, пощенски код, улица, №)

	Телефонен номер:
	

	Факс номер:
	

	Лице за контакти:
	

	e-mail:
	


ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от ..................................................................................................................................................
(наименование на участника)
и подписано от ..........................................................................................................................
(трите имена и ЕГН)
в качеството му на ...................................................................................................................
(на длъжност)
с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника:......................................................;
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Желая(ем) да участвам(е) в обществена поръчка с предмет:

„ Благоустрояване и основен ремонт на настилки по общински пътища и улици в населените места от Община Момчилград“
По Обособена позиция № 1: „Благоустрояване на улици в населени места на Община Момчилград“
като сме съгласни  за изпълнение на поръчката ОБЩАТА  ЦЕНА  да е  в  размер до: 230 850,00 / двеста и тридесет хиляди  осемстотин и петдесет лева / лева без включен ДДС

2. За изпълнение на поръчката предлагаме следните единични цени на видовете дейности:
	№
	Видове строително-монтажни работи
	мярка
	Предложена ед.цена, лева без ДДС

	1
	Машинен изкоп за основи
	м3
	

	2
	Тънки изкопи до 20см за сваляне на ниво до здрава основа
	м3
	

	3
	Изкоп с багер в земни почви при нормални условия на транспорт
	м3
	

	4
	Изкоп с багер в скални почви при нормални условия на транспорт
	м3
	

	5
	Доставка и монтаж на армирана заварена мрежа N6 за настилка
	кг
	

	6
	Доставка  на трошен камък /минералбетон/- 5см за основа на път до 5 км.
	тона
	

	7
	Доставка  на трошен камък /минералбетон/- 5см за основа на път  от 5 км. до 35 км.
	тона
	

	8
	Полагане,профилиране и валиране с виброваляк на трошен камък /минералбетон/- 5см за основа на път
	тона
	

	9
	Доставка и полагане на бетон В20 за настилка с деб. 10 – 15  см. до 5 км.
	м3
	

	10
	Доставка и полагане на бетон В20 за настилка с деб. 10 – 15 см. от 5 км. до 35 км.
	м3
	


Посочените единичните цени, включват всички разходи за изпълнение на отделните операции, включително временните работи (Изготвяне, одобряване и монтиране на сигнализация за въвеждане на временна организация на движението съгласно Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътища).

Предложените цени
 са в лева, като са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

Декларираме, че предложените единичните цени в настоящото предложение няма да се променят при изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка, освен при намаляване на договорените цени в интерес на възложителя.

Показатели за ценообразуване в анализни цени на горепосочените видове дейности и при възникване на допълнителни видове СМР:

	ЧС (лв./ч)
	· …..............
	Средна часова ставка 

	ДРТ (%)
	· …..............
	допълнителни разходи върху труда (от 1% до 90%)

	ДРМ (%)
	· …..............
	допълнителни разходи върху механизация (от 1% до 90%)

	ДСР (%)
	· …..............
	доставно-складови разходи (от 1% до 90%)

	П (%)
	· …..............
	Печалба (от 1% до 90%)


3. Запознати сме с условието на процедурата и Закона за обществените поръчки, че участник, чието предложение, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка,  ще трябва писмено да докаже как е постигнал тази цена по смисъла на чл. 72 от ЗОП, с подробна писмена обосновка за начина на нейното образуване. Комисията  изисква подробна писмена обосновка за начина на  образуване на предложението, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.

4. Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители, да изпълним услугата и строителството, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите залегнали в (проектно) договора, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя, вкл. външни за страната органи.

5. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, не по-късно от датата на сключване на договора ние се задължаваме да представим Гаранция за изпълнение по договора в размер на 1 % от предложената обща цена без ДДС.
До подготвяне на официалния договор, тази оферта, заедно с потвърждението от Ваша страна за възлагане на договора ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Запознати сме, че ако участник включи елементи от ценовото си предложение извън съответния плик, ще бъде отстранен от участие в процедурата.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ..............................                             ПОДПИС И ПЕЧАТ: ..............................
Приложение № 8Б
	Наименование на участника:
	

	Правно организационна форма на участника 
	

	Седалище по регистрация:
	

	Булстат номер:
	

	Точен адрес за кореспонденция:
	(държава, град, пощенски код, улица, №)

	Телефонен номер:
	

	Факс номер:
	

	Лице за контакти:
	

	e-mail:
	


ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от ..................................................................................................................................................
(наименование на участника)
и подписано от ..........................................................................................................................
(трите имена и ЕГН)
в качеството му на ...................................................................................................................
(на длъжност)
с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника:......................................................;
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Желая(ем) да участвам(е) в обществена поръчка с предмет:

„ Благоустрояване и основен ремонт на настилки по общински пътища и улици в населените места от Община Момчилград“
По Обособена позиция № 2: „Основен ремонт на асфалтови настилки и направа на изкуствени неравности по общински пътища и улици  в населените места в Община Момчилград“
като сме съгласни  за изпълнение на поръчката ОБЩАТА  ЦЕНА  да е  в  размер до: 255 505,83  / двеста петдесет и пет хиляди  петстотин и пет лева и 83 ст. /  лева без включен ДДС 
2. За изпълнение на поръчката предлагаме следните единични  цени на видовете дейности:
	№
	Видове строително-монтажни работи
	мярка
	Предложена ед.цена, лева без ДДС

	1
	Разваляне на съществуваща асфалтова настилка,вкл.натоварване и транспорт до 5км
	м2
	

	2
	Полагане на плътна асфалтобетон плътна смес- 24кг/м2/1см, вкл. почистване, напръскване с битум и уплътняване с валяк 
	тона
	

	3
	Изрязване,почистване,напръскване с битум,полагане и валиране на асфалтови кръпки с деб. 4 до 6см 
	м2
	

	4
	Превоз на асфалтобетон до 5 км
	тона
	

	5
	Превоз на асфалтобетон от 5 до 35 км
	тона
	

	6
	Заливане на фуги в настилката с битумна емулсия /асфалтова паста/
	м
	

	7
	Полагане, профилиране и валиране с виброваляк на трошен камък /минералбетон/
	тона
	

	8
	Изкоп с багер в земни почви при нормални условия на транспорт – почистване на канавки
	м3
	

	9
	Доставка на трошен камък /минералбетон/-  за основа за път до 5 км.
	тона
	

	10
	Доставка на трошен камък /минералбетон/- за основа за път  от 5 до 35 км.
	тона
	

	11
	Фрезоване, почистване, измитане и измиване на асфалтовяа настилка
	м2
	

	12
	Полагане на битумен разлив
	м2
	

	13
	Полагане на плътна асфалтобетон плътна смес- за изпъкнали изкуствени напречни неравности с трапецовиден профил- ръчно
	тона
	

	14
	Доставка и полагане на маркировка – бяла с рефлектираши перли
	м2
	

	15
	Рефлектиращи пътни знаци за вертикална маркировка
	бр
	

	16
	Желязна стойка Н = 3,0 м. ф 60 за вертикална маркировка
	бр
	


Посочените единичните цени, включват всички разходи за изпълнение на отделните операции, включително временните работи (Изготвяне, одобряване и монтиране на сигнализация за въвеждане на временна организация на движението съгласно Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътища).

Предложените цени
 са в лева, като са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

Декларираме, че предложените единичните цени в настоящото предложение няма да се променят при изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка, освен при намаляване на договорените цени в интерес на възложителя.

Показатели за ценообразуване в анализни цени на горепосочените видове дейности и при възникване на допълнителни видове СМР:

	ЧС (лв./ч)
	· …..............
	Средна часова ставка 

	ДРТ (%)
	· …..............
	допълнителни разходи върху труда (от 1% до 90%)

	ДРМ (%)
	· …..............
	допълнителни разходи върху механизация (от 1% до 90%)

	ДСР (%)
	· …..............
	доставно-складови разходи (от 1% до 90%)

	П (%)
	· …..............
	Печалба (от 1% до 90%)


3. Запознати сме с условието на процедурата и Закона за обществените поръчки, че участник, чието предложение, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка,  ще трябва писмено да докаже как е постигнал тази цена по смисъла на чл. 72 от ЗОП, с подробна писмена обосновка за начина на нейното образуване. Комисията  изисква подробна писмена обосновка за начина на  образуване на предложението, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.

4. Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители, да изпълним услугата и строителството, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите залегнали в (проектно) договора, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя, вкл. външни за страната органи.

5. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, не по-късно от датата на сключване на договора ние се задължаваме да представим Гаранция за изпълнение по договора в размер на 1 % от предложената обща цена без ДДС.
До подготвяне на официалния договор, тази оферта, заедно с потвърждението от Ваша страна за възлагане на договора ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Запознати сме, че ако участник включи елементи от ценовото си предложение извън съответния плик, ще бъде отстранен от участие в процедурата.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ..............................                             ПОДПИС И ПЕЧАТ: ..............................
Приложение № 9
ПРОЕКТ!

ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ  № …..

Днес, ……..…2019 година в гр. ......................., на основание чл. 112, ал. 1 и 2 от Закона за обществените поръчки и в изпълнение на Решение №...../........2019 г. на кмета на община ....................... за определяне на изпълнител  в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Благоустрояване и основен ремонт на настилки по общински пътища и улици в населените места от Община Момчилград“
в две обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Благоустрояване на улици в населени места на Община Момчилград“
Обособена позиция № 2: „Основен ремонт на асфалтови настилки и направа на изкуствени неравности по общински пътища и улици  в населените места в Община Момчилград“, между: 
1. Община Момчилград, със седалище и адрес на управление гр.Момчилград , ул.”26-ти декември” №12, с ЕИК по Булстат 000235984, представлявана от инж. Сунай Хасан Халил  -  Кмет на Община Момчилград и Мерал Ахмед Мехмед – главен счетоводител, наричана по–долу в този договор за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” и 
2. ............................................................................................................. със седалище и адрес на управление:.................................................................................................................., ЕИК ................................ регистрирано ............................ в Търговския регистър към Агенция по вписванията, представлявано от....................................., наричано за краткост в договора „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, в резултат на проведено  публично състезание  по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП с горепосочения предмет, се сключи настоящият договор, с който страните се споразумяха за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да изпълни задача с предмет: 
„ Благоустрояване и основен ремонт на настилки по общински пътища и улици в населените места от Община Момчилград“
по Обособена позиция № …. „ ………………………………………………..”

                                                         /наименование на обособената позиция/

съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата спецификация и Ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от настоящия договор.

Чл. 2. Изпълнението на строително-монтажните работи по определен/и обект/и, предмет на договора и/или на част/и от обекта/обектите, се възлага с отправен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмен документ (възлагателно писмо).
Чл. 3. Възлагателното писмо по предходния член следва да съдържа минимум следната иформация:

1. Конкретизиране на обекта/обектите и/или на съответната/съответните част/и от него, по отношение на който/които Възложителят изисква от Изпълнителя изпълнението на строително монтажните работи, предмет на договора.

2. Определен от Възложителя срок, не по-кратък от три работни дни, в който Изпълнителят се задължава да представи проектно-сметна документация (КСС), описваща необходимите за извършването на текущия ремонт на определения/определените с възлагателното писмо обект/и и/или на част/и от тях количества и видове СМР, ведно с времеви график, който съдържа описание на последователността и времевата продължителност на всички видове работа, попадащи в обхвата на предложената КСС.

Чл. 4. В срок от три дни, считано от представянето на количествено-стойностните сметки за извършването на текущия ремонт на определения/определените с възлагателното писмо обект/и и/или на част/и от тях, Възложителят или упълномощено от него длъжностно лице одобрява представената количествено-стойностна сметка или отправя до Изпълнителя писмено известие, в което описва необходимите изменения по отношение на предвидените за изпълнение видове и количества работа, които Изпълнителят следва да направи в представените КСС. 

Чл. 5. Одобряването на количествено-стойностната сметка или искането за нейното изменение от страна на Възложителя или на упълномощено от него лице се осъществява съобразно техническите спецификации за изпълнение на договора, лимитираните финансови параметри на същия и предвидените за изпълнение видове СМР. 

Чл. 6. (1) Изпълнителят е длъжен да се съобрази с исканите от Възложителя изменения в представените за одобрение количества на видовете работа, ако същите са в съответствие  с техническото задание за изпълнение на договора, лимитираните финансови параметри на същия и предвидените за изпълнение видове СМР. 

(2) Изпълнителят представя за одобрение изменените съобразно указанията на Възложителя КСС в срок от два работни дни, считано от получаването на писменото известие, указващо исканите изменения.

Чл. 7.
Срокът за изпълнение на възложените с документа по чл. 2 СМР започва да тече след получаването на писмено известие, с което Изпълнителя е уведомен за одобрението на количествено-стойностната сметка от страна на Възложителя, считано от датата на предоставяне на достъп до обекта, удостоверено с двустранен протокол или когато е приложимо с подписването на Протокол №2/2а съгласно Наредба №3/2003г.

II. СРОК

Чл. 8. (1) Настоящия договор влиза в сила от датата на подписването му и е със срок до 30.12.2019 г.
(2) Срокът за извършване на СМР на конкретен обект и/или на съответна част от него е съгласно времеви график по чл. 3, т. 2.

III. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 9. (1) Общата стойност за изпълнение на настоящия договор е в размер до:

За Обособена позиция № 1: „Благоустрояване на улици в населени места на Община Момчилград“
е 230 850,00 / двеста и тридесет хиляди  осемстотин и петдесет лева / без включен ДДС или 277 020,00 / двеста седемдесет и седем хиляди  и двадесет лева/ с включен ДДС.
Обособена позиция № 2: „Основен ремонт на асфалтови настилки и направа на изкуствени неравности по общински пътища и улици  в населените места в Община Момчилград“
е 255 505,83 / двеста петдесет и пет хиляди  петстотин и пет лева и 83 ст. / без включен ДДС или 306 607,00 / триста и шест хиляди шестстотин и седем лева/ с включен ДДС.
Възложителят ще идентифицира и съответно съобразно нуждите си ще възлага до изчерпване на общата стойност на разполагаемия ресурс по договора, извършването на определени ремонтни и рехабилитационни работи на конкретно посочени отсечки с обем съобразно възможностите си за финансиране и в последователност съобразно определените приоритети.
(2) Ценообразуването ще се извършва, съгласно посочените в ценовото предложение ед. цени за видовете дейности (операции) и количества, посочени от Възложителя, по ред определен в чл.чл. 2 до 7 от настоящия договор.

(3) Показатели за образуване на единични анализни цени при възникване на допълнителни видове СМР:

· Часова ставка за труд .........................................(лв./ч.ч.)

· Печалба върху всички разходи ............................................ (%)

· Допълнителни разходи върху труда ....................................(%)

· Допълнителни разходи върху механизацията....................(%)

· Доставно-складови разходи ...................................................(%)

(4) Цената на влаганите материали се доказва с оригинална фактура и декларация за съответствие.

(5) Цената на мсм. за механизацията се съгласува предварително с представител на Възложителя. 

(6) Транспортните разходи са включени в допълнителните разходи върху труд и механизация, и в доставно складови разходи.

(7) Посочената в Офертата цена е окончателна и не подлежи на промяна през целия период на действие на договора, освен в предвиденото в чл. 116 от ЗОП.

Чл. 10. (1) Плащанията по настоящия договор се извършват по банков път, и при наличие на средства от целевата субсидия за капиталови разходи за съответната бюджетана година, в срок до 20 работни дни след представяне на двустранно подписан/и протокол/и за приемане на извършените СМР (Обр.19), Приемателен протокол (за определения/определените с възлагателното писмо обект/и и/или на част/и от тях) и фактура-оригинал, в която задължително се посочва номера на настоящия договор, а когато е приложимо и след представяне на необходимите актове и протоколи съгласно Наредба №3/2003г..

(2) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по съответния ред.

(3) Плащанията за дейностите в обхвата на обществената поръчка, ще се извършват на части, и в съответствие с ценовото предложение на участника, както следва:
10.3.1. Плащането на цената по договор се извършва на части, както следва:

10.3.1.1. АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ в размер до 30% (тридесет процента) от цената по конкретно възложените видове и обем СМР, дължимо в срок до 14 (четиринадесет) дни, считано от дата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на дейностите. За извършеното плащане се издава оригинална фактура, на стойност равна на стойността на аванса с включен ДДС.
10.3.1.2 МЕЖДИННИ ПЛАЩАНИЯ до достигане на 90% (деветдесет процента) от стойността на конкретно възложените видове и обем СМР се извършват на база реално изпълнени и приети без забележки СМР, установени с констативен приемо – предавателен протокол за установяване на действително извършени работи, подписан от представители на страните по Договора или от конкретно оправомощени правоспособни лица, при следната процедура:

10.3.1.2.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ покана за приемане и заплащане на изпълнените СМР, като посочва ден и час, в които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да осигури присъствие на легитимен представител. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва обстойна документална проверка и проверка на място за удостоверяване извършването на заявените за плащане СМР.

10.3.1.2.2. Извършените СМР се приемат с подписването на констативен приемо – предавателен протокол за установяване на действително извършени работи. 

10.3.1.2.3. Неявяването на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в деня и часа за приемане, посочени в поканата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се счита за приемане без забележки на извършената работа и е основание за плащане. Констативният протокол се подписва от явилите се лица.

10.3.1.2.4. Стойността на извършените работи се определя в съответствие с единичните цени по видове работи съгласно количествено-стойностната сметка към ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Всяко междиннo плащанe се извършва в срок до 14 (четиринадесет) дни след актуване на извършените СМР и представяне на следните документи:

- констативен приемо – предавателен протокол;

- изискуемите актове и протоколи съгласно Наредба №3/2003г., когато е приложимо;
- оригинална фактура, на стойност равна на стойността на сметката.

10.3.1.3. ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ се извършва в срок до 14 (четиринадесет) дни след подписване на окончателен приемо – предавателен протокол за съответния обект - конкретно възложените видове и обем СМР (респ. Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година) и издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Размерът на окончателното плащане се изчислява като разлика от стойността на действително извършените и актувани СМР и междинно разплатените суми.

10.3.2. Сборът от стойностите на авансовите, междинните плащания и окончателното плащане не може да надхвърля общата стойност на договора.
ІV. ФИНАНСИРАНЕ И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 11. Финансирането на договора е, както следва: 
За Обособена позиция № 1: „Благоустрояване на улици в населени места на Община Момчилград“
е 230 850,00 / двеста и тридесет хиляди осемстотин и петдесет лева / без включен ДДС или 277 020,00 / двеста седемдесет и седем хиляди  и двадесет лева/ с включен ДДС.
От които 135 016,67 лв. / сто и тридесет и пет хиляди и шестнадесет лева и 67 ст. / без ДДС, или 162 020,00 лева  / сто шестдесет и две хиляди и двадесет лева /с ДДС са  осигурените финансови средства от бюджета на община Момчилград за 2019 г. , а за частта от сумата от 95 833,33 лева/ деветдесет и пет хиляди осемстотин тридесет и три лева и 33 ст. /без ДДС или  115 000,00 / сто и петнадесет хиляди / с ДДС изпълнението на договора за обществена поръчка, в това число и неговото действие се отлага и се поставя в зависимост от сбъдването на следното условие – „наличие на осигурено финансиране от Община Момчилград от § 40 – 00'' за 2019 г. 
Обособена позиция № 2: „Основен ремонт на асфалтови настилки и направа на изкуствени неравности по общински пътища и улици  в населените места в Община Момчилград“
е 255 505,83 / двеста петдесет и пет хиляди  петстотин и пет лева и 83 ст. / без включен ДДС или 306 607,00 / триста и шест хиляди шестстотин и седем лева/ с включен ДДС.
От които 154 015,83 / сто петдесет и четири хиляди и петнадесет лева и 83 ст. /без ДДС или 184 819,00 лева с ДДС са  осигурените финансови средства от бюджета на община Момчилград за 2019 г., а за частта от сумата от 101 490,00 / сто и една хиляди четиристотин и деветдесет хиляди лева/ без ДДС или 121 788,00 / сто двадесет и една хиляди седемстотин осемдесет и осем лева/ с ДДС изпълнението на договора за обществена поръчка, в това число и неговото действие се отлага и се поставя в зависимост от сбъдването на следното условие – „наличие на осигурено финансиране от Община Момчилград от § 40 – 00'' за 2019 г. 
Чл. 12. (1) Гаранцията за изпълнение на договора се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 1 % ( едно на сто) от прогнозната стойност на СМР без ДДС, и е на стойност …………….. лв. (………………………………. лева) за Обособена позиция №…
 (2) Гаранцията се предоставя под формата на (банкова/парична/застраховка) ………………

(3) Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок от 10 (десет) работни дни след изтичане срока на договора.
(4) При освобождаване на гаранцията за изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не се дължат лихви.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд. 

(5) Възложителят има право да усвои изцяло гаранцията за изпълнение на договора при пълно или частично неизпълнение на задължения по него от страна на Изпълнителя, включително при едностранно прекратяване на договора от Възложителя поради виновно неизпълнение на задължения на Изпълнителя. 

(7) Гаранцията е със срок на валидност до …………...2020 г. Текстът на гаранцията определя безусловно право на Възложителя да изтегля изцяло или частично суми от банковата гаранция при случаи на нарушения на договора, изразяващи се в неизпълнение на конкретно посочените е договора задължения на Изпълнителя.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да изпълни възложената поръчка качествено и в определените срокове за отделните обекти, в съответствие с изискванията, поставени в Техническата спецификация, приложена към този договор. 

2. Да се придържа точно към указанията на възложителя и към всички действащи технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката;

3. За своя сметка да осигури безопасността на движение по време на изпълнение на СМР, като стриктно спазва изискванията на Наредба № 16/23.07.2001 г. за временна организация на движението при извършване на строителството и ремонта по пътищата и улиците.  

4. За своя сметка преди започване на строителството, там където се налага, да осигури и да съгласува с компетентните органи проект за временна организация на движението. 

5. Да осигури за своя сметка логистиката за изпълнение на поетите, с този Договор, задължения.

6. Да представя необходимите документи, удостоверяващи качеството и количеството на вложените материали.

7. Да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при възникване на пречки, които могат да забавят или да направят невъзможно изпълнението на договора.

8. Да не разпространява по какъвто и да е начин пред трети лица собствена или служебна поверителна информация, която му е станала известна при изпълнението на този договор, без предварително да е получил за това писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължение да осигури тези действия от всяко лице от екипа си и от подизпълнителите. 

9. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 10 дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок
Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи дължимото възнаграждение по определения в раздел III от настоящия договор начин и до посочения размер;

2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на дейностите по Договора.

3. Да иска приемане на извършените СМР чрез подписване на протокол за приемане на извършените работи, от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съответното възнаграждение за изпълнените дейности, съгласно раздел III от настоящия договор.

2. Да осигури присъствието на свои представители за подписване на протоколи за извършените работи. 

3. Да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на договора.

Чл. 16.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да следи за изпълнението на предмета на договора чрез упълномощен свой представител;

2. Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява посочените СМР, качествено и без отклонения;

3. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се е отклонил от изискванията за изпълнение на СМР, да откаже приемането на част или цялото количество работа, както и да откаже да заплати съответното възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни своите задължения.

4. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

VII. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 17. (1) Приемането на отчитаните дейности се извършва от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след като се увери, че същите отговарят на условията на този договор и действащи технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката, чрез подписване на протокол, а когато е приложимо и с подписването на актовете и протоколите по Наредба №3/2003г.

(2) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже да приеме извършената работа, когато тя не отговаря на горепосоченото изискване и да поиска отстраняване на недостатъци.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка посочените недостатъци в минималния технологично необходим срок.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционни срокове, както следва: ………. (съгласно техническото предложение на изпълнителя). 

(6) Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписване на протоколите по ал. 1.

(7) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в срок не по дълъг от 10 (десет) работни дни, считано от уведомяването му.

VIII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 18. При забавено изпълнение на задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 0,01 % (нула цяло нула един процента) от цената на договора съгласно чл.9, за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет процента) от стойността на договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи, ако те надхвърлят стойността на неустойката. 

Чл. 19. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удовлетворява претенциите си относно неизпълнението на договора, както и за заплащане на неустойките от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от дължимите плащания или учредената гаранция за изпълнение.

(2) При забава на плащанията от страна на Възложителя извън определените обстоятелства и срок в чл.10 на договора срок, Възложителя дължи неустойка в размер на 0,01% (нула цяло нула един процента) за всеки ден от стойността на договора, но не повече от 10 % (десет процента) от стойността на договора.

ІX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 20. (1). Действието на този договор се прекратява:

20.1.1. с изпълнение на всички задължения по договора;

20.1.2. по взаимно съгласие между страните;

20.1.3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.

20.1.4. с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е в състояние да изпълни своите задължения.

20.1.5. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да предизвика, да предвиди и/или предотврати, с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

20.1.6. По реда на чл.118, ал.1  от ЗОП; 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора, без да дължи каквато и да е неустойка и без да отправя покана за доброволно изпълнение по смисъла на чл. 87 от ЗЗД когато:

20.2.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работите, които са му възложени в срок от 15 (петнадесет) работни дни, считано от датата на получаване на писмено извустие за одобрение на КСС и съставяне на протокол за достъп по чл.7 по-горе или когато е приложимо съставяне на Протокол обр. № 2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, при условия, че липсва двустранно констатиране на обективни обстоятелства, които обуславят незапочването на работите;

20.2.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в неплатежоспособност или когато бъде открита процедура за обявяване в несъстоятелност или ликвидация.

(3) Към момента на разваляне на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да преустанови по нататъшната работа, с изключение на тази, която е свързана с обезопасяването на строителната площадка, и да предаде по надлежния ред всички строително-монтажни работи, изпълнени от него към датата на разваляне, както и съпътстващата строителна документация;

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да развали договора по общия ред когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ:

20.4.1. Системно не изпълнява задълженията си по договора;

20.4.2. Възпрепятства или отказва, без основателна причина, необходимо действие/съдействие при подписване на актовете или протоколите по отчитането и приемането на строителството.

X. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 21. (1). Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са валидни, когато са изпратени на посочените в настоящия договор адреси, по пощата (с обратна разписка), факс на адреса на съответната страна или предадени чрез куриер, срещу подпис на приемащата страна.

(2) При настъпване на промяна в посочените адреси за кореспонденция, страните са длъжни да се уведомяват своевременно. В противен случай всички документи и известия, надлежно адресирани до посочения адрес за кореспонденция, ще се считат редовно връчени.
Чл. 22. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при липса на съгласие те се отнасят за решаване от компетентния български съд.

Чл. 23. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите и нормативните актове, регламентиращи тази материя.

Чл. 24. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на договора.

Чл. 25. (1). Настоящият договор може да бъде изменян при наличие обстоятелства по чл.116 от Закона за обществените поръчки. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки. Възложителят може да поиска едностранно изменение на договора, в случай че при публикуване на нормативна уредба възникнат обстоятелства за изменение на цената или други опции, без това да променя предмета на поръчката, съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
(2) Страните нямат право да прехвърлят изцяло или частично правата и задълженията си по Договора, с изключение на хипотезите на Чл. 117 от ЗОП.

(3) Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.
Чл. 26. Отговорни технически лица за изпълнение на договора:

От страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е: ...................................................................

От страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е ..................................., тел. .................................

Приложения:

1. Техническа спецификация, Техническопредложение;

2. Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Настоящият договор се състави и подписа в 3 /три/ еднообразни екземпляра – два екземпляра за Възложителя и един екземпляр за Изпълнителя, както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ………………….    

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……………………

инж.СУНАЙ ХАСАН ХАЛИЛ                                                             /                                 /
КМЕТ НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД
                                                     

Главен счетоводител: ………………………
                       
                               / МЕРАЛ МЕХМЕД /
Съгласувано с юрист..............................

                                    /ДИНЧЕР ХАБИБ/  
Приложение № 10
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Описание на основните видове работи, предмет на поръчката:
2. Извършване на ремонти и рехабилитация на трайни настилки от бетон и асфалтобетон на общински пътища и улична мрежа в границите на урбанизираните територии на населените места от Община Момчилград. Основните ремонтни и рехабилитационни работи включват:
Изпълнение на бетонови настилки

- Изкопни работи

- Доставка и монтаж на армирана заварена мрежа

- Доставка и полагане на бетон 

- Направа и демонтаж на кофраж

- Изработка и монтаж на армировка
Изпълнение на асфалтови настилки
· Изкопни работи
· Демонтажни работи на бордюри, тротоарни плочи, разкъртване на стара асфалтова настилка, транспорт на строителни отпадъци ,;
· Полагане на пълнежни пластове, необходими за достигане равност и наклони на повърхността на настилката;
· Изкърпване на асфалтова настилка с d=4 см.; доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип „А“ за горен пласт с d=6 см.;
· Почистване на стари и направа на нови дъждоприемни шахти и решетки;
· Полагане на нова маркировка; доставка и монтаж на стандартни рефлектиращи пътни знаци ІІ-ри типоразмер
· Полагане на асфалтобетон 
Възложителят ще идентифицира и съответно съобразно нуждите си ще възлага извършването на определени ремонтни и рехабилитационни работи на конкретно посочени отсечки с обем съобразно възможностите си за финансиране и в последователност съобразно определените приоритети.

Основните работи, които ще се възлагат и респективно всеки един от участниците следва да оферира като изпълнение са:
Обособена позиция № 1: „Благоустрояване на улици в населени места на Община Момчилград“
	№
	Видове строително-монтажни работи
	мярка

	1
	Машинен изкоп за основи
	м3

	2
	Тънки изкопи до 20см за сваляне на ниво до здрава основа
	м3

	3
	Изкоп с багер в земни почви при нормални условия на транспорт
	м3

	4
	Изкоп с багер в скални почви при нормални условия на транспорт
	м3

	5
	Доставка и монтаж на армирана заварена мрежа N6 за настилка
	кг

	6
	Доставка  на трошен камък /минералбетон/- 5см за основа на път до 5 км.
	тона

	7
	Доставка  на трошен камък /минералбетон/- 5см за основа на път  от 5 км. до 35 км.
	тона

	8
	Полагане,профилиране и валиране с виброваляк на трошен камък /минералбетон/- 5см за основа на път
	тона

	9
	Доставка и полагане на бетон В20 за настилка с деб. 10 – 15  см. до 5 км.
	м3

	10
	Доставка и полагане на бетон В20 за настилка с деб. 10 – 15 см. от 5 км. до 35 км.
	м3


Обособена позиция № 2: „Основен ремонт на асфалтови настилки и направа на изкуствени неравности по общински пътища и улици  в населените места в Община Момчилград“
	№
	Видове строително-монтажни работи
	мярка

	1
	Разваляне на съществуваща асфалтова настилка,вкл.натоварване и транспорт до 5км
	м2

	2
	Полагане на плътна асфалтобетон плътна смес- 24кг/м2/1см, вкл. почистване, напръскване с битум и уплътняване с валяк 
	тона

	3
	Изрязване,почистване,напръскване с битум,полагане и валиране на асфалтови кръпки с деб. 4 до 6см 
	м2

	4
	Превоз на асфалтобетон до 5 км
	тона

	5
	Превоз на асфалтобетон от 5 до 35 км
	тона

	6
	Заливане на фуги в настилката с битумна емулсия /асфалтова паста/
	м

	7
	Полагане, профилиране и валиране с виброваляк на трошен камък /минералбетон/
	тона

	8
	Изкоп с багер в земни почви при нормални условия на транспорт – почистване на канавки
	м3

	9
	Доставка на трошен камък /минералбетон/-  за основа за път до 5 км.
	тона

	10
	Доставка на трошен камък /минералбетон/- за основа за път  от 5 до 35 км.
	тона

	11
	Фрезоване, почистване, измитане и измиване на асфалтовяа настилка
	м2

	12
	Полагане на битумен разлив
	м2

	13
	Полагане на плътна асфалтобетон плътна смес- за изпъкнали изкуствени напречни неравности с трапецовиден профил- ръчно
	тона

	14
	Доставка и полагане на маркировка – бяла с рефлектираши перли
	м2

	15
	Рефлектиращи пътни знаци за вертикална маркировка
	бр

	16
	Желязна стойка Н = 3,0 м. ф 60 за вертикална маркировка
	бр


В предлаганите от участниците единични цени се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на посочените видове СМР в описания вид и обхват, включително нормативно изискваните разходни норми за труд, разходни норми за материали, разходни норми за механизация, допълнителни разходи, такси, транспортни разходи и др. 
Единичните цени следва да включват всички технологични дейности, необходими при изпълнението на всеки отделен вид РСМР, включително обезопасяване на работната площадка в изпълнение на изискванията за осигуряване на безопасни условия на труд за изпълнителският състав на строителя и осигуряване на обществената безопасност и временна организация на движението, поддържане и почистване на строителната площадка, транспортни разходи за доставка на строителните материали и работната ръка, събиране, третиране, натоварване и изхвърляне на строителните отпадъци, разходи за дислокация на обекта на необходимата техника и др.
Възложителят си запазва правото да възлага и дейности извън горепосочените, като възлагането им ще става след идентифициране на тяхната необходимост и формиране на единичните цени по видове работи съобразно правилата на ценообразуване, посочени в проекто-договора, като същите се остойностяват с параметрите на ценообразуване, посочени в ценовото предложение на участника.
1. БЕТОНОВИ РАБОТИ

Включват транспортирането, полагането, уплътняването и втвърдяването на бетона, 

Бетонът за строителните работи трябва да бъде произведени на площадката или да бъде доставени от бетонови възли, разположени в близост до площадката. 

За бетона, произведен на площадката, Изпълнителят ще трябва да представи на Възложителя следната информация за всяка бетонова смес, която ще се използва за строителните работи: 

 Сертификати от производителя 

·  Специфични изисквания за качеството на бетона 

Бетоновите смеси следва да бъдат в съответствие с БДС/ EN или еквивалентни и изискванията на Възложителя. 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ БЕТОНОВИТЕ СМЕСИ

Класове бетон 

Класовете бетон, използвани в строителните конструкции трябва да отговарят на изискванията. 

 -   Полагане 

Бетонът трябва да бъде с такава плътност, че да може лесно да се полага в краищата и ъглите на кофража, без да става разслояване на материалите или отделяне на свободната вода на повърхността. При сваляне на кофража, бетонът трябва да има еднородна повърхност, да няма пори, повърхностно малки пукнатини, или голямо количество прах и да не бъде с по-ниско качество от определения стандарт. 

СМЕСВАНЕ НА БЕТОНА

 Площадка за производство на бетон 

Бетонът трябва да се смесва в механични бетонобъркачки. Типът и производителя на тези бетонобъркачки, заедно с всички съоръжения, свързано с тях, са предмет на одобрение от страна на Възложителя. 

-  Ръчно смесване 

Обикновено ръчно смесване на бетона не се разрешава, но когато общото количество е малко, смесването може да стане ръчно, но само с изричното разрешение на Възложителя. За ръчното смесване количеството цимент за всяка отделна бетонова смес трябва да се увеличава с десет процента и количеството, което трябва да се смеси наведнъж, да не бъде повече от една четвърт кубичен метър. Съотношението вода/ цимент не трябва да надвишава одобреното за конкретния необходим клас бетон. Ръчното смесване не трябва да се разрешава за бетон, използван при конструкциите на сградите и съоръженията, или когато има специално изискване за специални качества на бетона (издръжливост, водоплътност или друго). 

-  Транспорт на бетона 

Съдържанието на бетонобъркачката трябва да бъде изсипано еднократно и бетонът да бъде транспортиран по такъв начин, при който да не се получи разделяне и разслояване на неговите съставки. Докато се транспортира от бетонобъркачката до мястото за полагане, бетонът трябва да бъде предпазван от замърсяване с прах или пясък, или от прекалена влага или изсушаване, предизвикани от валеж на дъжд или сняг или висока температура, като цялото използвано оборудване, трябва да бъде конструирано по такъв начин, който да осигурява правилното транспортиране на бетона. 

-  Приготвяне за полагане 

При подготовката за полагане на бетона трябва да бъдат премахнати от вътрешността на формите всички строителни отпадъци и странични материали. Преди бетонът да бъде положен, трябва да бъде премахната намиращата се по повърхностите за полагане на бетона вода. По цялата открита арматура не трябва да има наслоена ръжда, накипи и разнасяни от вятъра сол, скреж, лед, сняг и пръски. Полагането на бетона не трябва да започва преди Възложителя да е инспектирал и одобрил кофража или другите повърхности, за полагане на бетона и цялата арматура, оборудването за изливане на бетона и т. н., и методът, по който ще се полага. Ако бетонът ще се излива върху съществуваща бетонна повърхност, то тази повърхност трябва да бъде подготвена и обработена, съгласно методика одобрена от Възложителя. Повърхността трябва да се намокри преди полагането на бетона. Подготовка на тази операция подлежи на проверка от Възложителя. 

-  Полагане на бетона 

Бетонът трябва да бъде положен възможно най-бързо, след завършване на бъркането и преди да е започнало първоначално втвърдяване. Обикновено бетона може да бъде положен, чрез свободно падане от височина максимум до 1.5 метра, без използване на тръби, при условие, че са взети съответните мерки за предотвратяване на разделяне и разслояване, и преждевременно покриване на горната арматура. 

-  Вибриране на бетона 

След полагане на бетона, той трябва напълно се уплътни чрез механично вибриране, извършвано от вибратори, или за обработка на повърхността на тънки плочи чрез одобрени повърхностни вибратори или вибриращи рейки. Вибрирането трябва да бъде допълнено от такова ръчно уплътняване, което е необходимо за осигуряване на гладки повърхности и плътен бетон покрай повърхностите на кофража и в ъглите и местата, които е невъзможно да бъдат достигнати с вибратори. Изпълнителят трябва да обърне внимание, за постигането на висока степен на стягане, за да се получи колкото е възможно по-плътен бетон, но това не трябва да се постигне, чрез вибриране на бетона в кофража, което ще доведе до увеличаване на съотношението вода/ цимент в кофража. Когато се излива бетон върху съществуващи бетонни повърхности, уплътняването трябва да бъде осъществено, чрез локално използване на вибриране, за се премахнат въздушните мехури, които се получават, под хоризонталните повърхности. 

-  Параметри на бетона 

След първоначално втвърдяване на бетона, кофражът не трябва да се подлага на вибрации и не трябва да се прилага никакво напрежение по стърчащите краища на арматурните пръти. Дейности в близост до положения бетон, които могат да предизвикат вибрации, предаващи се към бетона, могат да бъдат спрени по усмотрение на Възложителя. 

-  Втвърдяване на бетона в топло време 

При полагане на бетон в топло време, специфични приготовления за това трябва да бъдат съгласувани с Възложителя. Тези приготовления трябва да включват работа през нощта или сутрин рано и/ или да се осигури предпазване на арматурата и кофража от прякото топлинно въздействие на слънчевите лъчи и осигуряване предпазване на положения бетон от прякото топлинно въздействие на слънчевите лъчи. Изпълнителят трябва да уведоми Възложителя, че предварително обявените времена за бъркане и полагане, и честотата на почистване на оборудването, могат да се променят при горещо време. Трябва да бъдат използвани охладители за охлаждане на водата за разбъркване, като разликата в температурата между охладената вода и цимента, не трябва да бъде повече от 40оС. Лед не трябва да се използва. 

-  Втвърдяване на бетона в студено време 

Когато бетонът се полага при температура на въздуха под 2оС, трябва да бъдат изпълнени следните изисквания: 

 Температурата на повърхността на бетона по време на неговото полагане, трябва да бъде поне 5оС и не трябва да превишава 30оС. 

 Температурата на повърхността на бетона трябва да се поддържа на не по-малко от 5оС, докато бетонът достигне якост от 5 N/mm², както е определено, чрез тестовете с кубчета, които са били обработени в сходни условия за структурата на бетона, по начин, одобрен от Инженера.  Преди полагане на бетона, кофражът, арматурата, напрегнатата арматура и всяка повърхност, с която пресният бетон ще влезе в контакт, не трябва да съдържат сняг, лед и скреж. 

 Не се разрешава циментът да влиза в контакт с вода, при температура по-висока от 60оС. 

-  Защита от дъжд 

По времето, когато бетонът се полага, Изпълнителят трябва да осигури подходящо покритие, което да предпази бетона от въздействия на дъжд. 

СЪХРАНЕНИЕ НА БЕТОНА 

 Общи изисквания 

Изпълнителят трябва да гарантира, че втвърдяването на бетона се извършва по такъв начин, че да не се получи термично или пластично пропукване. 

-  Намокряне на повърхности 

За компенсиране на всякакво изсъхване на повърхността, което се е получило веднага след махане на кофража, формираните повърхности трябва да бъдат напръскани с вода, за да достигнат еднаква влажност, преди да продължи втвърдяването. 

-  Грижи за бетона в топло време 

Когато през деня температурата на околната среда е по-висока от 25оС, или при други обстоятелства, които Инженера може да посочи, например, когато има горещ сух вятър или ниска относителна влажност, втвърдяването/ отлежаването трябва да се извършва, като веднага след полагане, покрийте повърхността на бетона с полиетиленово покритие. Всички дупки по страните и краищата на рамките трябва да бъдат запълнени, за да предотврати аеродинамически ефект. 

АРМИРОВКА 

 Спецификация на армировката 

Стоманата, използвана за армиране на бетона, трябва да съответства на следните стандартни спецификации: БДС 4758-84 или БДС N -10080-2005 или еквивалентен - Пръти от въглеродна стомана за армиране на бетон BS 4483 или еквивалентен - Стоманена тъкан за армиране на бетон Стоманените пръти за армировка, отговарящи на БДС 4758-84 или еквивалентен, трябва да имат деформации от Тип 2, съгласно определеното в този стандарт. Според българската практика, размерите на армиращата стомана, използвана обикновено, както и предназначението й, са следните: Армиращи пръти: БДС 4758-84 или еквивалентен Тип A I: 6.5 mm диаметър; 8 mm диаметър; l0 mm диаметър;12 mm диаметър; Тип A III; 8 mm диаметър до 40 mm диаметър Тип B I: 3 mm, 4 mm, 5 mm диаметър Тип Bp I: 3 mm, 4 mm, 5 mm диаметър За предварително напрегнати бетонни конструкции се използват: Тип B II: 3 mm до 8 mm диаметър Тип Bp II: 3 mm до 8 mm диаметър Тип B-7 (армировъчна тел): 6 mm диаметър, 9 mm диаметър, 12 mm диаметър, 15 mm диаметър. 

-  Бетоново покритие 

Минималното бетоново покритие на армировката, включително скобите и съединителите, трябва да съответства на БДС или еквивалентен. Ако винаги се поддържа исканото минимално покритие, реалното положение на всеки прът, трябва да бъде това, указано в БДС или еквивалентен, със следните допуски: 

 ± 5 mm за пръти, с диаметър до 12 mm, включително. 

 + 10 mm или - 5 mm за пръти, с диаметър над 12 mm до 25 mm, включително 

 + 15 mm или - 5 mm за пръти, с диаметър над 25 mm. 

-  Почистване и защита на армировката 

Изпълнителят трябва да осигури всички армировки да са чисти от люспи, силна ръжда, масла и грес, прах, соли, кал, боя, отлагания или мембрана от термообработка и други вредни вещества, непосредствено преди полагането на бетона. Изпълнителят трябва да осигури почистването на арматурата, като внимава отпадъка от това почистване да не попадне в бетона или да не се акумулира върху кофражните форми и върху други бетонни повърхности. Всяка армировка, която Надзорът счете за твърде ръждясала при складирането или преди изливането на бетона, да се бракува и се отстранява от площадката, за сметка на Изпълнителя. Преди бетонирането, всички армировки внимателно трябва да се почистват от остатъци от бетон, изсъхнали или частично изсъхнали, които могат да са се получили, по време на предишни операции по бетониране. Всички армировки, стърчащи от конструктивните връзки, или които може да бъдат изложени на климатични влияния за дълги периоди, преди започването на бетонирането да се покриват с полиетилен, свързваща лента, циментов разтвор, или друг материал, по усмотрение на Изпълнителя и одобрен от Възложителя, за да се предотврати корозията на арматурата или появяването на петна върху околния бетон. Ако въпреки тези мерки се получи петно от ръжда на постоянно видима повърхност, то трябва незабавно да се отстрани. 

КОФРАЖ 

-  Кофражни конструкции 

Кофражът трябва да може да носи натоварване, без излишно издуване, деформация или огъване. Кофражът трябва да се изгражда така, че да предотврати загубата на вода или циментов разтвор от бетона. Специално внимание трябва да се обърне на кофража, където се използват вибрации за уплътняване на бетона. Кофражът трябва да е здраво конструиран, за да осигури завършеният бетон да е в исканата форма, положение и ниво, и да съответства на определения стандарт за довършване. 

-  Приготвяне на кофраж 

Преди започване на полагането на бетона, всички кофражни форми трябва да се почистят основно, с одобрени средства, до удовлетворяване изискванията на Възложителя. Към повърхностите да се прилага покритие с одобрено масло за отливки или друг одобрен материал, за да се позволи лесното отстраняване на кофражните форми, без да се повреди бетона. На маслото за отливки или другите смазки не се позволява да влязат в контакт с армировката и вградената арматура. Не трябва да се използва какъвто и да е материал, който може да залепи, обезцвети или повреди, завършващия слой на бетона,. Кофражът трябва основно да се изстърже, почисти и ако е необходимо, поправи, преди да се използва повторно. 

-  Отстраняване на кофража 

За бетон от портланд цимент кофражът не трябва да се сваля, освен ако не е решено нещо друго, до изтичането на следните периоди от изливането на бетона: 

·  Почистване на кофража 

Преди изливане на бетона на място, кофражът старателно трябва да се почиства и да се измива с вода и въздух под налягане, за отстраняването на прах, стружки и други външни материали. Цялата вода трябва да се източва и премахва от кофража. В никакъв случай, бетонът не трябва да се излива, ако той не е одобрен от Възложителя. Ако кофражните форми за отливането се използват повторно, всички повърхности трябва да са чисти от остатъци от бетон или хоросан. Ако, по мнението на Възложителя, кофражът не е приемлив за повторна употреба, той или се поправя изцяло, или се замества с нов. 
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ, норми и правила, организация и технология на работите по привантивното поддържане на пътищата ( съгласно Приложение №1 към чл.8, ал.3 от Наредба №РД-02-20-19 от 12.11.2012 г
1. Затваряне на повърхностни пукнатини по настилката
1.1. Повърхностните пукнатини по настилката се затварят с разредена битумна емулсия, асфалтови пасти и други подходящи материали, разработени на базата на термомодифицирани битуми.
1.2. Ремонтните работи се извършват при сухо време и температура на въздуха над 5 °С на сянка и включват следните технологични процеси:
1.2.1.  изчистване на повърхността на настилката от несвързани и слабосвързани каменнизърна, кал, прах и други замърсявания;
1.2.2. полагане на равномерни студени или горещи материали в зависимост от текстурата на покритието в количество 0,45 , 0,70 kg/m2; за осигуряване на по-добро проникване свързващите продукти може да се полагат на един или два пласта;
1.2.3. след полагане на свързващите вещества движението се спира за около 4 часа. а когато това не е възможно, скоростта се ограничава до 30 km/h, като участъкът се сигнализира за опасност от хлъзгане;
1.2.4. използваните строителни продукти са в съответствие с изискванията на БДС EN14188- 1 "Материали за запълване и уплътняване на фуги. Част 1: Изисквания за горещо полагани материали за уплътняване". БДC EN 14188-2 "Материали за запълване и уплътняване на фуги Част2: Изисквания за студено полагани материали за уплътняване" и БДС EN 13808 "Битуми и битумни свързващи вещества. Рамка за специфициране на катионни битумни емулсии".
2. Повърхностни обработки върху трошенокаменни и асфалтови настилки
2.1. В зависимост от интензивността на движението и състоянието на настилката повърхностните обработки могат да бъдат единични и двойни. Единичната повърхностна обработка включва еднократно полагане на свързващо вещество (най-често битумна емулсия) и на каменни фракции.
2.2. Повърхностните обработки се извършват при температура на въздуха не по-ниска от 5 °С на сянка и при сухо време.
2.3. Технологията включва следните процеси и тяхната последователност:
2.3.1. отстраняване на разрушеното покритие и почистване от несвързани и слабосвързани зърна. кал. прах и други замърсявания;
2.3.2. полагане на битумна емулсия в количество 0,45 ,
0,70 kg/m2;
2.3.3. разстилане на каменна фракция върху битумната емулсия;
2.3.4. валиране с пневматичен или с лек стоманобандажен валяк;
2.3.5. изборът на изискванията към използваните строителни продукти и материали се определя в съответствие с действащите технически спецификации, като разходните норми се определят от възложителя;
2.3.6. допуска се при използване на битумна емулсия за свързващо вещество полагането й да се извършва върху влажна повърхност на пътната настилка и да се използват влажни каменни фракции;
2.3.7. равномерното разстилане на каменната фракция трябва да приключи не по-късно от началото на разпадане на емулсията; показател на разпадане на емулсията е промяната на цвета й от кафяв в черен и пълно изсушаване на повърхността на разстланите каменни фракции от отделената от емулсията вода;
2.3.8. при остри криви и надлъжни наклони, по-големи от 5 %, с оглед недопусканестичане на емулсията, полагането на битумната емулсия при единична повърхностна обработка или при първото полагане на двойна повърхностна обработка се извършва на два пъти: първия път - 30 % от разходната норма, а втория - 70 %;
2.3.9. всеки пласт разстлана фракция се валира с пневматичен валяк с 4 до 6 преминавания в точка, като валирането започва веднага след разстилането на фракцията:
2.3.10. движението на моторни превозни средства в участъка се пуска след завършване на валирането на последния разстлан пласт, но не преди да се е разпаднала емулсията, като скоростта на превозните средства се ограничава до 40 km/h за първите 2-3 дни;
2.3.11. след повърхностната обработка на настилката свободният каменен материал се събира на банкета и се извозва в срок не по-дълъг от 14 дни;
2.3.12. предишни повърхностни обработки се подновяват със същия размер каменна фракция, с която са изпълнени, като се допуска повърхностни обработки, приготвени с фракция 16 ÷ 20 mm, да се заменят с фракция 12 ÷ 16 mm с оглед предотвратяване стичането на емулсията:
2.3.13. полагането на тънко асфалтово покритие тип "слъри сийл" върху повърхността на настилката се извършва при температура на въздуха не по-ниска от 5 °С на сянка и при сухо време.
2.4. Полагане на нов износващ пласт на покритието (пренастилане)
2.5. Пренастилането на трошенокаменните настилки включва възстановяване на износващия се слой и цялостно подравняване на напречния профил с добавяне на нов материал в количество до 5 m3 на 100 m2. При интензивно движение върху ремонтираната настилка може да се изпълни единична или двойна повърхностна обработка.
2.5.1. Пренастилането на трошенокаменните настилки включва процеси, които се извършват в следната последователност:
2.5.1.1. разкъртване на настилката по цялата й повърхност;
2.5.1.2. обработка на разкъртения материал за повторна употреба:
2.5.1.3. прибавяне на нов трошенокаменен материал със същите характеристики на износващия пласт;
2.5.1.4. профилиране и подравняване на трошенокаменния пласт:
2.5.1.5. валиране на настилката;
2.5.1.6. попълване на банкетите.
2.5.2. Настилката се разкъртва до дълбочина не по-малка от 5 cm. Разкъртеният материал се обработва за повторна употреба, като от него се отстраняват почвата и дребните частици, коитоне трябва да остават в скелета на настилката.
2.5.3. Почистеният и новият трошенокаменен материал се разстилат, профилират и подравняват в съответствие с проектния напречен профил на настилката.
2.5.4. Едновременно с подравняването на трошенокаменния пласт се попълват ибанкетите. като се използват остатъците от разкопания материал или друга подходяща почва.
2.5.5. Валирането на настилката се извършва с валяци 8÷10 t, като се започва от краищата й към средата и продължава до момента, когато валякът престане да оставя следи върху настилката и се отстранят вълните.
2.5.6. Върху уплътнения трошенокаменен пласт последователно се разхвърлят фракции с размери 12÷20 mm в количество 1,15 m3 на 100 m2 и фракции с размери 4÷12 mm в количество 0,75 m3 на 100 m2 , които се валират и поливат с вода при разход от 10 до 20 1 на 1 m2 в зависимостот времето и вида на основата. За окончателното уплътняване на настилката се разхвърля пясък (СН- 4 mm) в количество 1,0 , 1,5 m3 на 100 m2 и се валира 2 - 3 пъти.
2.5.7. Пренастилането се извършва с продукти от трошен камък в съответствие е изискванията на БДС EN 13043+АС "Агрегати за битумни смеси и настилки на пътища,самолетни писти и други транспортни площи".
2.6. Преди полагане на новите асфалтови пластове (пренастилане) от старото покритие задължително се отстраняват отделните деформации и разрушения, изравнява се напречният му профил и се почиства от прах, кал и други замърсявания.
Пренастилането на асфалтовите настилки включва процеси, които  се извършват вследната последователност:
а)
полагане на ново покритие от асфалтови пластове;
б)
възстановяване на покритието на място чрез горещо рециклиране;
в)
възстановяване на покритието на място чрез студено рециклиране;
г)
полагане на покритие тип "слъри сийл";
д)
повърхностна обработка.
2.6.1. Изискванията към продуктите за нови покрития от асфалтови пластове са в съответствие с БДС EN 13108.
2.6.2. За възстановяване на покритието на място чрез горещо рециклиране се извършва нагряване на старото покритие на дълбочина 3÷4 cm, разрохкване и напречно разпределение на старата смес и полагане на нова гореща асфалтобетонна смес в количество около 40 kg/m2 в съответствие с БДС EN 13108.
2.6.3. Възстановяване на покритието на място чрез студено рециклиране се извършвачрез разкъртване във водна среда и смилане на повреденото асфалтово покритие. Към получената смес се добавя стабилизиращо вещество като битумна емулсия, комбинация от битумна емулсия и цимент, разпенен битум или комбинация от разпенен битум и цимент. При пътища с категории на движението "средно", "тежко" и "много тежко" върху рециклирания пласт се полага гореща асфалтова смес.
2.6.3.1. Битумната емулсия съдържа 60 % битум и 40 % вода. Използва се 5 % (по маса) битумна емулсия, която отговаря на изискванията на БДС EN 13808 - за катионна битумна емулсия.
2.6.3.2. Битумната емулсия и цимент съдържа цимент от 1,0 до 3,0 %. Прилага се при пренастилането на асфалтови настилки на пътища с категория на движението "много тежко".
2.6.3.3. Разпененият битум се използва от 3,0 до 5,0 % (по маса). Произвежда се в рециклиращата машина, като към горещия битум се добавя малък процент вода. При пътища с категория на движението "много тежко" се комбинира с цимент от 1.0 до 2,0 % (по маса).
3.3.4. Повърхностната обработка се определя в зависимост от състава и интензивността на движението и общото състояние на съществуващата настилка. При пътища с категория на движението "тежко" и "много тежко" се прилага двойна повърхностна обработка въз основа на битумни емулсии или горещ битум.
4. Банкетите се стабилизират чрез затревяване, полагане на горен пласт от трошен камък с подбран зърнометричен състав (минералбетон) или от фрезован асфалтобетонен материал, кариерни отпадъци (стерили), обработени с полимерни химични добавки.
4.1. Стабилизирането чрез затревяване включва процеси, които се извършват в следната последователност:
4.1.1. Изпълнение на долен основен пласт от несортиран трошен камък, получен от скални материали от всички групи и класове, съгласно БДС EN 12670 "Естествени каменни материали. Термини и определения", без мергели, аргели и други разпадащи се материали. Използваните фракции трябва да отговарят на следните изисквания: максимален размер на зърната- не по-голям от 56 mm; коефициент на разнозърност- не по-малък от 10: стойност на показателя на носимоспособност (CBRmin) - не по-малка от 30%: съдържание на хлориди- не повече от 8 %: съдържание на сулфати - не повече от 4 %.
4.1.2. Изпълнение на горен пласт на банкета от 15 cm хумус или песъчлива глина, върху която се извършва затревяването.
4.2. Стабилизирането с горен пласт от трошен камък с подбран зърнометричен състав (минералбетон) включва процеси, които се извършват в следната последователност:
4.2.1. Отстраняване на горната деформирана или разрушена част на банкета до кота с 0,15 m по-ниска от тази на ръба на настилката; доставяне на необходимото количество минералбетон със самосвали; разстилане и профилиране с автогрейдер на пласта от минералбетон с дебелина в неуплътнено състояние0,20 т; допълнително навлажняване (при необходимост) за достигане на оптимална влажност; уплътняване с вибрационни и статични валяци до достигане на проектната плътност, която трябва да е не по-малко от 95 % от максималната суха плътност, определена в лабораторни условия, чрез уплътняване по модифициран Проктор съгласно БДC EN 13286-2 "Несвързани и хидравлично свързани смеси.Част2: Методи за изпитване за определяне на лабораторната стандартна плътност и водносъдържание. Уплътняване по Проктор".
4.2.2. Пластът от минералбетон съдържа материали със зърнометрия съгласно табл. 1.2. 3 и 4 и отговаря на следните изисквания:
а)
коефициент на разнозърност - не по-малък от 10;
б)
индекс на формата - не по-голям от 40 %;
в)
стойност на показателя за носимоспособност (CBRmin ) - не по-малка от 80 %;
г)
съдържание на хлориди - не повече от 8 %;
д)
съдържание на сулфати - не повече от 4 %;
е)
индекс на пластичност (1р) - не по-голям от 4 %;
ж)
показател на износване по "Лос Анжелос" - не по-голям от 40 %:
з)
показател за мразоустойчивост при три цикъла третиране с магнезиев сулфат- не по-голям от 20 %.
Таблица 1
	Фракция.
mm
	Отвор на ситата, mm
	63
	31,5
	16
	8
	4
	2
	1

	0-63
	Преминали
	100
	85
	65
	50
	40
	35
	20

	
	количества.
	-
	55
	35
	22
	15
	10
	0

	
	%
	100
	85
	68
	60
	47
	40
	35

	
	
	-
	55
	35
	22
	16
	9
	5

	
	
	100
	90
	75
	60
	45
	35
	25

	
	
	-
	50
	30
	20
	13
	8
	5


Таблица 2
	Фракция.
mm
	Отвор на ситата, mm
	56
	31.5
	16
	8
	4
	2
	1

	0-56
	Преминали
	100
	оо
	65
	50
	40
	35
	20

	
	количества.
	-
	55
	35
	22
	15
	10
	0

	
	%
	100
	85
	68
	60
	47
	40
	35

	
	
	-
	55
	35
	22
	16
	9
	5

	
	
	100
	90
	75
	60
	45
	35
	25

	
	
	-
	50
	30
	20
	13
	8
	5


Таблица 3
	Фракция.
mm
	Отвор на ситата, mm
	45
	22.4
	11.2


	5.6
	2
	1
	0.5

	0-45
	Преминали
	100
	85
	65
	50
	40
	35
	20

	
	количества.
	-
	55
	35
	22
	15
	10
	0

	
	%
	100
	85
	68
	60
	47
	40
	35

	
	
	-
	55
	35
	22
	16
	9
	5

	
	
	100
	90
	75
	60
	45
	35
	25

	
	
	
	50
	30
	20
	13
	8
	5


Таблица 4
	Фракция.
mm
	Отвор на ситата, mm
	40
	20
	10
	4
	2
	1
	0.5

	0-40
	Преминати
	100
	85
	65
	50
	40
	35
	20

	
	количества.
	-
	55
	35
	22
	15
	10
	0

	
	
	100
	85
	б8
	60
	47
	40
	35

	
	
	-
	55
	35
	22
	16
	9
	5

	
	
	100
	90
	75
	60
	45
	35
	25

	
	
	-
	50
	30
	20
	13
	8
	5


4.3. Стабилизирането на банкетите с фрезован асфалтобетонен материал и кариерни отпадъци (стерили), обработени с полимерни химични добавки, обхваща горния пласт на банкетите на дълбочина около 0,10 m и включва операции, които се извършват в следната последователност:
4.3.1. Провеждане на лабораторни изследвания за установяване на оптималното процентно съотношение на фрезования материал и стерила при изготвянето на смесите.
4.3.2. Определяне на оптималното количество на стабилизиращите добавки.
4.3.3. Получените смеси трябва да отговарят на следните изисквания:
а)
максимален размер на зърната - не по-голям от 56 mm:
б)
коефициент на разнозърност - не по-малък от 10:
в)
стойност на показателя за носимоспособност (CBRmin) - не по-малка от 30 %;
г)
съдържание на хлориди - не повече от 8 %;
д)
съдържание на сулфати - не повече от 4 %;
е)
индекс на пластичност (Ір) - не по-голям от 6 %,
5. Дейностите, свързани с поддържането на елементи на конструкцията на пътните съоръжения и принадлежности, са насочени към поддържане на експлоатационните характеристики на елементите на конструкциите на пътните съоръжения и принадлежности.
5.1. Дейностите, свързани с поддържането на мостовите конструкции, изградени от стоманобетон, в т.ч. заздравяването на бетонното покритие на армировката (повърхностни олющвания и оронване на материала), включват процеси, които се извършват в следната последователност:
а)
почистване и подготовка на повърхността на повреденото покритие, в т.ч.отстраняване на продуктите от корозия на армировката и нанасяне върху нея на антикорозионнозащитно покритие;
б)
обработване на повреденото място с полимерциментен разтвор, полимербетони и полимерразтвори. епоксидна смола, смес от епоксидна смола и цимент, битумна емулсия, торкретбетон и др.; използваните продукти са в съответствие с изискванията на БДС EN 4718 "Смеси бетонни. Технически изисквания", БДС EN 934-2 "Химични добавки за бетон, разтвор иинжекционен разтвор. Част 2: Химични добавки за бетон. Определения, изисквания,съответствие, маркиране и етикиране". БДС EN 1504 "Продукти и системи за защита ивъзстановяване на бетонни конструкции. Определения, изисквания, контрол на качеството иоценка на съответствието", БДС ЕN 1542 "Продукти и системи за защита и възстановяване набетонни конструкции. Методи за изпитване. Измерване на сцеплението при натоварване на опън", БДС 9086 "Смоли епоксидни" и БДС EN 206-1/НА "Бетон. Част1: Спецификация, свойства,производство и съответствие. Национално приложение (НА) на БДС EN 206-1";
в)
технологията за полагане на продуктите за обработка се изпълнява в съответствие с указанията на производителя;
г)
при изпълнение на новото покритие се осигурява сцепление към основната конструкция най-малко 1,5 МРа при натоварване на опън, като се извършват най-малко три единични изпитвания на ремонтираната връхна конструкция или на подпорите на моста съгласно БДС EN 1542;
д)
когато повреденото място се обработва с епоксидни смоли или битумна емулсия, върху тях се посипва чист пясък с размери на зърната от 0.5 до 1,0 mm.
5.2. Дейностите, свързани със запълването на пукнатини на мостовите конструкции от стоманобетон и каменна зидария в зависимост от тяхната широчина, дълбочина и местоположение, се изпълняват чрез шпакловане, запечатване (пломбиране) и инжектиране. Класифицирането на пукнатините, принципите и методите за ремонтиране, както и изискванията към материалите и тяхното полагане се определят съгласно БДС EN 1504 "Продукти и системи за защита и възстановяване на бетонни конструкции. Определения, изисквания, контрол на качеството и оценка на съответствието".
ОСНОВНИ РАБОТИ за текущо поддържане и текуш ремонт на елементите в обхвата на пътя и на пътните съоръжения и принадлежности ( съгласно Приложение №2 към чл.10, ал.4 от Наредба №РД-02-20-19 от 12.11.2012г)
1. Основни работи за текущо поддържане и текущ ремонт на елементите в обхвата на пътя
1.1. Основните видове работи за текущо поддържане и ремонт на пътните настилки са. както следва:
1.1.1. с трошенокаменно покритие:
а)
почистване на повърхността на покритието от прах. кал, пясък, свободни каменни материали, земни маси, клони, остатъчни материали от зимното поддържане и др.;
б)
намитане на изхвърлените от движението фракции или пясък;
в)
създаване на условия за бързо и ефикасно оттичане на повърхностните води;
г)
ремонт на отделни повреди и деформации- изкърпване на дупки, запълване на коловози, отстраняване на неравности, вълни и слягания, обезпрашаване и др.:
1.1.2. настилки с асфалтови покрития:
а)
почистване на повърхността им от прах, кал, свободни каменни материали, клони, остатъчни материали от зимното поддържане и др.;
б)
почистване на повърхността им от разливи на масло, битум и други течности, опасни за настилката и за участниците в движението:
в)
ремонт на мрежовидни пукнатини, обхващащи цялата конструкция на настилката;
г)
ремонт на единични пукнатини и на пукнатини от обемни изменения;
д)
ремонт на пукнатини в близост до ръба на настилката, по надлъжната фуга и породени при хлъзгане на настилката;
е)
изкърпване на дупки;
ж)
възстановяване на ускорено износване на покритието:
з)
отстраняване на коловози;
и)
напречни вълни и изтласкване;
й) ремонт на слегнали места и издути части на настилката:
к)
ремонт на места с избил битум на повърхността на настилката (изпотяване);
1.1.3. настилки с паважно покритие:
а)
почистване на повърхността им от прах, кал и др.:
б)
ремонт на повреди по настилката, свързани с деформации на земното легло - пропадания, подувания, коловози, напречни вълни и др.;
в)
ремонт и стабилизиране на банкетите;
г)
подравняване и подобряване на устойчивостта на бордюрните камъни;
д)
пренареждане на разместените паважни блокчета.
1.1.4. Основните работи за текущ ремонт на банкетите са: системно почистване, окосяване, подравняване, профилиране и оформяне с оглед осигуряване на необходимата равнаповърхност и наклон за безпрепятствено оттичане на повърхностните води от пътното платно вокопите или извън обхвата на пътя.
1.1.5. Основните работи за текущ ремонт на откосите са: осигуряване на стабилитета на земното платно и на условия за свободно оттичане на повърхностните води до водоотвеждащите устройства и съоръжения или в терените извън обхвата на пътя, периодично косене на трева поповърхността им. отстраняване на отделни малки повреди по тях и др.
1.1.6. Основните работи за текущ ремонт на съоръженията за отвеждане на повърхностните води и на водите, които се стичат в обхвата на пътя. в т.ч. отводнителни ипредпазни окопи, отводнителни улеи и риголи, са: почистване от наносни почви, растителни идруги материали, попаднали в обхвата на пътя. възстановяване на напречния и надлъжния профил на окопа чрез оформяне на напречното му сечение, подравняване и/или удълбочаване, възстановяване и/или ремонт на подмити участъци с ерозирала почва, възстановяване и/или ремонт на облицовката на окопа, възстановяване и/или ремонт на предпазни насипни диги, възстановяване на подмити или пропаднали елементи от облицовката на улея, ъзстановяване и/или ремонт на прагове при петата на насипа, възстановяване на геометричното положение и/или подмяна на бетонните бордюри, оформящи втока на улея.
1.2. Основните видове работи за текущо поддържане и ремонт на пътните съоръжения са. както следва:
1.2.1. Основни видове работи за текущо поддържане и ремонт на пътното платно при съоръжения:
1.2.1.1. на асфалтовите настилки на пътното платно при съоръжения - съгласно т. 1.1.1:
1.2.1.2. на дилатационната фуга- установяване на причина и подмяна по индивидуален проект;
1.2.1.3. на хидроизолацията- локализиране на повредата и изпълнение по индивидуален проект;
1.2.1.4. на отводнителите- почистване, подмяна на счупени или липсващи решетки и отводнителни тръби или удължаване на скъсени отводнителни тръби;
1.2.1.5. на пътните принадлежности, в т.ч. предпазни огради, парапети и осветителни инсталации, са съгласно т. 1.4:
1.2.2. на лагери на съоръжения - почистване, обмазване с графитна смазка, пребоядисване, защита срещу намокряне и подмяна по индивидуален проект;
1.2.3. на подходи към мостови съоръжения, в т.ч. банкети, откоси, конуси, отводнителни улеи и окопи - съгласно т. 1.4;
1.2.4. на бетонни и стоманобетонни конструкции - подготовка на ремонтираната повърхност, обработка на повърхността, полагане на бетонна смес, уплътняване и грижи за прясно положения бетон;
1.2.5. на подпорни стени - проверка на отводнителните устройства, свързани с подпорните стени (дренажи, барбакани. окопи), както и на причините, които ги пораждат, отстраняване
на частични повреди и дефекти (олющвания и оронвания по повърхността на стените и образуване на пукнатини), ремонт на фугите между отделните ламели;
1.2.6. на водостоци- ревизиране и редовно почистване на водостока, на подходите към него (казанчета, канавки, улеи и др.) и на оттока от тиня. кал, пясък, растителност и други материали, попаднали в обхвата на напречното им сечение, които затрудняват тяхното функциониране, почистване или направа на нови задържащи прегради пред втока на водостока.възстановяване на откосите и дъното на канавките, свързани с водостока, корекция на радиетопреди втока (ако е необходимо), възстановяване и/или подмяна на повредени елементи отоблицовката на радието и канавките, възстановяване на зидарията на казанчетата, възстановяванена ерозирали или повредени прагове между крилата, вкл. изграждане на нови, заскаляване илибетониране на речното легло около водостока или направа на прагове с оглед стабилизиране наречното дъно и избягване на подравяния, възстановяване и/или ремонт на зауствания на дренажнитръби в казанчетата, ремонт на възникнали повреди и дефекти по челните стени и крила наводостоците, вкл. подмяна на пропаднали сглобяеми елементи, както и ремонт или цялостновъзстановяване на хидроизолацията на засипаните им повърхности, ремонт на повреди по стени, плочи, тръби и други елементи на конструкцията на водостока, възстановяване и/или подмяна наслегнали. пропаднали или повредени елементи на тръбопровода, вкл. тяхното легло, ремонт нафугите между звената на тръбопровода и възстановяване на хидроизолацията им и др.;
1.3. Основните видове работи за текущо поддържане и ремонт на видовете пътни принадлежности са, както следва:
1.3.1. на вертикалната сигнализация- почистване на пътните знаци от прах, кал, сняг и лед. възстановяване на липсващи и/или подмяна на повредени и/или неизпълняващи функциятаси по предназначение пътни знаци, поправка или подмяна на закрепващите устройства напълните знаци, възстановяване и/или ремонт на светофарни уредби и др.;
1.3.2. на хоризонталната маркировка - почистване, подсушаване на пътната повърхност и полагане на маркировката;
1.3.3. на ограничителните системи за пътища от бетонни елементи- почистване и измиване, възстановяване на отводнителните им проходи и на повредените повърхности, демонтаж на силно увредени и неизпълняващи функциите си елементи и монтаж на нови елементи от същия вид или възстановяване на увредения участък;
1.3.4. на ограничителните системи за пътища от стоманени елементи- почистване и измиване, подмяна на повредени елементи с нови с аналогични характеристики, подмяна на повредени и възстановяване на липсващи светлоотразителни елементи, възстановяване на височината на оградата от 0,75 m от пътното платно, зануляване на начало и край на ограничителната система, възстановяване на антикорозионното покритие;
1.3.5. на парапетите- почистване и измиване, ремонт и/или подмяна на повредени елементи, възстановяване на антикорозионното покритие и др.;
1.3.6. на предпазните мрежи - почистване и измиване, ремонт и/или подмяна на повредени елементи, възстановяване на антикорозионното покритие и др.;
1.3.7. на направляващите стълбчета- почистване и измиване, демонтаж на повредени и монтаж на нови стълбчета;
1.3.8. на пътното осветление- отстраняване на частични повреди по осветителните стълбове и конзоли, осветителните тела. оперативното управление (фотоелектрически устройства, релета за управление и контрол и др.) и захранващите електрически шкафове, електронепроводими покрития, зануляващи и заземяващи устройства.
ВАЖНО !!!

В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 и чл. 49 от ЗОП да се счита добавено "или еквивалент" навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени български стандарти, които въвеждат европейски стандарти; европейски технически оценки; общи технически спецификации; международни стандарти; други стандартизационни документи, установени от европейски органи по стандартизация, или когато няма такива - чрез български стандарти, български технически одобрения или български технически спецификации, отнасящи се до проектирането, метода на изчисление и изпълнение на строителството, както и до използването на стоките; технически одобрения или спецификации или други технически еталони по чл. 48, ал.1 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.

Изключение са случаите, когато чрез модел, марка, тип или по друг начин Възложителя индивидуализира собственото му съоръжение, за което са предназначени доставките или услугите, предмет на поръчката.

Ако някъде в техническата спецификация и/или документацията за участие има посочен: конкретен стандарт, модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на основание чл. 50, от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите спецификации.

Еквивалентността се доказва по реда на чл. 52 от ЗОП.

1. Изпълнение на СМР

Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с част трета "Строителство" от ЗУТ и започва когато е приложимо след издаване на разрешение за строеж от компетентните органи за всеки конкретен обект. Разрешение за строеж се издава от съответната общинска администрация и при представяне на техническа документация с оценено съответствие.

Участниците в строителството и взаимоотношенията между тях по проекта се определят от изискванията на раздел втори, част трета от ЗУТ и от указанията, дадени в тези указания за изпълнение.

По време на изпълнението на СМР (когато е изискуемо съгласно нормативната уредба) лицензиран консултант строителен надзор (чл. 166 от ЗУТ) въз основа на сключен договор за всеки обект/група от обекти упражнява строителен надзор в обхвата на договора и съобразно изискванията на чл. 168 от ЗУТ.

Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР изпълнителя посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата проектна документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от проектантите - автори на отделни части на техническия проект, се гарантира точното изпълнение на проекта, спазването па архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация. 

Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на българската нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики в България и в Европа.

Общи изисквания към строежите и изисквания към строителните продукти и материали за трайно влагане в строежите, обекти по проекта:

Съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, основните изисквания към строежите по чл.169, ал. 1 ЗУТ са изискванията, при изпълнението на които се постига осигуряване на безопасността и здравето на хората, безопасността на домашните животни и опазването на околната среда и имуществото и които се отнасят до предвидими въздействия. Съществените изисквания към строежите, които могат да повлияят върху техническите характеристики на строителните продукти, са:

1. механично съпротивление и устойчивост (носимоспособност);

2. безопасност при пожар;

3. хигиена, опазване на здравето и на околната среда;

4. безопасна експлоатация;

5. защита от шум;

6. икономия на енергия и топлосъхранение (енергийна ефективност).

С отчитане на горните нормативни изисквания, всички строителни продукти и материали, които се влагат при изпълнението на СМР в сградите по проекта, трябва да имат оценено съответствие съгласно горепосочената наредба.

Строежът трябва да бъде изпълнен по такъв начин, че да не представлява заплаха за хигиената или здравето на обитателите или на съседите и за опазването на околната среда при:

· отделяне на отровни газове;

· наличие на опасни частици или газове във въздуха;

· излъчване на опасна радиация;

· замърсяване или отравяне на водата или почвата;

· неправилно отвеждане па отпадъчни води, дим, твърди или течни отпадъци;

· наличие на влага в части от строежа или по повърхности във вътрешността на строежа.


На строежа следва да бъдат доставени само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в строежа и само такива, които са заложени в проектите на строежа със съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство. Всяка доставка се контролира от консултантът, упражняващ строителен надзор на строежа.

Доставката на всички продукти, материали и оборудване, необходими за изпълнение на строителните и монтажните работи е задължение на Изпълнителя.

В строежите трябва да бъдат вложени материали, определени в проектите, отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти.

Не се допуска влагането на неодобрени материали и оборудване и такива ще бъдат отстранявани от строежа и заменяни с материали и оборудване, одобрени по нареждане на Възложителя.

Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка, материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за изпълнение на строежа.


Изпълнителят точно и надлежно трябва да изпълни договорените работи според одобрения от Възложителя инвестиционен проект и качество, съответстващо на БДС. Да съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на СМР и всички други нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият да ги отстранява за своя сметка до задоволяване исканията на възложителя и до приемане на работите от негова страна и от съответните държавни институции.


Изпълнителят трябва да осигури и съхранява Заповедната книга на строежа. Всички предписания в Заповедната книга да се приемат и изпълняват само ако са одобрени и подписани от посочен представител на Възложителя. Всяко намаление или увеличение в обемите, посочени в договора, ще се обявява писмено и съгласува преди каквато и да е промяна в проекта и по-нататъшното изпълнение на поръчката и строителството.

Изисквания относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. План за безопасност и здраве.


По време на изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба №2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената па труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.


Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните документи в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани със строителството по действащите в страната стандарти и технически нормативни документи за строителство.


Изпълнителят е длъжен да спазва одобрения от Възложителя и компетентните органи План за безопасност и здраве за строежа Възложителят, чрез Консултанта изпълняващ строителен надзор, ще осигури Координатор по безопасност и здраве за етапа па строителството в съответствие с изискванията на Наредба №2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия па труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Изисквания относно опазване на околната среда.


При изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка. След приключване на строителните и монтажните работи Изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.

Системи за проверка и външен контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение. Възложителят ще осигури Консултант, който ще упражняване строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 1, т.l от ЗУТ.


Възложителят и/или Консултантът може по всяко време да инспектират работите, да контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора.


Всички дефектни материали и оборудване се отстраняват от строежа, а дефектните работи се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания.

Проверки и изпитвания.


Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на упълномощени представители на Възложителя и Консултанта. Изпитванията и измерванията на извършените строително - монтажни работи следва да се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи.


Текущият контрол от Изпълнителя на строително-монтажните работи следва да се извършва по начин, осигуряващ необходимото качество на изпълнение.

Управление на критични точки по време на изпълнение на поръчката

Всеки от участниците задължително трябва да разработи в своето техническо предложение стратегия за управление на критични точки, идентифицирани от възложителя, по време изпълнението на поръчката. Трябва да са предложени организационни решения, които участникът ще предприеме при настъпване на съответните критични точки, идентифицирани от Възложителя като рискови, с висока степен на възможност за поява, които организационни решения да представят процеса на предотвратяване/респективно управление на негативния ефект от проявленията на критичните точки.

Идентифицирани от Възложителя „критични точки“: 
КТ 1: Забава при стартиране на работите и изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;

КТ 2: Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес;

КТ 3: Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни при изпълнение на обекта;

КТ 4: Промени в законодателството на България и/или ЕС;

КТ 5: Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население..
Изпълнение на строителството
Изпълнението на строително-ремонтните работи се извършва при спазване на одобрените работни проекти, предвидените в тях видове работи, със стриктно спазване на минималните изисквания за качество съгласно техническия проект и приложимата нормативна уредба. Изпълнителят на строителството трябва да спазва всички законови и подзаконови изисквания на нормативните актове и стандарти, регламентиращи този вид дейност и определящи необходимото ниво на качество, както и да предложи гаранции за постигането му.

Строителството и ремонтните дейности ще се състоят, но не само в следните дейности:

· изкопни и насипни работи;

· доставка на трошен камък;

· направа на трошенокаменна настилка и валиране;

· пренос на земни маси и валиране;

· направа на отводнителни съоръжения;

· асфалтови работи;

· демонтажни и монтажни работи;

· бетонови работи;

· армировъчни работи;

· кофражни работи;

· премоствания;

Изброяването е примерно, конкретните видове строително монтажни работи ще бъдат уточнени при възлагане на определения обект съгласно спецификата му.

Да се представят съответните сертификати и декларации за съответствие на вложените материали на обектите.

ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

1. Временни съоръжения

Изпълнителят е длъжен да изгради при необходимост всички временни съоръжения като премоствания, скелета, пътни връзки с пътищата в района, подходи, рампи, временни пътища осигуряващи достъп до обектите и др., необходими за извършване на строително-монтажните работи на обекта, както и тяхното отстраняване след приключване на работата. Той е длъжен да осигури при необходимост временни връзки с водопроводи, електропроводи, канализации и др.

Площта на временните пътни връзки след приключване на строителството трябва да бъде възстановена в първоначалния й вид, а всички временни съоръжения трябва да бъдат демонтирани и отстранени.

2. Временни пътни връзки

При необходимост, възникнала в процеса на строителството, от изграждане на временни пътни връзки за свързване на частично или изцяло завършени участъци със съществуващите пътища, които не са били предвидени в Проекта, Изпълнителят предварително съгласува всички дейности с Възложителя и изчаква разрешението му.

3. Сигнализация с пътни знаци

Изпълнителят е длъжен да сигнализира строителството на обекта с пътни знаци и бариери, така както се изисква в инвестиционния проект или е наредено от Възложителя. Това не освобождава Изпълнителя от неговата отговорност по отношение на вида, качествата и закрепването на използваните сигнални средства, както и времето за тяхното поставяне и отстраняване на пътя, които трябва да отговарят на изискванията на нормативните актове.

Поставянето и поддръжката на временната вертикална сигнализация е задължение на фирмата изпълнител.
ПРИЛОЖИМИ СТАНДАРТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ВЪЗЛАГАНИТЕ РЕМОНТНИ И РЕХАБИЛАТАЦИОННИ РАБОТИ

Доколкото не противоречат на конкретно определени изисквания в одобрения инвестиционен проект (когато е приложимо за възлагания обект) и/или нормативно въведени изисквания, независимо от момента на въвеждането им, строително – монтажните работи следва да бъдат изпълнени при съблюдаване на следните стандарти и технически изисквания към изпълнение на отделните видове работа.

Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

· Земни работи

Действащи стандарти:
БДС 676-85 - Почви строителни. Класификация

БДС 2761-86 - Почви строителни. Физически свойства. Определяне и означение.

БДС 644-83 - Почви строителни. Метод за лабораторно определяне на водното съдържание.
БДС 646-81 - Почви строителни. Метод за лабораторно определяне на специфичната плътност.
БДС 647-83 - Почви строителни. Метод за лабораторно определяне на обемната плътност.
БДС 8992-84 - Почви строителни. Метод за лабораторно определяне на компресионните свойства.
БДС 14783-79 - Почви строителни. Метод за лабораторно определяне 
БДС 8004-84 – Почви строителни. Определяне на обща деформация.

· Бетонни работи

Добавъчни материали
Добавъчните материали за бетонни и стоманобетонни работи да отговарят на следните нормативни документи:
БДС 171-83 - Пясък за обикновен бетон.
БДС 169-81 - Материали добавъчни за обикновен бетон.
БДС 5659-75 - Пясък перлитов набъбнал.
БДС 4528-74 - Сгурия за сгуробетон.

БДС4604-87- Смеси от брашна минерални киселиноустойчиви за киселиноустойчиви разтвори и бетон

БДС 10589-79 Материали добавъчни плътни за бетон. Правила за доставяне, приемане, съхранение и транспорт

БДС 10038-72 Материали естествени трошени добавъчни за огнеупорен бетон

БДС 14298-77 Добавъчни материали за бетон и разтвори. Методи за статистически контрол и оценка

БДС 7457-74 Материали добавъчни за бетон – леки. Методи за изпитване

БДС 166-72 Добавки активни минерални към свързващите вещества

БДС 14069-84
 Добавки за бетон. Класификация и технически изисквания

Свързващи вещества:

За приготвяне на бетон се използват следните хидравлични свързващи вещества: 

БДС 27-87- Портландцимент, шлакопортландцимент и пуцоланов портландцимент 

БДС 7267-77 Портландцимент сулфатоустойчив

БДС 7390-87 Цимент нискотермичен

БДС 8996-71 Портландцимент тампонажен

БДС 12100-89 Портландцимент бял 

БДС 166-72 - Добавки активни минерални към свързващите вещества

Водата за направата и поливане на бетон трябва да отговаря на изискванията на:
БДС 636-86 - Вода за строителни разтвори и бетони.

При приготвянето на бетоните се допускат добавки съгласно:
БДС 14069-84 -Добавки за бетон. Класификация и технически изисквания. 

Съставът на бетона се установява въз основа на изпитването на лабораторни бетонни проби, направени от същите материали (цимент, добавъчни материали и добавки), с които ще се работи на обекта като пробните тела се уплътняват до същата степен, до която се уплътнява бетонът на обекта. Трябва да се спазват следните стандарти :

БДС 505-84 Бетон обикновен. Методи за изпитване

БДС 4612-73 Сгуробетон

БДС 6387-82 Бетони с леки добавъчни материали. Методи за изпитване

БДС 9673-84 Бетон. Контрол и оценка на якостта

БДС 12770-75 Бетони огнеупорни. Класификация. Технически изисквания. Методи за изпитване

БДС 14068-77 Бетон видим. Класификация и технически изисквания

БДС EN 206-1:2002 Бетон. Част 1: Спецификация, свойства, производство и съответствие

БДС EN 206-1:2002
БДС EN 206-1:2002 / А1:2006

БДС EN 206-1:2002 / А2:2006

Бетон. Част 1: Спецификация, свойства, производство и съответствие

БДС EN 206-1:2002 / NA : 2008

Бетон. Част 1: Спецификация, свойства, производство и съответствие. Национално приложение (НП) към БДС EN 206-1:2002

БДС 12770-1975 Бетон огнеупорен. Класификация, технически изисквания и методи за изпитване

БДС 14068-1977 Бетон видим. Класификация и технически изисквания

БДС EN 14487-1:2006 Торкретбетон. Част 1: Определения, изисквания и съответствие

· Кофражни работи


Кофражните работи трябва да осигуряват проектните размери и очертанията на бетонните и стоманобетонните конструкции в процеса на полагане и втърдяване на бетонната смес. За целта те трябва да бъдат с неизменяеми размери, достатъчна якост и коравина.

Дървеният материал за кофраж и скелета трябва да отговаря на следните стандарти:

БДС 1568-73 – Греди обли от широколистни дървесни видове.

БДС 1569-73 – Греди от обли иглолистни дървесни видове.

БДС 427-90 - Материали фасонирани от иглолистни дървесни видове. Греди, бичмета и летви.

БДС 771-72 - Бичени материали от широколистни дървесни видове. Греди, бичмета и летви.

БДС 16186-85 - Дъски от широколистни дървесни видове.

БДС 17697-89 - Дъски от иглолистни дървесни видове.

БДС 384-76 - Шперплат.

За изправното състояние на скелето и укрепването на кофража трябва да се следи непрекъснато в процеса на бетонирането и да не се допуска по-голямо натоварване от изчислителното. При забелязване на недопустими деформации или изместване на отделни елементи незабавно трябва да се вземат съответни мерки.

· Армировъчни работи

Материали

Армировката на стоманобетонните конструкции трябва да се изработва и монтира в пълно съответствие с работните проекти. Заменянето на един вид армировъчна стомана с друг са разрешава само след съгласуване с проектанта. Това трябва да се отрази в екзекутивния чертеж и Заповедната книга. Стандарти и методи на изпитване. Армировъчната стомана трябва да отговаря на следните български държавни стандарти, освен ако не е указано друго по-нататък:

· БДС EN 10080:2005 Стомани за армиране на бетон. Заваряема армировъчна стомана. Общи положения

· БДС 4758:2008 - стомана за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема армировъчна стомана В235 и В420;

· БДС EN 10060:2005 - допустими отклонения в диаметъра на кръгли гладки пръти; БДС EN ISO 377:1999 - вземане на пробни образци;

· БДС ISO 14284:2000 - вземане на проби за анализ на химическия състав;

· БДС EN 10021:1995; БДС EN 10204:1995; БДС 17372:1995 - маркиране, опаковане и съпровождане;

· БДС 9252:2007 - стомана за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема армировъчна стомана В500 

· БДС 5267 - студено прищипната стомана за армиране на стоманобетонни конструкции. 
Материали (Армировка от гладка кръгла стомана, Армировка от стомана с периодичен профил, Армировъчни мрежи)
От всяка партида армировка трябва да бъдат отбрани следните проби :

· за външен оглед и измерване – 5%, но не по-малко от 5 броя изделия.

· За изпитване якостта на заваръчни съединения – три образеца.

Резултатите от контролните измервания и огледа на армировката, а също от контрола на якостта на заварените съединения се отразяват в дневник.

· Асфалтови работи

Предложената смес трябва да отговаря на БДС 4132/90 за плътен и неплътен асфалтобетон или еквивалентен стандарт. Всяка партида се окачествява, чрез изпитване на асфалтобетоновата смес / Методи за изпитване БДС 4475- 83 / от акредитирана лаборатория.

Използваните горещи асфалтови смеси да отговарят на изискванията на:

 БДС EN13108 или на Техническата спецификация на “АПИ” съгласно БДС EN 13808, БДС EN 14 188 –за плътна асфалтова смес.

СТАНДАРТИ ЗА ПЪТНИ НАСТИЛКИ

БДС 2880:1984
Брашно минерално за асфалтобетонни смеси

БДС 4551:1974
Паста асфалтова за заливане фуги на пътни настилки

БДС 9237:1971
Бункери за асфалтобетонни смеси. Вместимости

БДС 9519:1984
Инсталации за производство на асфалтобетонни смеси. Типове и основни параметри. Общи технически изисквания

БДС 9546:1985
Асфалтополагащи машини

БДС EN 12697 : 2006
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. 

БДС EN 13108-1/NA:2009
Асфалтови смеси. Изисквания за материалите.

БДС EN 13249:2002
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики, изисквани при използването им в строителството на пътища и други транспортни площи (с изключение на ж.п. строителство и асфалтови настилки)

БДС EN 13482:2003
Каучукови маркучи и комплектувани маркучи за асфалт и битуми. Изисквания

БДС EN 13880-11:2004
Горещо положени материали за уплътняване на фуги. Част 11: Метод за подготовка на асфалтови пробни тела, предназначени за функционално изпитване и за определяне на уплътняемостта на асфалтовата настилка

БДС EN 13880-9:2004
Горещо положени материали за уплътняване на фуги. Част 9: Метод за изпитване за определяне на уплътняемост на асфалтови настилки

БДС 173:1987
Камък естествен за пътно строителство. Методи за изпитване

БДС 2282:1983
Камък трошен за пътни основи и асфалтови покрития

БДС 8989:1971
Камък трошен за пътни основи и настилки. Метод за изпитване на дробимостта

БДС 8990:1971
Камък ломен за пътни основи

рия от бетон и от изкуствен камък

БДС 15783:1983
Пясък за пътни настилки. Класификация. Технически изисквания

БДС 171:1983
Пясък за обикновен бетон. Технически изисквания

БДС 2271:1983
Пясък за строителни разтвори. Технически изисквания

БДС 624:1987
Бордюри бетонни

БДС EN 1340:2005
Бетонни бордюри. Изисквания и методи за изпитване

БДС EN 1340:2005
Бетонни бордюри. Изисквания и методи за изпитване

БДС EN 1340:2005/AC:2006
Бетонни бордюри. Изисквания и методи за изпитване

· Битумизирана баластра

Сцепление на минералния материал с битум за износващи пластове, в % запазена повърхност – не по- малко от 50, когато изпитването е в съответствие с БДС 11685-82 .

Съдържанието на натрошени зърна, в % по маса за износващи и свързващи пластове трябва да бъде не по- малко от 100%, а за асфалтови смеси за основни пластове – не по- малко от 75,когато се определя в съответствие с EN 933-5: 2000.

Изисквания към физико-механичните показатели на каменните фракции за асфалтови смеси въз основа на методи за изпитване и вземане на проби в съответствие с EN 933-4: 2000, БДС 173 – 87, БДС 172-83, AASHTO T 104 , AASHTO T 96 , BS 812.

· Добавъчни материали - Трошен камък и чакъл 

Трошен камък и чакъл / включително този в състава на баластрите/ трябва да отговаря на изискванията на БДС 2282-83. Пясъкът / включително този в баластрата/ трябва да отговаря на БДС 15783-83

Битум – битумът трябва да бъде БВ 60 в съответствие с БДС 3942-83 или с аналогични характеристики.

Приложение № 11
ОПИС

на приложените към офертата документи за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„ Благоустрояване и основен ремонт на настилки по общински пътища и улици в населените места от Община Момчилград“
в две обособени позиции:

по Обособена/и позиция/и  № …. „ ………………………………………………..”

                                                                   /наименование на обособената/те позиция/и/

	Наименование на документа
	Вид на представения документ /оригинал, копие или нотариално заверено копие/
	Брой страници / от № до № /

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


…………………………….. г.                          Участник: ​…………………….

    (дата на подписване)   




   (подпис и печат)

� Участникът следва да посочи основанието за калкулацията на единичните цени, касаещи разходните норми за труд, материали и механизация


� Участникът следва да посочи основанието за калкулацията на единичните цени, касаещи разходните норми за труд, материали и механизация
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