ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Асансьорна уредба:
· Болнична;
· долно машинно помещение /ДМШ;
· задвижване - хидравлично, двускоростно 
· хидравлична станция   -   
· хидравличен цилиндър   -  
· захранващ модул   
· позисторна защита - 
-
гьвкав тръбопровод - 
-
предпазен клапан за спукан тръбопровод – 
-  ръчна помпа    
· клапан претоварване - 
· хидравличен блок 
· аварийно устройство за спускане на кабината до първа спирка при
отпадане на централно захранване
· управление - електронно с микрокомпютър;
· етажни врати - Автоматични -/прахово боядисани/- 1100/2000 мм;
· кабина:
· неръждавейка в комбинация с ламинат;
· противоплъзгаща подова настилка,;
· таван -   неръждавейка;
-
кабинна бутониера :
-
дисплей за  оказване местоположението на кабината;
· етажни бутони със светещ  ореол;
· аварийно осветление - задействащо се автоматично при отпадане на
ел. захранването;
· светлинна индикация за претоварване;
· бутон за автоматично отваряне на  кабинната врата;
-
етажни бутониери:
- дисплей за   оказване местоположението на кабината;
-
бутони със светещ   ореол;
· скорост -   0,5 м/сек.;
· товароподемност -   1275 кг/17 лица;
-
спирки - 4;
