
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

 Благоустрояване на улици в квартали 103, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123  гр. Момчилград  
Във връзка с изпълнението на  обект „Реконструкция, модернизация и доизграждане на ВиК мрежата и изграждане на ГПСОВ в гр. Момчилград” се извършват СМР по реконструкция на канализационна и водопроводна мрежа по улиците на гр. Момчилград. Изграждането на новата канализационна мрежа предмет на настоящата обособена позиция е в квартали 103, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123  гр. Момчилград е извън обхвата на така наречения воден цикъл на града , но тя е част от неизградената  канализационна мрежа на Момчилград  , която следва да се изгради и да се заусти в ГПСОВ – Момчилград, чието строителство се изпълнява в настоящия момент и е необходима предпоставка, както за благоустрояването на града, така и за подобряване на санитарно хигиенното му състояние и опазване на околната среда от замърсяване.

Проектът предвижда  изграждане на битова и дъждовна канализация, и водопровод в  квартали 103, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123  в гр.Момчилград,  община Момчилград, област Кърджали. 
Със рещение  № 119 от Протокол №9/01.08.2014 г. на кмета на община Момчилград е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ на квартали:38,92,61,103,59 и 94 предвидени –„За жилищно строителство,трафопост,супермаркет,детско заведение,спортни площадки и озеленяване“ в отреждане на нови квартали:116,117,118,119,120,121 и 122 „За обществено обслужване и озеленяване“-Оз и УПИ –XXX  „За озеленяване,спорт,рекреация и обществено обслужване“ и съответната специализирана,устройствена схема на техническата инфраструктура по част ВиК,така както е отразено в графичната част на проекта и схемата.
Проектната разработка има за цел проектиране на нова улична мрежа , водопроводна и канализационна мрежа и улично осветление в квартали 103,116,117,118,119, 120,121,122,123, по плана на гр.Момчилград 
Целта на проекта за изграждането на канализационна мрежа в този квартал на  гр.Момчилград е следната: отвеждане на замърсените битови води до мястото на пречиствателната станция за отпадни води и където след съответното пречистване в степен отговарящо на категорията на водоприемника ще бъдат заустени. Това ще намали замърсяването на подземните и повърхностните води в района. С проектирането на новата канализация ще се постигне значително намаляване на повърхностния отток създаващ проблеми в населеното място.

Улиците заложени в изработените и одобрения ПУП- ПР  не са изпълнени , т.е регулацията не е приложена,  а парцелите не са застроени. Част от имотите са закупени от частни лица, които имат вече инвестиционни намерения и вече подготвят своите проекти за застрояването им. След изграждането на ВиК мрежата , общината  се ангажира ще изгради уличната мрежа на квартали 103, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123  гр. Момчилград, за която има изготвена и част ”Пътна”.

КАНАЛИЗАЦИОННА  МРЕЖА :
Канализацията е смесена , битова и дъждовна и ще се изпълни с полипропиленови оребрени тръби, фитинги с коефициент на неравност Кb=0,25мм. Тръбите са със следните диаметри  DN /OD250  DN /OD300,  DN /OD400 , DN /ID400. По трасето на канализационната мрежа ще се изграждат ревизионни шахти , шахти спад и дъждоприемни шахти.
Ще се изградят още нови ВиК клонове с обща дължина на канализационна мрежа с   дължина 

	Тръби РР-В  SN 8kN/m2 DN/OD 250
	м
	1575

	Тръби РР-В  SN 8kN/m2 DN/OD 315
	м
	263

	Тръби РР-В  SN 8kN/m2 DN/OD 400
	м
	125

	Тръби РР-В  SN 8 kN/m2 DN/OD 160 – За СКО 
	м
	930

	Тръби PP-B  SN 8 kN/m2 DN/OD 200 – за връзка с улични отоци 
	м
	300

	Обща дължина на канализацията (битова и дъждовна, улични отоци и СКО )
	м
	3193


Канализацията е проектирана от РР тръби и ст.бетонови шахти със сглобяеми елементи  .
- РЕВИЗИОННИ ШАХТИ

Канализационната мрежа е трасирана по оста на улиците.

На всяка чупка по трасето, осовите кръстовища и при промяна в диаметрите на участъците са предвидени ревизионни шахти.

Ревизионните  шахти  са  предвидени  във  всички  чупки ( вертикални и хоризонтални )  по трасето на мрежата , при промяна на диаметъра  на  тръбите , за  връзка  между  отделните  клонове, както и в правите участъци на клоновете  през  съответните  разстояния , зависещи от диаметрите  на  тръбите.
Ревизионните шахти за тръби с диаметър до 600mm са кръгли и се изпълняват от сглобяеми елементи по съответната номенклатура. За тръби с диаметър над 600mm ревизионните шахти са правоъгълни или многоъгълни.
- ШАХТИ С ПАД

За спазване на допустимите дълбочини на полагане и скорости са предвидени шахти с пад., както на възлови кръстовища, така и на междинни шахти.  При получени дълбочини на канализацията под 2.00 метра се предвиждат бетонови кожуси.
- ДЪЖДОПРИЕМНИ ШАХТИ

Избрани са дъждоприемни шахти с утаителна част и с чугунена решетка БДС 1623-54.

Предвиждат се  на  осовите  кръстовища , в  понижените  части  на  улиците  и  площадите , както  и  по дължината  на  уличните  ригули  между  пресечките.

ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА –

      Предвидени за изпълнение са нови ВиК клонове с обща дължина на водопродната мрежа Предвидените за изпълнение водопроводни клонове са:

 Клон 78 L=476.47м

 Клон 79 L=300.10м

 Клон 80 L=112.62м

 Клон 81 L=152.42м

 Клон 82 L=147.76м

 Клон 83 L=117.52м

 Клон 84 L=78.79м

 Клон 85 L=213.34м

Материалът от който се изгражда е ПЕВП. 

На всички отклонения от главните клонове са предвидени спирателни кранове‚ позволяващи в случай на аварии да се изключват отделни участъци от клоновете или части от мрежата.

Предвидени са ПХ 70/80 (БДС 2617 – 72).

Предвижда се при изграждането на съответен водопроводен участък да бъдат изградени и всички сградни отклонения към този участък.

Сградните отклонения ще бъдат изпълнени от полиетиленови тръби с диаметри  Ø32 и Ø50 мм. (Полиетиленови тръби с тези диаметри се доставят на рулони с дължина 100 м.).

Отклоненията се предвижда да бъдат изпълнени посредством водовземни скоби. 

На всички сградни отклонения се предвижда да бъдат монтирани тротоарни спирателни кранове.

Връзките на ПЕВП тръби с тротоарните СК ще бъдат винтови.

По цялата дължина на разглежданите в разработката водопроводни участъци е предвидена пясъчна подложка – 10 см под самата ПЕВП тръба и отстрани на тръбата. Изпълнението е абсолютно задължително.

Тръбите се засипват до 30 см над темето с дребнозърнеста фракция. На тази засипка се извършва леко трамбоване с ръчна трамбовка.

Изпълнението на водопровода и канала ще става в отделни изкопи, като не може изкопите в един и същи участък да се извършват едновременно. Изкопите за успоредно разположени водопроводни и канализационни тръби трябва да се изпълняват последователно а не заедно, като първо се изпълнява канализацията, следва обратно засипване и изпълнението на водопровода от съответния участък. 
ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА

· Проекта да се съобрази със  състоянието на отводнителните съоръжения, и всички надземни и подземни комуникации. 

Отводнителни съоръжения
· В проекта за водния цикъл на гр. Момчилград са предвидени за изграждане нови отводнителни съоръжения. При необходимост да се покажат местата за допълнителни точкови отводнители съобразени с проектното решение. 
Доколкото не противоречат на конкретно определени изисквания в одобрения технически проект и/или нормативно въведени изисквания, независимо от момента на въвеждането им, строително – монтажните работи следва да бъдат изпълнени при съблюдаване на следните стандарти и технически изисквания към изпълнение на отделните видове работа.

Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

· Земни работи

Действащи стандарти:
БДС 676-85 - Почви строителни. Класификация
БДС 2761-86 - Почви строителни. Физически свойства. Определяне и означение.
БДС 644-83 - Почви строителни. Метод за лабораторно определяне на водното съдържание.
БДС  646-81   - Почви  строителни. Метод  за лабораторно  определяне  на специфичната плътност.
БДС  647-83  - Почви  строителни. Метод за лабораторно  определяне  на обемната плътност.
БДС 8992-84 - Почви  строителни. Метод за лабораторно определяне на компресионните свойства.
БДС 14783-79   -   Почви   строителни.   Метод   за   лабораторно   определяне  
БДС 8004-84  –  Почви строителни.  Определяне на обща деформация.

· Бетонни работи

Добавъчни материали
Добавъчните материали за бетонни  и стоманобетонни работи да отговарят на следните нормативни документи:
БДС 171-83 - Пясък за обикновен бетон.
БДС 169-81 - Материали добавъчни за обикновен бетон.
БДС 5659-75 - Пясък перлитов набъбнал.
БДС 4528-74 - Сгурия за сгуробетон.

БДС4604-87- Смеси от брашна минерални киселиноустойчиви за киселиноустойчиви разтвори и бетон

БДС 10589-79 Материали добавъчни плътни за бетон. Правила за доставяне, приемане, съхранение и транспорт

БДС 10038-72  Материали естествени трошени добавъчни за огнеупорен бетон

БДС 14298-77 Добавъчни материали за бетон и разтвори. Методи за статистически контрол и оценка

БДС 7457-74  Материали добавъчни за бетон – леки. Методи за изпитване

БДС 166-72 Добавки активни минерални към свързващите вещества

БДС 14069-84
   Добавки за бетон. Класификация и технически изисквания

Свързващи вещества                                                                      

За  приготвяне  на  бетон  се  използват  следните  хидравлични  свързващи вещества: 

БДС 27-87- Портландцимент, шлакопортландцимент и пуцоланов портландцимент 

БДС 7267-77 Портландцимент сулфатоустойчив

БДС 7390-87 Цимент нискотермичен

БДС 8996-71 Портландцимент тампонажен

БДС 12100-89 Портландцимент бял                                                                                      

БДС 166-72 - Добавки активни минерални към свързващите вещества
Водата за направата и поливане на бетон трябва да отговаря на изискванията на:
БДС 636-86 - Вода за строителни разтвори и бетони.
При приготвянето на бетоните се допускат добавки съгласно:
БДС 14069-84 -Добавки за бетон. Класификация и технически изисквания. 

Съставът на бетона се установява въз основа на изпитването на лабораторни бетонни проби, направени от същите материали (цимент, добавъчни материали и добавки), с които ще се работи на обекта като пробните тела се уплътняват до същата степен, до която се уплътнява бетонът на обекта. Трябва да се спазват следните стандарти :

БДС 505-84 Бетон обикновен. Методи за изпитване

БДС 4612-73 Сгуробетон

БДС 6387-82 Бетони с леки добавъчни материали. Методи за изпитване

БДС 9673-84 Бетон. Контрол и оценка на якостта

БДС 12770-75  Бетони огнеупорни. Класификация. Технически изисквания. Методи за изпитване

БДС 14068-77  Бетон видим. Класификация и технически изисквания

БДС EN 206-1:2002 Бетон. Част 1: Спецификация, свойства, производство и съответствие

· Кофражни работи

Кофражните работи трябва да осигуряват проектните размери и очертанията на бетонните и стоманобетонните конструкции в процеса на полагане и втърдяване на бетонната смес. За целта те трябва да бъдат с неизменяеми размери, достатъчна якост и коравина.

Дървеният материал за кофраж и скелета трябва да отговаря на следните стандарти:

БДС 1568-73 – Греди обли от широколистни дървесни видове.

БДС 1569-73 – Греди от обли иглолистни дървесни видове.

БДС  427-90  - Материали фасонирани от иглолистни дървесни видове. Греди, бичмета и летви.

БДС 771-72  - Бичени материали от широколистни дървесни видове. Греди, бичмета и летви.

БДС 16186-85  - Дъски от широколистни дървесни видове.

БДС  17697-89  - Дъски от иглолистни дървесни видове.

БДС  384-76  - Шперплат.

За изправното състояние на скелето и укрепването на кофража трябва да се следи непрекъснато в процеса на бетонирането и да не се допуска по-голямо натоварване от изчислителното. При забелязване на недопустими деформации или изместване на отделни елементи незабавно трябва да се вземат съответни мерки.

· Армировъчни работи

Материали

Армировката на стоманобетонните конструкции трябва да се изработва и монтира в пълно съответствие с работните проекти. Заменянето на един вид армировъчна стомана с друг са разрешава само след съгласуване с проектанта. Това трябва да се отрази в екзекутивния чертеж и Заповедната книга. Стандарти и методи на изпитване. Армировъчната стомана трябва да отговаря на следните български държавни стандарти, освен ако не е указано друго по-нататък:
· БДС EN 10080:2005 Стомани за армиране на бетон. Заваряема армировъчна стомана. Общи положения
· БДС 4758:2008 - стомана за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема армировъчна стомана В235 и В420;
· БДС EN 10060:2005 - допустими отклонения в диаметъра на кръгли гладки пръти; БДС EN ISO 377:1999 - вземане на пробни образци;
· БДС ISO 14284:2000 - вземане на проби за анализ на химическия състав;
· БДС EN 10021:1995; БДС EN 10204:1995; БДС 17372:1995 - маркиране, опаковане и съпровождане;
· БДС 9252:2007 - стомана за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема армировъчна стомана В500 
· БДС 5267 - студено прищипната стомана за армиране на стоманобетонни конструкции. 
Материали (Армировка от гладка кръгла стомана, Армировка от стомана с периодичен профил, Армировъчни мрежи)
От всяка партида армировка трябва да бъдат отбрани следните проби :

· за външен оглед и измерване – 5%, но не по-малко от 5 броя изделия.

· За изпитване якостта на заваръчни съединения – три образеца.

Резултатите от контролните измервания и огледа на армировката, а също от контрола на якостта на заварените съединения се отразяват в дневник.

СТАНДАРТИ И НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК МРЕЖИ

1. БДС 1623 – Решетки чугунени за улични оттоци

2. БДС 1660; EN 124 – Капаци чугунени за улични ревизионни шахти

3. БДС 3078; БДС 3079 – Части фасонни чугунени за водопроводи

4. БДС EN 1610 – Изграждане и изпитване на канализационни системи

5. БДС EN 752 – Канализационни системи извън сгради

6. БДС EN 12201:2005 – ПЕВП тръби и фитинги

7. EN 13476 – Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорни подземни отводняване и отвеждане на отпадъчни води. Tръбопрoвoдни системи с многослойни стени от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (РЕ).

8. БДС EN 1074 - Арматура за водоснабдяване. Изисквания за пригодност за използване по предназначение и подходящи изпитвания за проверка

9. БДС EN 545 - Тръби, фасонни части и принадлежности от сферографитен чугун и съединенията им за водопроводи. Изисквания и методи за изпитване; 

ЗАКОНИ И НАРЕДБИ

10. Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (обн. ДВ, бр. 18 от 2005 г., изм. бр. 30, 65 и 102 от 2006г., изм. бр. 102 от 2008г., изм .и доп. бр. 47 от 2009г.); публ., БСА, бр. 6 от 2006 г.

11. Наредба № 1 за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи (ДВ, бр. 43 от 2006 г.); публ., БСА, бр. 6 от 2006 г.

12.  Наредба № 2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (ДВ, бр. 34 от 2005 г.); публ., БСА, бр. 6 от 2005 г.

13.  Наредба № 4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации (обн., ДВ, бр. 53 от 2005 г.; попр., бр. 56 от 2005 г.); публ., БСА, бр. 9 от 2005 г.

14. Наредба № 4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи (обн., ДВ, бр. 88 от 2004 г.; попр., бр. 93 от 2004 г.; Решение № 3887 на ВАС от 2005 г. - бр. 41 от 2005 г.); публ., БСА, бр. 6 от 2005 г. 

15. Наредба № 7 за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места (ДВ, бр. 98 от 2000 г.), публ. БСА, бр. 3 от 2008г.

16. Норми за проектиране на канализационни системи (публ., БСА, бр. 9 и 10 от 1989 г.; изм., бр. 1 от 1993 г.)

17. Наредба No 4 за съдържанието и обема на инвестиционните проекти

18. Наредба No 8 за правила и нирми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места

19. Наредба No 2 за ПСТН (No Iз-1971 от 29.10,2009)

20. Наредба No 2 за ЗБУТ

СТАНДАРТИ ЗА ВИК МАТЕРИАЛИ И ПЪТНИ НАСТИЛКИ

БДС 2880:1984
Брашно минерално за асфалтобетонни смеси

БДС 4551:1974
Паста асфалтова за заливане фуги на пътни настилки

БДС 9237:1971
Бункери за асфалтобетонни смеси. Вместимости

БДС 9519:1984
Инсталации за производство на асфалтобетонни смеси. Типове и основни параметри. Общи технически изисквания

БДС 9546:1985
Асфалтополагащи машини

БДС EN 12697 : 2006
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. 

БДС EN 13108-1/NA:2009
Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. 
БДС EN 13249:2002
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики, изисквани при използването им в строителството на пътища и други транспортни площи (с изключение на ж.п. строителство и асфалтови настилки)

БДС EN 13482:2003
Каучукови маркучи и комплектувани маркучи за асфалт и битуми. Изисквания

БДС EN 13880-11:2004
Горещо положени материали за уплътняване на фуги. Част 11: Метод за подготовка на асфалтови пробни тела, предназначени за функционално изпитване и за определяне на уплътняемостта на асфалтовата настилка

БДС EN 13880-9:2004
Горещо положени материали за уплътняване на фуги. Част 9: Метод за изпитване за определяне на уплътняемост на асфалтови настилки

БДС 173:1987
Камък естествен за пътно строителство. Методи за изпитване

БДС 2282:1983
Камък трошен за пътни основи и асфалтови покрития

БДС 8989:1971
Камък трошен за пътни основи и настилки. Метод за изпитване на дробимостта

БДС 8990:1971
Камък ломен за пътни основи

рия от бетон и от изкуствен камък

БДС 15783:1983
Пясък за пътни настилки. Класификация. Технически изисквания

БДС 171:1983
Пясък за обикновен бетон. Технически изисквания

БДС 2271:1983
Пясък за строителни разтвори. Технически изисквания

БДС 624:1987
Бордюри бетонни

БДС EN 1340:2005
Бетонни бордюри. Изисквания и методи за изпитване

БДС EN 1340:2005
Бетонни бордюри. Изисквания и методи за изпитване

БДС EN 1340:2005/AC:2006
Бетонни бордюри. Изисквания и методи за изпитване

БДС 13620:1987
Арматура водопроводна. Вентили спирателни чугунени

БДС 14509:1978
Части фасонни чугунени за водопроводи. Кръстачки с два фланеца. Основни размери

БДС 1740:1974
Предпазители тръбни за водопроводни спирателни кранове

БДС 1741:1975
Арматура водопроводна удължители. Основни размери

БДС 2.804:1982
Единна система за конструкторска документация. Чертежи строителни. Означения условни и графични. Елементи на водопроводни, канализационни и газопроводни инсталации

БДС 2.828:1989
Единна система за конструкторска документация. Чертежи строителни. Означения условни графични. Водоснабдителни системи. Водопроводи

БДС 2545:1977
Части фасонни чугунени за водопроводи. Технически изисквания

БДС 2546:1972
Муфи за чугунени тръби и фасонни части за водопроводи. Размери

БДС 2705:1983
Арматура санитарно-техническа. Вентили водопроводни. Типове. Основни и присъединителни размери

БДС 2715:1979
Арматура водопроводна. Гайка съединителна. Основни размери

БДС 2716:1975
Арматура водопроводна. Гайки холендрови крилчати. Основни размери

БДС 2717:1975
Арматура водопроводна. Накрайници за маркучи. Основни размери

БДС 2732:1988
Арматура водопроводна. Шибъри

БДС 3078:1971
Части фасонни чугунени за чугунени водопроводи. Асортимент

БДС 3079:1978
Части фасонни чугунени за водопроводи. Тройници с фланци. Основни размери

БДС 3080:1975
Тройници с муфи за водопроводи. Основни размери

БДС 3081:1975
Тройници с муфи и фланец за водопроводи. Основни размери

БДС 3082:1975
Кръстачи с фланци за водопроводи. Основни размери

БДС 3083:1975
Кръстачи с муфи за водопроводи. Основни размери

БДС 3084:1971
Кръстачи с муфи и фланци за водопроводи

БДС 3085:1978
Части фасонни чугунени за водопроводи. Колена 90 градуса с фланци. Основни размери

БДС 3086:1978
Части фасонни чугунени за водопроводи. Колена 45 градуса с фланци. Основни размери

БДС 3087:1978
Части фасонни чугунени за водопроводи. Намалители с фланци. Основни размери

БДС 3088:1971
Намалители с муфи за водопроводи. Основни размери

БДС 3089:1971
Преходи с фланец и муфа за водопроводи. Основни размери

БДС 3090:1975
Преходи с фланец за водопроводи. Основни размери

БДС 3091:1971
Колена стъпални с фланци за водопроводи. Основни размери

БДС 3092:1971
Капи за чугунени водопроводи. Основни размери

БДС 3095:1980
Части фасонни чугунени за водопроводи от азбестоциментови тръби. Асортимент

БДС 3114:1971
Колена 90 градуса с муфа за водопроводи. Основни размери

БДС 3115:1971
Колена 45 градуса с муфа за водопроводи. Размери

БДС 3116:1971
Колена 20 градуса 30" с муфа за водопроводи. Основни размери

БДС 3117:1971
Колена 11 градуса 15" с муфа за водопроводи. Основни размери

БДС 3118:1973
Части фасонни чугунени за водопроводи. Муфи двойни. Основни размери

БДС 3119:1973
Части фасонни чугунени за водопроводи. Муфи подвижни. Основни размери

БДС 3553:1975
олена 90 градуса за водопроводи. Основни размери

БДС 3554:1979
Части фасонни чугунени за водопроводи. Тройници с фланец. Тройници с два фланеца. Основни размери

БДС 3556:1975
Кръстачи гладки за водопроводи. Основни размери

БДС 3557:1971
Тройници за азбестоциментови водопроводи. Основни размери

БДС 3562:1978
Части фасонни чугунени за водопроводи. Намалители. Основни размери

БДС 3563:1975
Преходи с муфи за водопроводи. Основни размери

БДС 3564:1975
Преходи за водопроводи. Основни размери

БДС 3574:1971
Дъги 90 градуса за водопроводи. Основни размери

БДС 3575:1971
Дъги 60 градуса за водопроводи. Основни размери

БДС 3576:1973
Дъги 45 градуса за водопроводи. Основни размери

БДС 3577:1973
Дъги 30 градуса за водопроводи. Основни размери

БДС 3589:1973
Дъги 11 градуса и 15' за водопроводи. Основни размери

БДС 3590:1979
Части фасонни чугунени за водопроводи. Преходи с фланец и гладък край. Основни размери

БДС 3591:1979
Части фасонни чугунени за водопроводи. Муфи тип "Жибо". Основни размери

БДС 3592:1971
Жибо изпразнител за водопроводи. Основни размери

БДС 3593:1978
Части фасонни чугунени за водопроводи. Съединения фланцови. Основни размери

БДС 3594:1973
Дъги 22 градуса и 30' за водопроводи. Основни размери

БДС 7367:1980
Части фасонни чугунени за водопроводи. Преходи двойни. Основни размери

БДС 8517:1978
Части фасонни чугунени за водопроводи. Жиба с отклонител фланцов. Основни размери

БДС EN 1420-1:2004
Влияние на органичните вещества върху питейната вода. Определяне на мириса и вкуса на водата във водопроводната мрежа. Част 1: Метод за изпитване

БДС EN 14801:2006
Условия за класификация по налягане на продукти за водопроводи и канализационни тръбопроводи

БДС EN 545:1998
Тръби, фасонни части и принадлежности от сферографитен чугун и съединенията им за водопроводи. Изисквания и методи за изпитване

БДС EN 545:2007
Тръби, фасонни части и принадлежности от сферографитен чугун и съединенията им за водопроводи. Изисквания и методи за изпитване

БДС EN 681-1:2003/A2:2003
Еластомерни уплътнители. Изисквания за материалите на уплътнители за свързване на тръби за водопровод и канализация. Част 1: Вулканизиран каучук

БДС EN 13476-1:2008
Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорни подземни отводняване и канализация. Tръбопрoвoдни системи със сложно структурирана конструкция на стенaтa от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (РЕ). Част 1: Общи изисквания и експлоатационни характеристики

БДС EN 13476-1:2008
Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорни подземни отводняване и канализация. Tръбопрoвoдни системи със сложно структурирана конструкция на стенaтa от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (РЕ). Част 1: Общи изисквания и експлоатационни характеристики

БДС EN 13476-2:2008
Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорни подземни отводняване и канализация. Тръбопрoвoдни системи със сложно структурирана конструкция на стенaтa от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (РЕ). Част 2: Изисквания за тръби и свързващи части с гладка вътрешна и външна повърхност и за система тип А

БДС EN 13476-2:2008
Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорни подземни отводняване и канализация. Тръбопрoвoдни системи със сложно структурирана конструкция на стенaтa от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (РЕ). Част 2: Изисквания за тръби и свързващи части с гладка вътрешна и външна повърхност и за система тип А

БДС EN 13476-3+A1:2009
Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорни подземни отводняване и канализация. Тръбопрoвoдни системи със сложно структурирана конструкция на стената от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (РЕ). Част 3: Изисквания за тръби и свързващи части с гладка вътрешна и профилирана външна повърхност и за система тип В

БДС EN 13476-3+A1:2009
Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорни подземни отводняване и канализация. Тръбопрoвoдни системи със сложно структурирана конструкция на стената от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (РЕ). Част 3: Изисквания за тръби и свързващи части с гладка вътрешна и профилирана външна повърхност и за система тип В

БДС 1657:1972
Гърнета чугунени за спирателни кранове (хидранти)

БДС 1740:1974
Предпазители тръбни за водопроводни спирателни кранове

БДС 1858:1972
Гърнета улични за предпазна гарнитура на спирателни кранове

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО НА ПРЕДВИДЕНИТЕ РАБОТИ ОТНОСНО ГАРАНТИРАНЕ НА:
КАЧЕСТВОТО НА МАТЕРИАЛИТЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 
Качеството на влаганите материали в хода на изпълнение на договора ще се доказва с декларация за съответствието на строителния продукт подписана и подпечатана от производителя или негов представител (съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.) или сертификат за качество. Влаганите строителни материали трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие и с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител или сертификат за качество.

КАЧЕСТВОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ РАБОТИ 
съгласно нормативната база, която урежда изпълнението на строителния процес. 

· Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (обн. ДВ бр.106/2006 г.) 

· „Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи”/ПИПСМР/;

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО:

Технологията на изпълнение на видовете строително-монтажни работи да бъде съобразена с предвижданията на проектите и да осигурява максимална ефективност  и качество. Да се спазват изискванията на действащите Правилници за изпълнение на видовете строително-монтажни работи.

ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

СМР се извършват при строго съблюдаване на техниката на безопасност и охрана на труда, както и всички изисквания по ЗЗБУТ (Закон за здравословни и безопасни условия на труд). Задължително се прави застраховка по чл. 171 от ЗУТ и по реда на Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука”, важащи за целия период на договора.
Възложителят и упълномощените държавни органи извършват планови и внезапни проверки за гарантиране безопасни условия на труд по отношение на:

· наличие на координатор по безопасност и план по безопасност на обекта;

· наличие на обекта на инструкции за безопасност и здраве при работа, съобразно действащите нормативи, инструктажни книги, начин на провеждане на инструктажите за безопасна работа;

· наличие на обекта и ползване на ЛПС – каски, колани, ръкавици, предпазни шлемове и др.;

· организация на строителната площадка – козирки над входове на сгради, огради, предпазни фасадни мрежи;

· начин за укрепване на тръбни фасадни скелета, начин на качване на работници и товари по скелето, работа във вертикала;

· състояние на временното ел-захранване на строителната площадка – от гледна точка на безопасна експлоатация;

· наличие на знаци и сигнализация на обекта, указващи посоки за движение и предупреждаващи за опасност (специално внимание следва да се обърне на сигнализацията, когато на обекта работят лица с нарушен слух);

На обекта се въвежда „Книга за инструктаж” на работното място, периодичен и извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, одобрена с Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на Министерството на труда и социалната политика и Министерство на здравеопазването.

Изпълнението на СМР трябва да се съобразят с всички нормативните актове по безопасност на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване, като:

- Наредба № 2  за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр.37 от 2004 г.); 

- нормативните актове по безопасност на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване; 

- Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците (обн., ДВ, бр.16 от 1987 г., изм. бр.65 от 1991 г. и бр.102 от 1994 г., 78 от 2005 г.) 

- Наредба № 5 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение (ДВ, бр.43 от 2006 г.)

 - Наредба № 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място. (ДВ, бр.46 от 2001 г.) и др.

ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ
Строителната площадка се определя и открива при условията и по реда на ЗУТ.

На входа на площадката и на други подходящи места се поставят схеми с означение на местоположението на отделните подобекти и на маршрутите за движение на пътни превозни средства и на пешеходци. 

Разстоянията от санитарно-битовите помещения до складовете, в които се съхраняват материали, опасни за здравето на работещите, включително пожаро- или взривоопасни, се съобразяват със санитарно-хигиенните изисквания и с изискванията за ПАБ. Санитарно-битовите помещения се разполагат в места, където в минимална степен има опасности от пропадания на почвата и експозиция на химични, физични и биологични агенти. 

Строителните отпадъци се съхраняват по подходящ начин на специално оборудвана площадка. Не се допуска изхвърляне на строителни отпадъци или елементи от работно оборудване през отвори на етажите. За тази цел се използват кранове, подемници, закрити улеи или други подходящи приспособления и съответна опаковка.

В опасните зони достъпът на лица, неизвършващи СМР, се ограничава по подходящ начин. Когато опасната зона излиза извън границите на строителната площадка, в резултат на което се ограничава, затруднява или спира движението, тя се определя със схема за временна организация и безопасност на движението.

За обезопасяване на работното оборудване на строителната площадка се използват постоянни или временни ограждения (парапети, мрежи и др.). Отворите в строителни и конструктивни елементи (стени, етажни плочи, покриви и др.), които създават опасност за падане от височина се обезопасяват чрез парапети, ограждения или здрави покрития, които да понесат съответното натоварване и се означават и/или сигнализират по подходящ начин.

При извършване на СМР по фасади в населени места работната площадка задължително се огражда с предпазна мрежа.

Извършването на СМР на открито се преустановява при неблагоприятни  климатични условия.

Преди началото на СМР за съществуващите на строителната площадка въздушни електропроводи се прилага една от следните мерки:

1. изместване на безопасно разстояние от района на строителната площадка;

2. изключване на напрежението в тях;

3. при невъзможност за изключване се поставят:

а) бариери (ограждения) или знаци и сигнали така, че да се осигури безопасно разстояние до електропроводите;

б)подходящи предупредителни устройства и висящи защити, ако под тях ще преминават транспортни средства.

Бригадирите, майсторите, механиците, обслужващите строителните машини и помощния персонал имат следните задължения:

- на всички опасни места трябва да се поставят предупредителни знаци, надписи, указания и инструкции по техника на безопасността;

- всички бригадири и работници на обекта са длъжни да използват предпазни каски;

- даване на първа медицинска помощ през време на работа на работните места;

- новопостъпилите работници могат да бъдат допуснати до работа само след преминаване на инструктаж по безопасност и хигиена на труда, както и встъпителен производствен инструктаж, отразено с подписа им в съответните дневници;

- бригадирите и майсторите са длъжни да поддържат чисти работните места и да упражняват постоянен контрол и надзор за правилно и безаварийно водене на работите;

- товаро-разтоварните дейности с тежки товари да се извършват под ръководството на лице, длъжно да контролира спазването на безопасни начини за извършване на тези дейности.

Горепосочените мероприятия и извлечения от норми и правила по техника на безопасността на СМР не изчерпват всички въпроси, свързани с безопасността на работата при строителството.

ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

1. Временни съоръжения

Изпълнителят е длъжен да изгради при необходимост всички временни съоръжения като премоствания, скелета, пътни връзки с пътищата в района, подходи, рампи и др., необходими за извършване на строително-монтажните работи на обекта, както и тяхното отстраняване след приключване на работата. Той е длъжен да осигури при необходимост временни връзки с водопроводи, електропроводи, канализации и др.

Площта на временните пътни връзки след приключване на строителството трябва да бъде възстановена в първоначалния й вид, а всички временни съоръжения трябва да бъдат демонтирани и отстранени.

2. Временни пътни връзки

При необходимост, възникнала в процеса на строителството, от изграждане на временни пътни връзки за свързване на частично или изцяло завършени участъци със съществуващите пътища, които не са били предвидени в Проекта, Изпълнителят предварително съгласува всички дейности с Възложителя и изчаква разрешението му.

3. Сигнализация с пътни знаци

Изпълнителят е длъжен да сигнализира строителството на обекта с пътни знаци и бариери, така както се изисква в инвестиционния проект или е наредено от Възложителя. Това не освобождава Изпълнителя от неговата отговорност по отношение на вида, качествата и закрепването на използваните сигнални средства, както и времето за тяхното поставяне и отстраняване на пътя, които трябва да отговарят на изискванията на нормативните актове.

Поставянето и поддръжката на временната вертикална сигнализация  е  задължение на фирмата изпълнител.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ ДЕЙНОСТИ:

Изпълнителят трябва да предвиди всички мерки за предотвратяване на  замърсяването със строителни отпадъци на улиците и пътищата, намиращи се до строителната площадка и използвани за движение  на автомобили и техника, свързани с изграждането на обекта. Той следва да приложи ефективен контрол върху движението на използваните от него автомобили и техника, както и върху складирането на материали, отпадъци и други по пътищата, свързани с обслужването на строителството. Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички складирани на обекта отпадъци и да почисти терена за движение на всички участъци, замърсени с отпадъци по негова вина, включително и измиването му с вода.

По време на изпълнение на обекта, строителят следва да спазва разпоредбите на нормативните актове, действащи в Република България, относно опазването на околната среда и произтичащите от тях задължения за него. Всички разходи за възстановяване на качествата на околната среда се възстановяват от него. Лицата, при чиято дейност се образуват строителни отпадъци, следва да предприемат мерки за предотвратяване или намаляване на количеството им, а при възникване на замърсяване тези лица са длъжни да предприемат незабавно действия за ограничаване на последиците от него върху здравето на хората и околната среда.

Съгласно Закона за управление на отпадъците /обн.ДВ, бр.86/30.09.2003 г./ предаването и приемането на строителните отпадъци се извършват само въз основа на писмен договор. Причинителите на отпадъци ги предоставят за събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на лицата, които имат право да извършват съответните дейности. Забранено е изоставянето и нерегламентираното изхвърляне на отпадъците. За нарушения на изискванията към изпълнителните по време на строителните работи се носи административно-наказателна отговорност по реда глава VІ, Раздел  ІІ на Закона за управление на отпадъците. Третирането и транспортирането на отпадъците от строителни площадки се извършват от изпълнителя на строителството или от друго лице въз основа на писмен договор. Кметът на общината определя маршрута за транспортиране на отпадъците и инсталацията/ съоръжението за третирането им.

Всички горепосочени дейности се извършват в съответствие с приетата от Общинския съвет Наредба. Тази наредба е разработена съгласно изискванията на закона и подзаконовите нормативни актове по прилагането му и с нея са определени условията и реда за изхвърлянето, събирането и транспортирането на строителните отпадъци, както и заплащането за предоставяне на съответните услуги по реда на Закона за местните данъци и такси. Всеки потенциален изпълнител, който изрично поиска, ще получи копие от горепосочената Наредба.

 Като вземе предвид гореизложеното, потенциалният изпълнител на строежа следва да даде описание на мерките, които ще вземе за опазването на околната среда и предложение за изхвърляне на строителните отпадъци от неговата дейност, за да може Възложителят да прецени дали тези мерки са приемливи за него и дали отговарят на изискванията на закона.  Изпълнителят следва да предложи решения по горе изложеното, съобразени с изискванията на представителя на Възложителя
ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ РАБОТИ: 

Проверката на обекта от представителя на Възложителя във връзка с текущо или окончателно приемане на завършени видове работи трябва да стане в присъствието на Изпълнителя. Завършен вид работа не може да бъде приет, докато не се извършат необходимите измервания и проби /съгласно техническата спецификация/ за сметка на Изпълнителя, като последният е длъжен да уведоми представителя на Възложителя за датата, на която такива проверки и проби могат да се извършат.

При измерване на количествата по видове работи ще се спазва следното:

Количествата на завършените видове работи се определят от Изпълнителя чрез измерване в присъствие на представителя на Възложителя. Когато представителят на Възложителя поиска някои видове работи на обекта да бъдат измерени, той трябва да извести Изпълнителя като му даде подходящ срок, за да може той да присъства или да изпрати квалифициран специалист, който да го представлява. Изпълнителят или неговият специалист трябва да помагат на представителя на Възложителя при извършването на такива измервания и трябва да предоставят всички подробности, изисквани от него. Ако Изпълнителят не присъства или пропусне да изпрати специалист, измерването, направено от представителя на Възложителя, ще бъде задължително за Изпълнителя.

Обектът се приема от Възложителя, когато задоволително е преминал пробите при завършването му и има издаден Сертификат за временно приемане. Изпълнителят подава молба за сертификат за временно приемане до Възложителя не по-рано от 15 дни преди обектът, по мнението на Изпълнителя, да бъде завършен и готов за временно приемане. В рамките на 30 дни след получаване на молбата, Възложителят или издава сертификат за временно приемане на Изпълнителя, посочващ своите резерви /ако има такива/ и датата, на която по негово мнение обектът е бил завършен в съответствие с Договора и готов за временно приемане или отхвърля молбата, давайки подробни мотиви и определя действията, които по негово мнение е необходимо да извърши Изпълнителят, за да му бъде издаден сертификат.

Веднага след временното приемане, Възложителят може да се възползва от целия така завършен обект.

Изпълнителят на проекта ще предава на ръководителя изпълнените СМР на база съставените актове по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството Д.В. бр. 72 от 2003 г., съответно офермени и подписани от изпълнител, възложител , проектант и строителен надзор.

· Заповедна книга обр. 4,

· Акт обр.6 за приемане на земната основа и действителните коти на извършените изкопни работи

· Акт обр.12 за установяване на всички видове СМР подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта

· Констативен акт обр.15 за установяване годността за приемане на обекта 

· Сертификати на влаганите материали

· Лабораторни протоколи от РИОКОЗ

· Акт обр.12 за пясъчна подложка под тръбите 

· Акт обр.12 за положени ПЕВП тръби и сигнална лента

· Акт обр.12 за сградни отклонения ф 25 ПЕВП

· Акт обр.12 за уплътнен обратен насип

· Акт обр.12 за положена трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък

· Акт обр.12 за положена трошенокаменна настилка от заклинен трошен камък

· Протокол за изпитване на водно налягане

· Протокол за направена дезинфекция на водопроводите 

· Прокол за проведена 72 часова проба при експлоатационни условия

ЕКЗЕКУТИВНИ ЧЕРТЕЖИ

Изпълнителят трябва да поддържа разпечатан комплект на чертежите. На тези копия в червен цвят ежедневно трябва да се нанася извършената работа и всички промени. Този комплект трябва да е на разположение за проверка по всяко време. Освен новото строителство, на тези копия Изпълнителят трябва да отбелязва всичко останало, което установява по време на изкопни работи. Тази информация трябва да включва- дълбочина на засипване на тръбопровода, тип почва, размери и местоположение на съществуващите съоръжения (шахти и други/ ,вид, размер и местоположение на съществуващите тръбопроводи (питейна вода, дренажна, канализационна, и пр.), вид, размер и местоположение кабелите (електрически, телефонни и други). Чертежите трябва да показват всичко, включително връзки към къщи и кранове.

В хода на работите един път месечно Изпълнителят ще прехвърля цялата информация от посочените чертежи чрез подходящ софтуер на файлове и трябва да ги предава на Строителния надзор в две копия – едното показващо свършената работа, а другото подчертаващо направените промени.

Всяка допълнително извършена работа трябва да се отбелязва в работните чертежи в мащаб, равнозначен на този в чертежите. Размерът на хартията на допълнителните чертежи трябва да е същият като чертежите.

При приключване на всички работи, Изпълнителят трябва да представи екзекутивните чертежи и трябва да се подпише, удостоверявайки, че работата е извършена, както е показано в чертежите. Два комплекта в печатен формат трябва да се предадат за одобрение на Строителния надзор. При получаване одобрението на Строителния надзор, Изпълнителят ще предаде два комплекта файлове (направени на подходящ софтуер) на CD ROM носители, и четири печатни комплекта, които са подпечатани  като “Екзекутивни чертежи”.

“Екзекутивните чертежи” трябва да включват цялата регистрирана информация от гореспоменатите разпечатки и всички други промени, настъпили по време на Договора. “Екзекутивните чертежи” трябва да са в стандартен размер харитя и мащаб, освен ако не е съгласувано друго.

Работите няма да се считат за завършени и готови за предаване, докато екзекутивните чертежи не са предадени на Строителния надзор и одобрени от него.

Екзекутивни чертежи на тръбопроводи и кабели 

Обхватът на екзекутивните чертежи трябва да е такъв, че да дава възможност да се определи местоположението на съоръженията, тръбопроводите и кабелите в естествено състояние (включително нивата).

Данните посочени в екзекутивните чертежи трябва да отразяват параметрите, характерни за устройството или комуникациите (размери, материали и т.н.).

Проучването трябва да се извърши преди да се засипят изкопите.

Трябва да се спазват изискванията на общинските власти и съответните оператори на комунални услуги.

За всеки участък от водопровод, канализационен клон или довеждащия колектор Изпълнителят трябва да изготви екзекутивни чертежи, както следва:

Трасе на канализация, отбелязвайки чрез размери и/или координати, местоположението на шахти, преливници, ревизионни отвори, подпорни стени или премостващи конструкции.. За репериране трябва да се използват само постоянни обекти (сгради, мостове, паметници). Също трябва да се отбележат с тяхното действително местоположение всички инженерни мрежи, които се намират в траншеята на тръбопровода (било напречни или паралелни) или които са променени по време на строителните работи.
Надлъжен профил на тръбопровода, давайки всички нива на шахтените капаци, денивелацията на тръбите, дължината и наклона на тръбопроводните участъци, и действителните коти на инженерните мрежи, които се намират в траншеята на индикирания тръбопровод.
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