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           Община Момчилград
           Област Кърджали

   Адрес: Момчилград 6800, ул.”26-ти декември” № 12, тел. 03631 / 78-41, факс 03631 / 78-49, е-mail: obshtina@mg.link.bg

OБРАЗЕЦ № 1

ДО

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
...................................................................................................................................................

( наименование на участника )

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
За обособена позиция № …………………………………

Долуподписаният/ата .................................................................................................(трите имена)

в качеството си на ……………………........................... в/на .................................................., ЕИК (БУЛСТАТ)…………….........................., със седалище и адрес на управление: ………… ..............................................................................,

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Избор на изпълнител на СМР ПО ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА на територията на община момчилград" в две обособени позиции: 

Обособена позиция №1:  Обект:"Допълнително водоснабдяване на с. Равен и с. Чобанка, мах. Кедикчал"
Обособена позиция № 2: Обект: "Подмяна на вътрешна водопроводна мрежа за с.Чобанка, мах.Кедикчал", община Момчилград. 
С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на обекта на обществената поръчка по Обособена позиция № ……………………………… по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет, съобразено с Техническата спецификация, изискванията на възложителя в документацията, изготвения инвестиционен проект за обекта и в съответствие с действащите нормативни актове. 
При изпълнение на поръчката, предлагаме следните условия :

1. Срок за изпълнение на дейностите по строително-монтажни работи и съпътстващи дейности по реализация на проекта съгласно техническата спецификация и количествените сметки общо : ........ (словом..........) календарни дни.

Срокът за изпълнение на поръчката трябва да е съобразен с посочения  минимален и максимален срок за изпълнение на СМР, считано от датата на откриване на строителната площадка.
2. Срок за реакция при отстраняване на дефекти: ........ (словом..........) календарни дни. Срокът за реакция при отстраняване на дефекти се прилага по отношение на всеки един дефект на изпълнени СМР в рамките на предложения от участника гаранционен срок. Срокът за реакция при отстраняване на дефекти се посочва задължително в календарни дни и не може да бъде по-кратък от един ден. Участник, посочил предложението си в различна мерна единица или предложил по-кратък срок ще бъде остранен от участие в процедурата.

Предлагаме да изпълним обекта при спазване на следните описани дейности:
…………………………………………………………………………………………….
3.  Предлагаме следните гаранционни срокове за изпълнените строително-монтажни работи и съоръжения на строителния обект в съответствие с нормативната уредба: ……………..години (словом:…………).
Указание: Участниците задължително изработват предложенията си при съблюдаване на изискванията на възложителя и приложимото българско законодателство. Всеки участник следва да предложи гаранционен срок, който да е съобразен с минималните гаранционни срокове, който са определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Водещи са минималните гаранционни срокове на ВиК активи, след изпълнение на проектните СМР и въвеждането им в експлоатация, а именно: ВиК мрежи и съоръжения (в т.ч. разпределителни водопроводи, СВО и съоръжения към тях; улични канализационни клонове, СКО и съоръжения към тях).
4. Други условия при изпълнението на обществената поръчка:
4.1 Декларираме, че сме запознати с предмета на поръчката. Съгласни сме с поставените от вас условия и ги приемаме без възражения;

4.2 Ще сключим договор в указания от вас срок;

4.3 Съгласни сме да поддържаме валидна застраховката „Професионална отговорност в строителството” до завършването на дейностите по договора;

4.4 Съгласни сме да спазваме изискванията, поставени в документацията;

4.5 Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно „Наредба РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България. Съответствието се установява по реда на същата Наредба;

4.6 Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата спецификация и инвестиционния проект за обекта;

4.7 Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Към настоящото Техническо предложение прилагаме подробен Линеен календарен план с хоризонтални диаграми и Диаграма на работната ръка, който е неразделна част от същото.

	Дата 
	________/ _________ / ______

	Име и фамилия
	__________________________

	Подпис 
	__________________________

	Длъжност 
	__________________________

	Наименование на участника


                                                                                                                  ОБРАЗЕЦ №2

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
ЗА СЪГЛАСИЕ С КЛАУЗИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТА НА ДОГОВОР 

Долуподписаният /-ната/ 



_______________________________
, 
в качеството ми на
______________________________________ (посочете длъжността) 
на  






_____(посочете фирмата на участника) – 
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Избор на изпълнител на СМР ПО ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА на територията на община момчилград" в две обособени позиции: 

Обособена позиция №1:  Обект:"Допълнително водоснабдяване на с. Равен и с. Чобанка, мах. Кедикчал"
Обособена позиция № 2: Обект: "Подмяна на вътрешна водопроводна мрежа за с.Чобанка, мах.Кедикчал", община Момчилград.
Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора по Обособена позиция № ………... ……………………..… и приемам клаузите в него.




г.                 



Декларатор: ​



(дата на подписване)

ОБРАЗЕЦ № 3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за срок на валидност на офертата

Долуподписаният /-ната/ 



_______________________________
, 

в качеството ми на
______________________________________ (посочете длъжността) 
на  






_____(посочете фирмата на участника) – 

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Избор на изпълнител на СМР ПО ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА на територията на община момчилград" в две обособени позиции: 

Обособена позиция №1:  Обект:"Допълнително водоснабдяване на с. Равен и с. Чобанка, мах. Кедикчал"
Обособена позиция № 2: Обект: "Подмяна на вътрешна водопроводна мрежа за с.Чобанка, мах.Кедикчал", община Момчилград.
ДЕКЛАРИРАМ, че

Срокът на валидност на офертата по Обособена позиция № …………………………… е ……………..(……………….) месеца включително, считано от датата определена за краен срок за получаване на оферти.

Дата: ………







Декларатор:……………….










/подпис/
ОБРАЗЕЦ №4

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

че изпълнителят ще осигури предложения материален и човешки ресурс за изпълнение на поръчката
Долуподписаният /-ната/ 



_______________________________
, 

в качеството ми на
______________________________________ (посочете длъжността) на  






_____(посочете фирмата на участника) – 

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Избор на изпълнител на СМР ПО ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА на територията на община момчилград" в две обособени позиции: 

Обособена позиция №1:  Обект:"Допълнително водоснабдяване на с. Равен и с. Чобанка, мах. Кедикчал"
Обособена позиция № 2: Обект: "Подмяна на вътрешна водопроводна мрежа за с.Чобанка, мах.Кедикчал", община Момчилград.
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
В случай, че бъдем избрани за изпълнител ще осигурим предложения материален и човешки ресурс за изпълнение на поръчката по Обособена позиция № ………………………………………………………………….
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

[дата на подписване]




Декларатор: [подпис]:  

ОБРАЗЕЦ № 5
ДО

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
....................................................................................................................................................

( наименование на участника )

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

По Обособена позиция № ……………………………………………..

за участие в  процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Избор на изпълнител на СМР ПО ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА на територията на община момчилград" в две обособени позиции: 

Обособена позиция №1:  Обект:"Допълнително водоснабдяване на с. Равен и с. Чобанка, мах. Кедикчал"
Обособена позиция № 2: Обект: "Подмяна на вътрешна водопроводна мрежа за с.Чобанка, мах.Кедикчал", община Момчилград.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Желая(ем) да участвам(е) в обществена поръчка с предмет „………………………………….“(посочва се наименованието на поръчката) и Обособена позиця № …………………….(посочва се номерът и наименованието на Обособената позция), като за изпълнение на поръчката по Обособена позиция № ………………………….. предлагаме:
ОБЩА ЦЕНА: …………………..................................................      / цифром  в лева без ДДС /
Словом без ДДС: ....................................................................................................................

                        [посочва се словом стойността и валутата - лева]

2. Така предложената обща цена е формирана по остойностената количествена сметка за Обособена позиция № …………………….., която прилагаме към настоящето ценово предложение.
Посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на инженеринговите дейности в съответствие с нормите и нормативите действащи в Република България. Цените са посочени в български лева.

3. Настоящето ценово предложение е обвързващо при избора ни за изпълнител и предвидените СМР ще бъдат изпълнени по цените предложени ва остойностената количествена сметка без изменение, освен в законовоустановените случаи.
4. Запознати сме с условието на процедурата и Закона за обществените поръчки, че участник, чието предложение, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка,  ще трябва писмено да докаже как е постигнал тази цена по смисъла на чл. 72 от ЗОП, с подробна писмена обосновка за начина на нейното образуване. Комисията  изисква подробна писмена обосновка за начина на  образуване на предложението, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.
5. Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители, да изпълним строителството, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите залегнали в (проектно) договора, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя, вкл. външни за страната органи.
Прилагаме: 

1. Количествено-стойностна сметка (Образец № …..) на хартиен и магнитен носител (CD).

	Дата 
	________/ _________ / ______

	Име и фамилия
	__________________________

	Подпис 
	__________________________

	Длъжност 
	__________________________

	Наименование на участника


Забележки: 

1. Общата стойност за изпълнение на поръчката не може да надвишава осигурения финансов ресурс за дейноста, включена в предмета на поръчката. 

2. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на пълния обем на поръчката.

3. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

ОБРАЗЕЦ № 5.1.
Количествено-стойностна сметка за

Обособена позиция №1:  Обект:"Допълнително водоснабдяване на с. Равен и с. Чобанка, мах. Кедикчал"
	№
	Вид   работа
	М-ка
	К-во
	Ед. цена
	Стойност

	 
	Тръбопровод
	 
	 
	 
	 

	 
	Изкопи
	 
	 
	 
	 

	1
	Изкоп  с ширина 0.80 и дълбочина до 2м  в скални почви с багер чук при едно утежнено условие  на отвал
	м3
	2097
	 
	 

	2
	Изкоп с багер в средно-земни почви при едно утежнено условие на oтвал
	м3
	183
	 
	 

	3
	Доизкопаване и подрявняване на изкопи, направени по механизиран начин при едно утежнено условие на отвал
	м3
	50
	 
	 

	4
	Разстилане и подравняване на скални и средно-земни почви
	м3
	655
	 
	 

	5
	Насипи
	 
	 
	 
	 

	6
	Доставка на пясък за подложка
	м3
	655
	 
	 

	7
	Транспорт на пясъка от 32км.
	т.
	1179
	 
	 

	8
	Разриване на пясък
	м3
	655
	 
	 

	9
	Уплътняване на пясъка
	м3
	655
	 
	 

	10
	Засипване на тесни изкопи със скална маса без трамбоване
	м3
	1675
	 
	 

	11
	Машинно разриване на скалната маса
	м3
	1675
	 
	 

	12
	Тръби
	 
	 
	 
	 

	13
	Доставка HDPE тръби тип 100 DN110, PN10
	m'
	1420
	 
	 

	14
	Доставка HDPE тръби тип 100 DN110, PN10 за шахти калник и шахти въздушник
	m'
	80
	 
	 

	15
	Полагане и свързване на водопроводни полиетиленови тръби Ф110 в изкоп, на челна заварка, (без тръбата)
	m'
	1420
	 
	 

	16
	Полагане и свързване на водопроводни полиетиленови тръби Ф110 в изкоп, на челна заварка, (без тръбата)
	m'
	80
	 
	 

	17
	Транспорт тръби от 32км
	курс
	5
	 
	 

	18
	Доставка и полагане на сигнална лента с метална нишка
	m'
	1420
	 
	 

	19
	Дезинфекция на тръбопроводи Ф110
	100m
	14,2
	 
	 

	20
	Изпитване на тръбопровод
	m'
	1500
	 
	 

	21
	Шахта калник - 4бр.
	 
	 
	 
	 

	22
	Изкоп с багер в скални  почви на отвал при едно утежнено условие
	м3
	48
	 
	 

	23
	Разстилане на скални почви
	м3
	16
	 
	 

	24
	Засипване на тесни изкопи със скална маса без трамбоване
	м3
	32
	 
	 

	25
	Машинно разриване на скалната маса
	м3
	32
	 
	 

	26
	Направа и разваляне кофраж за опорни блокчета
	м2
	0,8
	 
	 

	27
	Доставка и полагане на бетон С12/15 за подложка
	м3
	0,8
	 
	 

	28
	Доставка и полагане на филцов бетон С16/20
	м3
	0,4
	 
	 

	29
	Транспорт на бетона от 32 км.
	м3
	1,2
	 
	 

	30
	Пръстен стоманобетонен ∅1000, H=700mm, двойна армировка със стъпала по БДС EN 1917:2003+АС:2007
	бр.
	9
	 
	 

	31
	Пръстен стоманобетонен ∅1000, H=350mm, двойна армировка  със стъпала по БДС EN 1917:2003+АС:2007
	бр.
	3
	 
	 

	32
	Стоманобетонен капак за шахта ∅1000 без отвор, H=200mm
	бр.
	4
	 
	 

	33
	Прорязване на отвори в пръстените
	бр.
	8
	 
	 

	34
	Транспорт на елементите от 32 km
	курс
	4
	 
	 

	35
	Разтоварване с автокран
	т.
	6,5
	 
	 

	36
	Монтаж с автокран
	т.
	6,5
	 
	 

	37
	Шахта въздушник - 4бр.
	 
	 
	 
	 

	38
	Изкоп с багер в скални  почви на отвал при едно утежнено условие
	м3
	48
	 
	 

	39
	Разстилане на скални почви
	м3
	16
	 
	 

	40
	Засипване на тесни изкопи със скална маса без трамбоване
	м3
	32
	 
	 

	41
	Машинно разриване на скалната маса
	м3
	32
	 
	 

	42
	Направа и разваляне кофраж за опорни блокчета
	м2
	0,8
	 
	 

	43
	Доставка и полагане на бетон С12/15 за подложка
	м3
	0,8
	 
	 

	44
	Доставка и полагане на филцов бетон С16/20
	м3
	0,4
	 
	 

	45
	Транспорт на бетона от 32 км.
	м3
	1,2
	 
	 

	46
	Пръстен стоманобетонен ∅1000, H=700mm, двойна армировка със стъпала по БДС EN 1917:2003+АС:2007
	бр.
	9
	 
	 

	47
	Пръстен стоманобетонен ∅1000, H=350mm, двойна армировка  със стъпала по БДС EN 1917:2003+АС:2007
	бр.
	3
	 
	 

	48
	Стоманобетонен капак за шахта ∅1000 без отвор, H=200mm
	бр.
	4
	 
	 

	49
	Прорязване на отвори в пръстените
	бр.
	8
	 
	 

	50
	Транспорт на елементите от 32 km
	курс
	4
	 
	 

	51
	Разтоварване с автокран
	т.
	6,5
	 
	 

	52
	Монтаж с автокран
	т.
	6,5
	 
	 

	53
	Фасонни части
	 
	 
	 
	 

	54
	AB ∅50 PN10
	бр.
	4
	 
	 

	55
	Дъга 11° PEHD DN110 PN10
	бр.
	11
	 
	 

	56
	Дъга 22° PEHD DN110 PN10
	бр.
	8
	 
	 

	57
	Koляно 60° PEHD DN110 PN10
	бр.
	1
	 
	 

	58
	Фланшов накрайник  PEHD DN110 PN10
	бр.
	1
	 
	 

	59
	Свободен фланец PEHD DN110 PN10
	бр.
	1
	 
	 

	60
	Неопрен 
	м'
	0,11
	 
	 

	61
	Монтаж и свързване на фасонни части ф110 за полиетиленови тръби на челна заварка
	бр.
	50
	 
	 

	62
	СК ф110 PN10
	бр.
	8
	 
	 

	63
	Автоматичен поплавък-вентил
	бр.
	2
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Машини и съоръжения 
	 
	 
	 
	 

	 
	Доставка и монтаж електропомпен агрегат : Q=5 l/sec,  H=54.6 m,
P=4 kW,в комплект  с  табло за управление  P=4 kW 
	компл.
	2
	 
	 

	 
	Доставка и монтаж дозаторна уредба за хлориране
	компл.
	1
	 
	 

	 
	Доставка и монтаж филтърна решетка с обратна клапа Ду100 PN10
	бр.
	2
	 
	 

	 
	Доставка и монтаж тръби поцинковани електрозаварени 4" x 4.5
	бр.
	283
	 
	 

	 
	Доставка и монтаж колена и дъги Ду100
	бр.
	12
	 
	 

	 
	Доставка и монтаж тройник Ду100
	бр.
	1
	 
	 

	 
	Доставка и монтаж фланци плоски Ду100
	бр.
	26
	 
	 

	 
	Доставка и монтаж фланци Ду50
	бр.
	2
	 
	 

	 
	Доставка и монтаж уплътнения за фланци
	бр.
	56
	 
	 

	 
	Доставка и монтаж болтове
	бр.
	168
	 
	 

	 
	Доставка и монтаж фитинги (преходи) ексцентричен Ду100/Ду50
	бр.
	2
	 
	 

	 
	Доставка и монтаж фитинги (преходи) концентричен Ду100/Ду50
	бр.
	2
	 
	 

	 
	Доставка и монтаж тръбна арматура от чугун - шибър Ду100 Ру10
	бр.
	2
	 
	 

	 
	Доставка и монтаж тръбна арматура от чугун - обратна клапа Ду100 Ру10
	бр.
	2
	 
	 

	 
	Ремонтни работи машинна зала
	
	
	 

	 
	Сваляне на стара вътрешна мазилка със събиране на отпадъците
	м2
	72
	 
	 

	 
	Препръскване на стара мазилка с циментов разтвор
	м2
	72
	 
	 

	 
	Вътрешна гладка мазилка по тухлени стени (еднопластова, при ремонт)
	м2
	72
	 
	 

	 
	Вароциментна фина мазилка с дебелина до 2мм (при ремонт)
	м2
	72
	 
	 

	 
	Вътрешна варова шпакловка по стени и таван
	м2
	72
	 
	 

	 
	Извозване с ръчна количка на строителни отпадъци
	м3
	1,44
	 
	 

	 
	Демонтиране каса на врата
	бр.
	2
	 
	 

	 
	Демонтиране на прозорци до 2м2 с каса
	бр.
	2
	 
	 

	 
	Доставка на метална врата
	бр.
	1
	 
	 

	 
	Доставка на врата
	бр.
	1
	 
	 

	 
	Монтаж на метална врата
	бр.
	1
	 
	 

	 
	Монтаж на врата
	бр.
	1
	 
	 

	 
	Доставка и монтаж на прозорци 2м2
	бр.
	2
	 
	 

	 
	Машинна зала
	 
	 
	 
	 

	 
	І фаза
	 
	 
	 
	 

	1
	Разбиване на стоманобетон в съществуващи съоръжения за фундамент на п.а. с ел. къртач
	м3
	0,04
	 
	 

	2
	Направа на изкоп в слабоскални почви с ел. къртач
	м3
	0,09
	 
	 

	3
	Разбиване на стоманобетон в съществуващи съоръжения за нагнетателна тръба с ел. къртач
	м3
	0,20
	 
	 

	4
	Направа на изкоп в слабоскални почви за нагнетателна тръба с ел. къртач
	м3
	4,30
	 
	 

	5
	Извозване с ръчни колички на отпадъци на 50 м разстояние
	м3
	0,20
	 
	 

	6
	Прехвърляне на изкопани маси до 3.0 м хориз. или до 2.0 м вертикално разстояние
	м3
	4,30
	 
	 

	7
	Обратно засипване на нагнет тръба с уплътняване на пластове по 10 см
	м3
	4,30
	 
	 

	8
	Доставка и полагане на бетон С16/20
	 
	 
	 
	 

	 
	фундамент на помпен агрегат
	м3
	0,20
	 
	 

	 
	опора тройник
	м3
	0,03
	 
	 

	 
	опорен блок 1
	м3
	0,48
	 
	 

	9
	Доставка и полагане на бетон С16/20
	 
	 
	 
	 

	 
	отвор стена
	м3
	0,40
	 
	 

	 
	дъно
	м3
	0,20
	 
	 

	10
	Направа и разваляне на кофраж
	 
	 
	 
	 

	 
	опорен блок 1
	м2
	2,2
	 
	 

	 
	фундамент на помпен агрегат
	м2
	0,4
	 
	 

	 
	основи стена
	м2
	1,2
	 
	 

	 
	опора тройник
	м2
	0,4
	 
	 

	11
	Армировка обикн. 6-12 мм от стомана А-І и А-ІІІ
	 
	 
	 
	 

	 
	опорен блок 1
	кг
	28,00
	 
	 

	 
	фундамент на помпен агрегат
	кг
	10,00
	 
	 

	 
	опора тройник
	кг
	2,00
	 
	 

	 
	ІІ фаза
	 
	 
	 
	 

	12
	Разбиване на стоманобетон в съществуващи съоръжения за фундамент на п.а. с ел. къртач
	м3
	0,04
	 
	 

	13
	Направа на изкоп в слабоскални почви с ел. къртач
	м3
	0,13
	 
	 

	14
	Извозване с ръчни колички на отпадъци на 50 м разстояние
	м3
	0,17
	 
	 

	15
	Прехвърляне на изкопани маси до 3.0 м хориз. или до 2.0 м вертикално разстояние
	м3
	0,13
	 
	 

	16
	Доставка и полагане на бетон С16/20
	 
	 
	 
	 

	 
	фундамент на помпен агрегат
	м3
	0,20
	 
	 

	 
	фундамент на КоФ
	м3
	0,03
	 
	 

	17
	Направа и разваляне на кофраж
	 
	 
	 
	 

	 
	фундамент на помпен агрегат
	м2
	0,40
	 
	 

	 
	фундамент на КоФ
	м2
	0,40
	 
	 

	18
	Армировка обикн. 6-12 мм от стомана А-І и А-ІІІ
	 
	 
	 
	 

	 
	фундамент на помпен агрегат
	кг
	10,00
	 
	 

	 
	фундамент на КоФ
	кг
	2,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Смукателна част
	 
	 
	 
	 

	 
	І фаза
	 
	 
	 
	 

	1
	Направа на изкоп в слабоскални почви с ширина 0.6 - 1.20 (0.80) м и дълбочина до 2.0 м с ел. къртач до съоръж.
	м3
	6,80
	 
	 

	2
	Прехвърляне на изкопани маси до 3.0 м хориз. или до 2.0 м вертикално разстояние
	м3
	6,80
	 
	 

	3
	Засипване на изкоп ръчно без трамбоване
	м3
	4,73
	 
	 

	4
	Уплътняване ръчно с трамбовка на пластове по 10 см на обратен насип до 30 см над тръба
	м3
	2,07
	 
	 

	5
	Доставка и полагане на пясък за пясъчно легло
	м3
	0,30
	 
	 

	6
	Разбиване на стоманобетон в съществуващи съоръжения за тръбопровод с ел. къртач
	м3
	0,40
	 
	 

	7
	Изхвърляне на строителни отпадъци от помещения до 3.0 м хориз. или до 2.0 м вертикално разстояние
	м3
	0,40
	 
	 

	8
	Извозване с ръчни колички на отпадъци на 50 м разстояние
	м3
	0,40
	 
	 

	9
	Доставка и полагане на монтажен бетон С16/20 за замонолитване на отвори
	м3
	0,40
	 
	 

	10
	Кофраж за отвори за замонолитване - направа и разваляне
	м2
	2,00
	 
	 

	 
	ІІ фаза
	 
	 
	 
	 

	12
	Направа на изкоп в слабоскални почви с ширина 0.6 - 1.20 (0.80) м и дълбочина до 2.0 м с ел. къртач до съоръж.
	м3
	8,21
	 
	 

	13
	Прехвърляне на изкопани маси до 3.0 м хориз. или до 2.0 м вертикално разстояние
	м3
	8,21
	 
	 

	14
	Засипване на изкоп ръчно без трамбоване
	м3
	6,31
	 
	 

	15
	Уплътняване ръчно с трамбовка на пластове по 10 см на обратен насип до 30 см над тръба
	м3
	1,90
	 
	 

	16
	Доставка и полагане на пясък за пясъчно легло
	м3
	0,36
	 
	 

	17
	Разбиване на стоманобетон в съществуващи съоръжения за тръбопровод с ел. къртач
	м3
	0,40
	 
	 

	18
	Изхвърляне на строителни отпадъци от помещения до 3.0 м хориз. или до 2.0 м вертикално разстояние
	м3
	0,40
	 
	 

	19
	Извозване с ръчни колички на отпадъци на 50 м разстояние
	м3
	0,40
	 
	 

	20
	Доставка и полагане на монтажен бетон С16/20 за замонолитване на отвори
	м3
	0,40
	 
	 

	21
	Кофраж за отвори за замонолитване - направа и разваляне
	м2
	2,00
	 
	 

	 
	Дънен праг
	 
	 
	 
	 

	1
	Изкоп с багер в средно-земни почви при едно утежнено условие на oтвал
	м3
	160
	 
	 

	2
	Доизкопаване и подрявняване на изкопи, направени по механизиран начин при едно утежнено условие на отвал
	м3
	20
	 
	 

	3
	Направа на обратен насип
	м3
	153
	 
	 

	4
	Уплътняване на насипа
	м3
	153
	 
	 

	5
	Разстилане и подравняване на земни почви
	м3
	27
	 
	 

	6
	Направа и разваряне на кофраж
	м2
	67
	 
	 

	7
	Доставка и полагане на бетон С30/37
	м3
	27
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Всичко 
	 
	 
	
	 

	 
	 ДДС 20 % 
	 
	 
	
	 

	 
	 Обща стойност :  
	 
	 
	
	 


………………………….

участник
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ОБРАЗЕЦ № 5.2.
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	 Гл.Кл.I
№

Вид   работа

М-ка

К-во

Ед.цена
Стойност 
 

Разваляне асфалтова настилка

 

 

1

Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с дебелина до 10см

м3
19

2

Механизирано разкъртване пътни настилки - основа от едро трошен камък или основа от  калдъръм 20см

м3
48

3

Натоварване строителни отпадъци на транспорт

м3
87

4

Транспорт строителни отпадъци на 3км до депо

т.

132

 

Изкопи

 

 

6

Изкоп с багер с ширина до 1.2м по улици в земни почви на отвал

м3

508

7

Изкоп  с ширина 0.6-1.2 и дълбочина до 2м  в скални почви с електрически къртач

м3

249

8

Натоварване земни и скални маси на транспорт (Kp=1.3)

м3
503

9

Транспорт скални маси на 3км до депо

т.

905,4

 

Насипи

 

 

11

Доставка на пясък за подложка

м3
51

12

Транспорт на пясъка от 10км.

т.

92

13

Разриване на пясък

м3
51

14

Уплътняване на пясъка

м3
51

15

Доставка на баластра

м3
217

16

Транспорт на баластра от 10км.

т.

391

17

Засипване на тесни изкопи с баластра без трамбоване

м3
217

18

Разриване ръчно на баластра

м3
217

19

Уплътняване ръчно на баластра на пластове по 10 см.

м3
217

20

Направа на обратен насип

м3
370

21

Машинно разриване на баластра

м3
370

22

Машинно уплътняване обратен насип

м3
370

 

Направа асфалтова настилка

 

 

23

Доставка и полагане на каменна основа от едротрошен камък - 20см

м3
48

24

Доставка и полагане на основа от заклинен трошен камък - 15см

м3
36

25

Запечатка с битум 1.5-2 л/м2 и каменни фракции - 6см

100м2
3

26

Транспорт на трошен камък от 10км

т.

151

27

Доставка и полагане на асфалтобетон неплътна смес за долен пласт - 4см.

т.

24

28

Доставка и полагане на асфалтобетон плътна смес за горен пласт - 4см.

т.

24

29

Транспорт на асфалтобетон от 10км.

т.

48

 

Тръби

 

 

30

Доставка HDPE тръби тип 100 DN125, PN10

m'

636

31

Полагане и свързване на водопроводни полиетиленови тръби Ф125 в изкоп, на челна заварка, вкл. Заварката (без тръбата)

m'

636

32

Транспорт на тръби от 40км

курс

1

33

Доставка и полагане на сигнална лента

m'

636

34

Дезинфекция на тръбопроводи Ф125

100m

6,36

35

Изпитване на тръбопровод

m'

636

 

Фасонни части

 

 

36

FF ф108 L=0.8м

бр.

2

37

Водомер ф100 PN10

бр.

1

38

Дъга 22° PEHD DN125 PN10

бр.

2

39

Дъга 30° PEHD DN125 PN10

бр.

1

40

Дъга 45° PEHD DN125 PN10

бр.

1

41

Надземен пожарен хидрант ∅80

бр.

1

42

Намалител PEHD DN125/90 PN10

бр.

1

43

Опорен блок

бр.

13

44

Свободен фланец ∅80

бр.

1

45

Свободен фланец DN125 PN10

бр.

4

46

СК ∅100 PN10 с охр. гарн.

бр.

1

47

СК ∅80 PN10 с охр. гарн.

бр.

1

48

Тройник PEHD DN125 PN10

бр.

1

49

Тройник редукт. PEHD DN125/63 PN10

бр.

1

50

Тройник редукт. PEHD DN125/90 PN10

бр.

5

51

Тръба PEHD DN90 PN10 L=1.50м

бр.

1

52

Фланшов накрайник PEHD DN125 PN10

бр.

4

53

Фланшов накрайник PEHD DN90 PN10

бр.

1

 

Сградни водопроводни отклонения - 10бр.

 

 

54

Водовземна скоба DN125/1"

бр.

10

55

Нипел

бр.

10

56

Обратна клапа 1"

бр.

10

57

Преход БМВ 1"

бр.

20

58

СК 1"

бр.

10

59

Тръба PEHD 1'' PN10 Lcp=6m

бр.

10

60

ТСК 1" PN10 с охр. гарн.

бр.

10

61

Опорен блок

бр.

10

62

Монтаж и свързване на фасонни части ф1" за полиетиленови тръби

бр.

70

 

Разваляне асфалтова настилка

 

 

63

Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с дебелина до 10см

м3

0,6

64

Механизирано разкъртване пътни настилки - основа от едро трошен камък или основа от  калдъръм 20см

м3

1,6

65

Натоварване строителни отпадъци на транспорт

м3

2,9

66

Транспорт строителни отпадъци на 3км до депо

т.

4,5

 

Изкопи

 

 

68

Изкоп с багер с ширина до 1.2м по улици в земни почви на отвал

м3

48,0

69

Изкоп  с ширина 0.6-1.2 и дълбочина до 2м  в скални почви с електрически къртач

м3

20,0

70

Натоварване земни и скални маси на транспорт (Kp=1.3)

м3

36,8

71

Транспорт скални маси на 3км до депо

т.

66,3

 

Насипи

 

 

73

Доставка на пясък за подложка

м3

4,8

74

Транспорт на пясъка от 10км.

т.

8,6

75

Разриване на пясък

м3

8,6

76

Уплътняване на пясъка

м3

8,6

77

Доставка на баластра

м3

15,6

78

Транспорт на баластра от 10км.

т.

28,1

79

Засипване на тесни изкопи с баластра без трамбоване

м3

15,6

80

Разриване ръчно на баластра

м3

15,6

81

Уплътняване ръчно на баластра на пластове по 10 см.

м3

15,6

82

Направа на обратен насип

м3

45,8

83

Машинно разриване на баластра

м3

45,8

84

Машинно уплътняване обратен насип

м3

45,8

 

Направа асфалтова настилка

 

 

85

Доставка и полагане на каменна основа от едротрошен камък - 20см

м3

1,6

86

Доставка и полагане на основа от заклинен трошен камък - 15см

м3

1,2

87

Запечатка с битум 1.5-2 л/м2 и каменни фракции - 6см

100м2

0,1

88

Транспорт на трошен камък от 10км

т.

5,1

89

Доставка и полагане на асфалтобетон неплътна смес за долен пласт - 4см.

т.

0,8

90

Доставка и полагане на асфалтобетон плътна смес за горен пласт - 4см.

т.

0,8

91

Транспорт на асфалтобетон от 10км.

т.

1,6

 

Шахта водомер

 

 

92

Изкоп с багер в земни почви на транспорт

м3
6,0

93

Изкоп в скални почви с къртач

м3
6,0

94

Натоварване земни и скални маси на транспорт (Kp=1.3)

м3
2,6

95

Транспорт скални маси на 3км до депо

т.

4,7

96

Такса депо

т.

4,7

97

Направа на обратен насип

м3
10,0

98

Машинно уплътняване обратен насип

м3
10,0

99

Направа и разваляне кофраж за опорни блокчета

м2
0,3

100

Доставка и полагане на бетон С12/15 за подложка

м3
0,6

101

Доставка и полагане на филцов бетон С16/20

м3
0,1

102

Транспорт на бетона от 10км.

м3
0,7

103

Фундамент стоманобетонен за дъно ф1200, h=200mm
бр.

1,0

104

Пръстен стоманобетонен ∅1000, H=1000mm, двойна армировка със стъпала

бр.

1,0

105

Пръстен стоманобетонен ∅1000, H=700mm, двойна армировка със стъпала

бр.

1,0

106

Стоманобетонен капак за шахта ∅1000 с отвор ∅600, H=200mm
бр.

1,0

107

Доставка и монтаж на чугунен капак  ∅600

бр.

1,0

108

Прорязване на отвори в пръстените

бр.

1,0

109

Транспорт на елементите от 300км

курс

1,0

110

Разтоварване с автокран

т.

3,0

111

Монтаж с автокран

т.

3,0

 

Преминаване под път III-5901

 

 

112

Хоризонтално сондиране, вкл. обсадна тръба стом.ф273x6

м'

20,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Кл.1

 

 

 

Изкопи

 

 

1

Изкоп с багер с ширина до 1.2м по улици в земни почви на отвал

м3

162

2

Изкоп  с ширина 0.6-1.2 и дълбочина до 2м  в скални почви с електрически къртач

м3

81

3

Натоварване земни и скални маси на транспорт (Kp=1.3)

м3
105

4

Транспорт скални маси на 3км до депо

т.

189

 

Насипи

 

 

6

Доставка на пясък за подложка

м3
17

7

Транспорт на пясъка от 10км.

т.

31

8

Разриване на пясък

м3
17

9

Уплътняване на пясъка

м3
17

10

Доставка на баластра

м3
64

11

Транспорт на баластра от 10км.

т.

116

12

Засипване на тесни изкопи с баластра без трамбоване

м3
64

13

Разриване ръчно на баластра

м3
64

14

Уплътняване ръчно на баластра на пластове по 10 см.

м3
64

15

Направа на обратен насип

м3
162

16

Машинно разриване на баластра

м3
162

17

Машинно уплътняване обратен насип

м3
162

 

Тръби

 

 

18

Доставка HDPE тръби тип 100 DN90, PN10

m'

202

19

Полагане и свързване на водопроводни полиетиленови тръби Ф90 в изкоп, на челна заварка, вкл. Заварката (без тръбата)

m'

202

20

Транспорт на тръби от 40км

курс

1

21

Доставка и полагане на сигнална лента

m'

202

22

Дезинфекция на тръбопроводи Ф90

100m

2,02

23

Изпитване на тръбопровод

m'

202

 

Фасонни части

 

 

24

Коляно 90° PEHD DN63 PN10

бр.

1

25

Надземен пожарен хидрант ∅80

бр.

2

26

Намалител PEHD DN90/63 PN10

бр.

1

27

Обратна клапа ∅65

бр.

1

28

Опорен блок

бр.

8

29

Свободен фланец ∅50

бр.

1

30

Свободен фланец ∅80

бр.

2

31

Свободен фланец DN80

бр.

2

32

СК ∅50 PN10

бр.

1

33

СК ∅80 PN10 с охр. гарн.

бр.

3

34

Тройник PEHD DN90 PN10

бр.

3

35

Тръба  PEHD DN63 PN10 L=1м

бр.

1

36

Тръба PEHD DN90 PN10 L=1.50м

бр.

2

37

Фланшов накрайник PEHD DN63 PN10

бр.

1

38

Фланшов накрайник PEHD DN90 PN10

бр.

4

 

Сградни водопроводни отклонения - 8бр.

 

 

39

Водовземна скоба DN90/1"

бр.

8

40

Нипел

бр.

8

41

Обратна клапа 1"

бр.

8

42

Преход БМВ 1"

бр.

16

43

СК 1"

бр.

8

44

Тръба PEHD 1'' PN10 Lcp=6m

бр.

8

45

ТСК 1" PN10 с охр. гарн.

бр.

8

46

Опорен блок

бр.

8

47

Монтаж и свързване на фасонни части ф1" за полиетиленови тръби

бр.

56

 

Изкопи

 

 

48

Изкоп с багер с ширина до 1.2м по улици в земни почви на отвал

м3

38,4

49

Изкоп  с ширина 0.6-1.2 и дълбочина до 2м  в скални почви с електрически къртач

м3

16,0

50

Натоварване земни и скални маси на транспорт (Kp=1.3)

м3

29,4

51

Транспорт скални маси на 3км до депо

т.

53,0

 

Насипи

 

 

53

Доставка на пясък за подложка

м3

3,8

54

Транспорт на пясъка от 10км.

т.

6,9

55

Разриване на пясък

м3

6,9

56

Уплътняване на пясъка

м3

6,9

57

Доставка на баластра

м3

12,5

58

Транспорт на баластра от 10км.

т.

22,5

59

Засипване на тесни изкопи с баластра без трамбоване

м3

12,5

60

Разриване ръчно на баластра

м3

12,5

61

Уплътняване ръчно на баластра на пластове по 10 см.

м3

12,5

62

Направа на обратен насип

м3

36,7

63

Машинно разриване на баластра

м3

36,7

64

Машинно уплътняване обратен насип

м3

36,7

 

Шахта калник - 1бр.

 

 

65

Изкоп с багер в земни почви на транспорт

м3

6,0

66

Изкоп в скални почви с къртач

м3

6,0

67

Натоварване земни и скални маси на транспорт (Kp=1.3)

м3

2,6

68

Транспорт скални маси на 3км до депо

т.

4,7

70

Направа на обратен насип

м3

10,0

71

Машинно уплътняване обратен насип

м3

10,0

72

Направа и разваляне кофраж за опорни блокчета

м2

0,3

73

Доставка и полагане на бетон С12/15 за подложка

м3

0,6

74

Доставка и полагане на филцов бетон С16/20

м3

0,1

75

Транспорт на бетона от 10км.

м3

0,7

76

Фундамент стоманобетонен за дъно ф1200, h=200mm
бр.

1,0

77

Пръстен стоманобетонен ∅1000, H=700mm, двойна армировка със стъпала

бр.

2,0

78

Стоманобетонен капак за шахта ∅1000 с отвор ∅600, H=200mm
бр.

1,0

79

Доставка и монтаж на чугунен капак  ∅600

бр.

1,0

80

Прорязване на отвори в пръстените

бр.

1,0

81

Транспорт на елементите от 300км

курс

1,0

82

Разтоварване с автокран

т.

3,0

83

Монтаж с автокран

т.

3,0

 

 

 

 

Всичко в лв.:
 

 

 

 

Кл.2

 

 

 

Разваляне асфалтова настилка

 

 

1

Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с дебелина до 10см

м3
13

2

Механизирано разкъртване пътни настилки - основа от едро трошен камък или основа от  калдъръм 20см

м3
32

3

Натоварване строителни отпадъци на транспорт

м3
59

4

Транспорт строителни отпадъци на 3км до депо

т.

89

 

Изкопи

 

 

6

Изкоп с багер с ширина до 1.2м по улици в земни почви на отвал

м3
158

7

Изкоп  с ширина 0.6-1.2 и дълбочина до 2м  в скални почви с електрически къртач

м3
70

8

Натоварване земни и скални маси на транспорт (Kp=1.3)

м3
203

9

Транспорт скални маси на 3км до депо

т.

365,4

 

Насипи

 

 

11

Доставка на пясък за подложка

м3
16

12

Транспорт на пясъка от 10км.

т.

29

13

Разриване на пясък

м3
16

14

Уплътняване на пясъка

м3
16

15

Доставка на баластра

м3
62

16

Транспорт на баластра от 10км.

т.

112

17

Засипване на тесни изкопи с баластра без трамбоване

м3
62

18

Разриване ръчно на баластра

м3
62

19

Уплътняване ръчно на баластра на пластове по 10 см.

м3
62

20

Направа на обратен насип

м3
72

21

Машинно разриване на баластра

м3
72

22

Машинно уплътняване обратен насип

м3
72

 

Направа асфалтова настилка

 

 

23

Доставка и полагане на каменна основа от едротрошен камък - 20см

м3
32

24

Доставка и полагане на основа от заклинен трошен камък - 15см

м3
24

25

Запечатка с битум 1.5-2 л/м2 и каменни фракции - 6см

100м2
2

26

Транспорт на трошен камък от 10км

т.

101

27

Доставка и полагане на асфалтобетон неплътна смес за долен пласт - 4см.

т.

16

28

Доставка и полагане на асфалтобетон плътна смес за горен пласт - 4см.

т.

16

29

Транспорт на асфалтобетон от 10км.

т.

32

 

Тръби

 

 

30

Доставка HDPE тръби тип 100 DN90, PN10

m'

199

31

Полагане и свързване на водопроводни полиетиленови тръби Ф90 в изкоп, на челна заварка, вкл. Заварката (без тръбата)

m'

199

32

Транспорт на тръби от 40км

курс

1

33

Доставка и полагане на сигнална лента

m'

199

34

Дезинфекция на тръбопроводи Ф90

100m

1,99

35

Изпитване на тръбопровод

m'

199

 

Фасонни части

 

 

36

Дъга 45° PEHD DN90 PN10

бр.

3

37

Кръстач PEHD DN90 PN10

бр.

1

38

Надземен пожарен хидрант ∅80

бр.

1

39

Обратна клапа ∅65

бр.

1

40

Опорен блок

бр.

11

41

Свободен фланец ∅50

бр.

1

42

Свободен фланец ∅80

бр.

1

43

Свободен фланец DN80

бр.

2

44

СК ∅50 PN10

бр.

1

45

СК ∅80 PN10 с охр. гарн.

бр.

2

46

Тройник PEHD DN90 PN10

бр.

1

47

Тройник редукт. PEHD DN90/63 PN10

бр.

4

48

Тръба  PEHD DN63 PN10 L=1м

бр.

1

49

Тръба PEHD DN90 PN10 L=1.50м

бр.

1

50

Фланшов накрайник PEHD DN63 PN10

бр.

1

51

Фланшов накрайник PEHD DN90 PN10

бр.

3

 

Сградни водопроводни отклонения - 5бр.

 

 

52

Водовземна скоба DN90/1"

бр.

5

53

Нипел

бр.

5

54

Обратна клапа 1"

бр.

5

55

Преход БМВ 1"

бр.

10

56

СК 1"

бр.

5

57

Тръба PEHD 1'' PN10 Lcp=6m

бр.

5

58

ТСК 1" PN10 с охр. гарн.

бр.

5

59

Опорен блок

бр.

5

60

Монтаж и свързване на фасонни части ф1" за полиетиленови тръби

бр.

35

 

Разваляне асфалтова настилка

 

 

61

Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с дебелина до 10см

м3
0,6

62

Механизирано разкъртване пътни настилки - основа от едро трошен камък или основа от  калдъръм 20см

м3
1,6

63

Натоварване строителни отпадъци на транспорт

м3
2,9

64

Транспорт строителни отпадъци на 3км до депо

т.

4,5

 

Изкопи

 

 

66

Изкоп с багер с ширина до 1.2м по улици в земни почви на отвал

м3
24,0

67

Изкоп  с ширина 0.6-1.2 и дълбочина до 2м  в скални почви с електрически къртач

м3
10,0

68

Натоварване земни и скални маси на транспорт (Kp=1.3)

м3
18,4

69

Транспорт скални маси на 3км до депо

т.

33,1

 

Насипи

 

 

71

Доставка на пясък за подложка

м3
2,4

72

Транспорт на пясъка от 10км.

т.

4,3

73

Разриване на пясък

м3
4,3

74

Уплътняване на пясъка

м3
4,3

75

Доставка на баластра

м3
7,8

76

Транспорт на баластра от 10км.

т.

14,0

77

Засипване на тесни изкопи с баластра без трамбоване

м3

7,8

78

Разриване ръчно на баластра

м3

7,8

79

Уплътняване ръчно на баластра на пластове по 10 см.

м3

7,8

80

Направа на обратен насип

м3

22,9

81

Машинно разриване на баластра

м3

22,9

82

Машинно уплътняване обратен насип

м3

22,9

 

Направа асфалтова настилка

 

 

83

Доставка и полагане на каменна основа от едротрошен камък - 20см

м3
1,6

84

Доставка и полагане на основа от заклинен трошен камък - 15см

м3
1,2

85

Запечатка с битум 1.5-2 л/м2 и каменни фракции - 6см

100м2

0,1

86

Транспорт на трошен камък от 10км

т.

5,1

87

Доставка и полагане на асфалтобетон неплътна смес за долен пласт - 4см.

т.

0,8

88

Доставка и полагане на асфалтобетон плътна смес за горен пласт - 4см.

т.

0,8

89

Транспорт на асфалтобетон от 10км.

т.

1,6

 

Шахта калник - 1бр.

 

 

90

Изкоп с багер в земни почви на транспорт

м3
6,0

91

Изкоп в скални почви с къртач

м3
6,0

92

Натоварване земни и скални маси на транспорт (Kp=1.3)

м3
2,6

93

Транспорт скални маси на 3км до депо

т.

4,7

94
Направа на обратен насип

м3
10,0

95
Машинно уплътняване обратен насип

м3
10,0

96
Направа и разваляне кофраж за опорни блокчета

м2
0,3

97
Доставка и полагане на бетон С12/15 за подложка

м3
0,6

98
Доставка и полагане на филцов бетон С16/20

м3
0,1

99
Транспорт на бетона от 10км.

м3
0,7

100
Фундамент стоманобетонен за дъно ф1200, h=200mm
бр.

1,0

101
Пръстен стоманобетонен ∅1000, H=1000mm, двойна армировка със стъпала

бр.

2,0

102
Стоманобетонен капак за шахта ∅1000 с отвор ∅600, H=200mm
бр.

1,0

103
Доставка и монтаж на чугунен капак  ∅600

бр.

1,0

104
Прорязване на отвори в пръстените

бр.

1,0

105
Транспорт на елементите от 300км

курс

1,0

106
Разтоварване с автокран

т.

3,0

107
Монтаж с автокран

т.

3,0

 

Преминаване под път III-5901

 

 

109

Хоризонтално сондиране, вкл. обсадна тръба стом.ф273x6

м'

17,0

 

 

 

 

Всичко в лв.:
 

 

 

 

Кл.2-1

 

 

 

Изкопи

 

 

1

Изкоп с багер с ширина до 1.2м по улици в земни почви на отвал

м3

26

2

Изкоп  с ширина 0.6-1.2 и дълбочина до 2м  в скални почви с електрически къртач

м3

10

3

Натоварване земни и скални маси на транспорт (Kp=1.3)

м3
17

4

Транспорт скални маси на 3км до депо

т.

30,6

 

Насипи

 

 

6

Доставка на пясък за подложка

м3
3

7

Транспорт на пясъка от 10км.

т.

6

8

Разриване на пясък

м3
3

9

Уплътняване на пясъка

м3
3

10

Доставка на баластра

м3
10

11

Транспорт на баластра от 10км.

т.

18

12

Засипване на тесни изкопи с баластра без трамбоване

м3
10

13

Разриване ръчно на баластра

м3
10

14

Уплътняване ръчно на баластра на пластове по 10 см.

м3
10

15

Направа на обратен насип

м3
23

16

Машинно разриване на баластра

м3
23

17

Машинно уплътняване обратен насип

м3
23

 

Тръби

 

 

18

Доставка HDPE тръби тип 100 DN63, PN10

m'

32

19

Полагане и свързване на водопроводни полиетиленови тръби Ф63 в изкоп, на челна заварка, вкл. Заварката (без тръбата)

m'

32

20

Транспорт на тръби от 40км

курс

1

21

Доставка и полагане на сигнална лента

m'

32

22

Дезинфекция на тръбопроводи Ф63

100m

0,32

23

Изпитване на тръбопровод

m'

32

 

Фасонни части

 

 

24

Намалител PEHD DN90/63 PN10

бр.

1

 

Сградни водопроводни отклонения - 2бр.

 

 

25

Водовземна скоба DN63/1"

бр.

2

26

Нипел

бр.

2

27

Обратна клапа 1"

бр.

2

28

Преход БМВ 1"

бр.

4

29

СК 1"

бр.

2

30

Тръба PEHD 1'' PN10 Lcp=6m

бр.

2

31

ТСК 1" PN10 с охр. гарн.

бр.

2

32

Опорен блок

бр.

2

33

Монтаж и свързване на фасонни части ф1" за полиетиленови тръби

бр.

14

 

Изкопи

 

 

34

Изкоп с багер с ширина до 1.2м по улици в земни почви на отвал

м3

9,6

35

Изкоп  с ширина 0.6-1.2 и дълбочина до 2м  в скални почви с електрически къртач

м3

4,0

36

Натоварване земни и скални маси на транспорт (Kp=1.3)

м3

7,4

37

Транспорт скални маси на 3км до депо

т.

13,3

 

Насипи

 

 

39

Доставка на пясък за подложка

м3

1,0

40

Транспорт на пясъка от 10км.

т.

1,7

41

Разриване на пясък

м3

1,7

42

Уплътняване на пясъка

м3

1,7

43

Доставка на баластра

м3

3,1

44

Транспорт на баластра от 10км.

т.

5,6

45

Засипване на тесни изкопи с баластра без трамбоване

м3

3,1

46

Разриване ръчно на баластра

м3

3,1

47

Уплътняване ръчно на баластра на пластове по 10 см.

м3

3,1

48

Направа на обратен насип

м3

9,2

49

Машинно разриване на баластра

м3

9,2

50

Машинно уплътняване обратен насип

м3

9,2

 

 

 

 

Всичко в лв.:
 

 

 

 

Кл.2-2

 

 

 

Изкопи

 

 

1

Изкоп с багер с ширина до 1.2м по улици в земни почви на отвал

м3

38

2

Изкоп  с ширина 0.6-1.2 и дълбочина до 2м  в скални почви с електрически къртач

м3

22

3

Натоварване земни и скални маси на транспорт (Kp=1.3)

м3
23

4

Транспорт скални маси на 3км до депо

т.

41,4

 

Насипи

 

 

6

Доставка на пясък за подложка

м3
4

7

Транспорт на пясъка от 10км.

т.

8

8

Разриване на пясък

м3
4

9

Уплътняване на пясъка

м3
4

10

Доставка на баластра

м3
14

11

Транспорт на баластра от 10км.

т.

26

12

Засипване на тесни изкопи с баластра без трамбоване

м3
14

13

Разриване ръчно на баластра

м3
14

14

Уплътняване ръчно на баластра на пластове по 10 см.

м3
14

15

Направа на обратен насип

м3
42

16

Машинно разриване на баластра

м3
42

17

Машинно уплътняване обратен насип

м3
42

 

Тръби

 

 

18

Доставка HDPE тръби тип 100 DN63, PN10

m'

48

19

Полагане и свързване на водопроводни полиетиленови тръби Ф63 в изкоп, на челна заварка, вкл. Заварката (без тръбата)

m'

48

20

Транспорт на тръби от 40км

курс

1

21

Доставка и полагане на сигнална лента

m'

48

22

Дезинфекция на тръбопроводи Ф63

100m

0,48

23

Изпитване на тръбопровод

m'

48

 

Фасонни части

 

 

24

Намалител PEHD DN90/63 PN10

бр.

1

 

Сградни водопроводни отклонения - 2бр.

 

 

25

Водовземна скоба DN63/1"

бр.

2

26

Нипел

бр.

2

27

Обратна клапа 1"

бр.

2

28

Преход БМВ 1"

бр.

4

29

СК 1"

бр.

2

30

Тръба PEHD 1'' PN10 Lcp=6m

бр.

2

31

ТСК 1" PN10 с охр. гарн.

бр.

2

32

Опорен блок

бр.

2

33

Монтаж и свързване на фасонни части ф1" за полиетиленови тръби

бр.

14

 

Изкопи

 

 

34

Изкоп с багер с ширина до 1.2м по улици в земни почви на отвал

м3

9,6

35

Изкоп  с ширина 0.6-1.2 и дълбочина до 2м  в скални почви с електрически къртач

м3

4,0

36

Натоварване земни и скални маси на транспорт (Kp=1.3)

м3

7,4

37

Транспорт скални маси на 3км до депо

т.

13,3

 

Насипи

 

 

39

Доставка на пясък за подложка

м3

1,0

40

Транспорт на пясъка от 10км.

т.

1,7

41

Разриване на пясък

м3

1,7

42

Уплътняване на пясъка

м3

1,7

43

Доставка на баластра

м3

3,1

44

Транспорт на баластра от 10км.

т.

5,6

45

Засипване на тесни изкопи с баластра без трамбоване

м3

3,1

46

Разриване ръчно на баластра

м3

3,1

47

Уплътняване ръчно на баластра на пластове по 10 см.

м3

3,1

48

Направа на обратен насип

м3

9,2

49

Машинно разриване на баластра

м3

9,2

50

Машинно уплътняване обратен насип

м3

9,2

 

 

 

 

Всичко в лв.:
 

 

 

 

Кл.2-3

 

 

 

Изкопи

 

 

1

Изкоп с багер с ширина до 1.2м по улици в земни почви на отвал

м3

34

2

Изкоп  с ширина 0.6-1.2 и дълбочина до 2м  в скални почви с електрически къртач

м3

14

3

Натоварване земни и скални маси на транспорт (Kp=1.3)

м3
22

4

Транспорт скални маси на 3км до депо

т.

39,6

 

Насипи

 

 

6

Доставка на пясък за подложка

м3
4

7

Транспорт на пясъка от 10км.

т.

8

8

Разриване на пясък

м3
4

9

Уплътняване на пясъка

м3
4

10

Доставка на баластра

м3
13

11

Транспорт на баластра от 10км.

т.

24

12

Засипване на тесни изкопи с баластра без трамбоване

м3
13

13

Разриване ръчно на баластра

м3
13

14

Уплътняване ръчно на баластра на пластове по 10 см.

м3
13

15

Направа на обратен насип

м3
31

16

Машинно разриване на баластра

м3
31

17

Машинно уплътняване обратен насип

м3
31

 

Тръби

 

 

18

Доставка HDPE тръби тип 100 DN63, PN10

m'

43

19

Полагане и свързване на водопроводни полиетиленови тръби Ф63 в изкоп, на челна заварка, вкл. Заварката (без тръбата)

m'

43

20

Транспорт на тръби от 40км

курс

1

21

Доставка и полагане на сигнална лента

m'

43

22

Дезинфекция на тръбопроводи Ф63

100m

0,43

23

Изпитване на тръбопровод

m'

43

 

Фасонни части

 

 

24

Коляно 90° PEHD DN63 PN10

бр.

2

25

Обратна клапа ∅65

бр.

2

26

Опорен блок

бр.

4

27

Свободен фланец ∅50

бр.

2

28

СК ∅50 PN10

бр.

2

29

Тръба  PEHD DN63 PN10 L=1м

бр.

2

30

Фланшов накрайник PEHD DN63 PN10

бр.

2

 

Сградни водопроводни отклонения - 4бр.

 

 

31

Водовземна скоба DN63/1"

бр.

4

32

Нипел

бр.

4

33

Обратна клапа 1"

бр.

4

34

Преход БМВ 1"

бр.

8

35

СК 1"

бр.

4

36

Тръба PEHD 1'' PN10 Lcp=6m

бр.

4

37

ТСК 1" PN10 с охр. гарн.

бр.

4

38

Опорен блок

бр.

4

39

Монтаж и свързване на фасонни части ф1" за полиетиленови тръби

бр.

28

 

Изкопи

 

 

40

Изкоп с багер с ширина до 1.2м по улици в земни почви на отвал

м3

19,2

41

Изкоп  с ширина 0.6-1.2 и дълбочина до 2м  в скални почви с електрически къртач

м3

8,0

42

Натоварване земни и скални маси на транспорт (Kp=1.3)

м3

14,7

43

Транспорт скални маси на 3км до депо

т.

26,5

 

Насипи

 

 

45

Доставка на пясък за подложка

м3

1,9

46

Транспорт на пясъка от 10км.

т.

3,5

47

Разриване на пясък

м3

3,5

48

Уплътняване на пясъка

м3

3,5

49

Доставка на баластра

м3

6,2

50

Транспорт на баластра от 10км.

т.

11,2

51

Засипване на тесни изкопи с баластра без трамбоване

м3

6,2

52

Разриване ръчно на баластра

м3

6,2

53

Уплътняване ръчно на баластра на пластове по 10 см.

м3

6,2

54

Направа на обратен насип

м3

18,3

55

Машинно разриване на баластра

м3

18,3

56

Машинно уплътняване обратен насип

м3

18,3

 

Шахта калник - 1бр.

 

 

57

Изкоп с багер в земни почви на транспорт

м3
6,0

58

Изкоп в скални почви с къртач

м3
6,0

59

Натоварване земни и скални маси на транспорт (Kp=1.3)

м3
2,6

60

Транспорт скални маси на 3км до депо

т.

4,7

62

Направа на обратен насип

м3
10,0

63

Машинно уплътняване обратен насип

м3
10,0

64

Направа и разваляне кофраж за опорни блокчета

м2

0,3

65

Доставка и полагане на бетон С12/15 за подложка

м3

0,6

66

Доставка и полагане на филцов бетон С16/20

м3

0,1

67

Транспорт на бетона от 10км.

м3

0,7

68

Фундамент стоманобетонен за дъно ф1200, h=200mm
бр.

1,0

69

Пръстен стоманобетонен ∅1000, H=1000mm, двойна армировка със стъпала

бр.

2,0

70

Стоманобетонен капак за шахта ∅1000 с отвор ∅600, H=200mm
бр.

1,0

71

Доставка и монтаж на чугунен капак  ∅600

бр.

1,0

72

Прорязване на отвори в пръстените

бр.

1,0

73

Транспорт на елементите от 300км

курс

1,0

74

Разтоварване с автокран

т.

3,0

75

Монтаж с автокран

т.

3,0

 

 

 

 

Всичко в лв.:
 

 

 

 

Кл.2-4

 

 

 

Изкопи

 

 

1

Изкоп с багер с ширина до 1.2м по улици в земни почви на отвал

м3

10

2

Изкоп  с ширина 0.6-1.2 и дълбочина до 2м  в скални почви с електрически къртач

м3

4

3

Натоварване земни и скални маси на транспорт (Kp=1.3)

м3
8

4

Транспорт скални маси на 3км до депо

т.

14,4

 

Насипи

 

 

6

Доставка на пясък за подложка

м3
2

7

Транспорт на пясъка от 10км.

т.

4

8

Разриване на пясък

м3
2

9

Уплътняване на пясъка

м3
2

10

Доставка на баластра

м3
4

11

Транспорт на баластра от 10км.

т.

8

12

Засипване на тесни изкопи с баластра без трамбоване

м3
4

13

Разриване ръчно на баластра

м3
4

14

Уплътняване ръчно на баластра на пластове по 10 см.

м3
4

15

Направа на обратен насип

м3
8

16

Машинно разриване на баластра

м3
8

17

Машинно уплътняване обратен насип

м3
8

 

Тръби

 

 

18

Доставка HDPE тръби тип 100 DN63, PN10

m'

13

19

Полагане и свързване на водопроводни полиетиленови тръби Ф63 в изкоп, на челна заварка, вкл. Заварката (без тръбата)

m'

13

20

Транспорт на тръби от 40км

курс

1

21

Доставка и полагане на сигнална лента

m'

13

22

Дезинфекция на тръбопроводи Ф63

100m

0,13

23

Изпитване на тръбопровод

m'

13

 

Сградни водопроводни отклонения - 3бр.

 

 

24

Водовземна скоба DN63/1"

бр.

3

25

Нипел

бр.

3

26

Обратна клапа 1"

бр.

3

27

Преход БМВ 1"

бр.

6

28

СК 1"

бр.

3

29

Тръба PEHD 1'' PN10 Lcp=6m

бр.

3

30

ТСК 1" PN10 с охр. гарн.

бр.

3

31

Опорен блок

бр.

3

32

Монтаж и свързване на фасонни части ф1" за полиетиленови тръби

бр.

21

 

Изкопи

 

 

33

Изкоп с багер с ширина до 1.2м по улици в земни почви на отвал

м3

14,4

34

Изкоп  с ширина 0.6-1.2 и дълбочина до 2м  в скални почви с електрически къртач

м3

6,0

35

Натоварване земни и скални маси на транспорт (Kp=1.3)

м3

11,0

36

Транспорт скални маси на 3км до депо

т.

19,9

 

Насипи

 

 

38

Доставка на пясък за подложка

м3

1,4

39

Транспорт на пясъка от 10км.

т.

2,6

40

Разриване на пясък

м3

2,6

41

Уплътняване на пясъка

м3

2,6

42

Доставка на баластра

м3

4,7

43

Транспорт на баластра от 10км.

т.

8,4

44

Засипване на тесни изкопи с баластра без трамбоване

м3

4,7

45

Разриване ръчно на баластра

м3

4,7

46

Уплътняване ръчно на баластра на пластове по 10 см.

м3

4,7

47

Направа на обратен насип

м3

13,8

48

Машинно разриване на баластра

м3

13,8

49

Машинно уплътняване обратен насип

м3

13,8

 

 

 

 

Всичко в лв.:
 

 

 

 

Кл.2-5

 

 

 

Изкопи

 

 

1

Изкоп с багер с ширина до 1.2м по улици в земни почви на отвал

м3

11

2

Изкоп  с ширина 0.6-1.2 и дълбочина до 2м  в скални почви с електрически къртач

м3

5

3

Натоварване земни и скални маси на транспорт (Kp=1.3)

м3
9

4

Транспорт скални маси на 3км до депо

т.

16,2

 

Насипи

 

 

6

Доставка на пясък за подложка

м3
2

7

Транспорт на пясъка от 10км.

т.

4

8

Разриване на пясък

м3
2

9

Уплътняване на пясъка

м3
2

10

Доставка на баластра

м3
5

11

Транспорт на баластра от 10км.

т.

9

12

Засипване на тесни изкопи с баластра без трамбоване

м3
5

13

Разриване ръчно на баластра

м3
5

14

Уплътняване ръчно на баластра на пластове по 10 см.

м3
5

15

Направа на обратен насип

м3
9

16

Машинно разриване на баластра

м3
9

17

Машинно уплътняване обратен насип

м3
9

 

Тръби

 

 

18

Доставка HDPE тръби тип 100 DN63, PN10

m'

14

19

Полагане и свързване на водопроводни полиетиленови тръби Ф63 в изкоп, на челна заварка, вкл. Заварката (без тръбата)

m'

14

20

Транспорт на тръби от 40км

курс

1

21

Доставка и полагане на сигнална лента

m'

14

22

Дезинфекция на тръбопроводи Ф63

100m

0,14

23

Изпитване на тръбопровод

m'

14

 

Сградни водопроводни отклонения - 3бр.

 

 

24

Водовземна скоба DN63/1"

бр.

3

25

Нипел

бр.

3

26

Обратна клапа 1"

бр.

3

27

Преход БМВ 1"

бр.

6

28

СК 1"

бр.

3

29

Тръба PEHD 1'' PN10 Lcp=6m

бр.

3

30

ТСК 1" PN10 с охр. гарн.

бр.

3

31

Опорен блок

бр.

3

32

Монтаж и свързване на фасонни части ф1" за полиетиленови тръби

бр.

21

 

Изкопи

 

 

33

Изкоп с багер с ширина до 1.2м по улици в земни почви на отвал

м3

14,4

34

Изкоп  с ширина 0.6-1.2 и дълбочина до 2м  в скални почви с електрически къртач

м3

6,0

35

Натоварване земни и скални маси на транспорт (Kp=1.3)

м3

11,0

36

Транспорт скални маси на 3км до депо

т.

19,9

 

Насипи

 

 

38

Доставка на пясък за подложка

м3

1,4

39

Транспорт на пясъка от 10км.

т.

2,6

40

Разриване на пясък

м3

2,6

41

Уплътняване на пясъка

м3

2,6

42

Доставка на баластра

м3

4,7

43

Транспорт на баластра от 10км.

т.

8,4

44

Засипване на тесни изкопи с баластра без трамбоване

м3

4,7

45

Разриване ръчно на баластра

м3

4,7

46

Уплътняване ръчно на баластра на пластове по 10 см.

м3

4,7

47

Направа на обратен насип

м3

13,8

48

Машинно разриване на баластра

м3

13,8

49

Машинно уплътняване обратен насип

м3

13,8

 

 

 

 

Всичко в лв.:
 

 

 

 

Кл.3

 

 

 

Изкопи

 

 

1

Изкоп с багер с ширина до 1.2м по улици в земни почви на отвал

м3

32

2

Изкоп  с ширина 0.6-1.2 и дълбочина до 2м  в скални почви с електрически къртач

м3

14

3

Натоварване земни и скални маси на транспорт (Kp=1.3)

м3
21

4

Транспорт скални маси на 3км до депо

т.

37,8

 

Насипи

 

 

6

Доставка на пясък за подложка

м3
4

7

Транспорт на пясъка от 10км.

т.

8

8

Разриване на пясък

м3
4

9

Уплътняване на пясъка

м3
4

10

Доставка на баластра

м3
12

11

Транспорт на баластра от 10км.

т.

22

12

Засипване на тесни изкопи с баластра без трамбоване

м3
12

13

Разриване ръчно на баластра

м3
12

14

Уплътняване ръчно на баластра на пластове по 10 см.

м3
12

15

Направа на обратен насип

м3
30

16

Машинно разриване на баластра

м3
30

17

Машинно уплътняване обратен насип

м3
30

 

Тръби

 

 

18

Доставка HDPE тръби тип 100 DN63, PN10

m'

40

19

Полагане и свързване на водопроводни полиетиленови тръби Ф63 в изкоп, на челна заварка, вкл. Заварката (без тръбата)

m'

40

20

Транспорт на тръби от 40км

курс

1

21

Доставка и полагане на сигнална лента

m'

40

22

Дезинфекция на тръбопроводи Ф63

100m

0,4

23

Изпитване на тръбопровод

m'

40

 

Сградни водопроводни отклонения - 2бр.

 

 

24

Водовземна скоба DN63/1"

бр.

2

25

Нипел

бр.

2

26

Обратна клапа 1"

бр.

2

27

Преход БМВ 1"

бр.

4

28

СК 1"

бр.

2

29

Тръба PEHD 1'' PN10 Lcp=6m

бр.

2

30

ТСК 1" PN10 с охр. гарн.

бр.

2

31

Опорен блок

бр.

2

32

Монтаж и свързване на фасонни части ф1" за полиетиленови тръби

бр.

14

 

Изкопи

 

 

33

Изкоп с багер с ширина до 1.2м по улици в земни почви на отвал

м3

9,6

34

Изкоп  с ширина 0.6-1.2 и дълбочина до 2м  в скални почви с електрически къртач

м3

4,0

35

Натоварване земни и скални маси на транспорт (Kp=1.3)

м3

7,4

36

Транспорт скални маси на 3км до депо

т.

13,3

 

Насипи

 

 

38

Доставка на пясък за подложка

м3

1,0

39

Транспорт на пясъка от 10км.

т.

1,7

40

Разриване на пясък

м3

1,7

41

Уплътняване на пясъка

м3

1,7

42

Доставка на баластра

м3

3,1

43

Транспорт на баластра от 10км.

т.

5,6

44

Засипване на тесни изкопи с баластра без трамбоване

м3

3,1

45

Разриване ръчно на баластра

м3

3,1

46

Уплътняване ръчно на баластра на пластове по 10 см.

м3

3,1

47

Направа на обратен насип

м3

9,2

48

Машинно разриване на баластра

м3

9,2

49

Машинно уплътняване обратен насип

м3

9,2

 

 

 

 

Всичко в лв.:
 

 

 

 

Кл.4

 

 

 

Разваляне асфалтова настилка

 

 

1

Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с дебелина до 10см

м3
1

2

Механизирано разкъртване пътни настилки - основа от едро трошен камък или основа от  калдъръм 20см

м3
4

3

Натоварване строителни отпадъци на транспорт

м3
7

4

Транспорт строителни отпадъци на 3км до депо

т.

10

 

Изкопи

 

 

6

Изкоп с багер с ширина до 1.2м по улици в земни почви на отвал

м3

213

7

Изкоп  с ширина 0.6-1.2 и дълбочина до 2м  в скални почви с електрически къртач

м3

143

8

Натоварване земни и скални маси на транспорт (Kp=1.3)

м3
150

9

Транспорт скални маси на 3км до депо

т.

270

 

Насипи

 

 

11

Доставка на пясък за подложка

м3
22

12

Транспорт на пясъка от 10км.

т.

40

13

Разриване на пясък

м3
22

14

Уплътняване на пясъка

м3
22

15

Доставка на баластра

м3
84

16

Транспорт на баластра от 10км.

т.

152

17

Засипване на тесни изкопи с баластра без трамбоване

м3
84

18

Разриване ръчно на баластра

м3
84

19

Уплътняване ръчно на баластра на пластове по 10 см.

м3
84

20

Направа на обратен насип

м3
241

21

Машинно разриване на баластра

м3
241

22

Машинно уплътняване обратен насип

м3
241

 

Направа асфалтова настилка

 

 

23

Доставка и полагане на каменна основа от едротрошен камък - 20см

м3
4

24

Доставка и полагане на основа от заклинен трошен камък - 15см

м3
3

25

Запечатка с битум 1.5-2 л/м2 и каменни фракции - 6см

100м2
1

26

Транспорт на трошен камък от 10км

т.

13

27

Доставка и полагане на асфалтобетон неплътна смес за долен пласт - 4см.

т.

2

28

Доставка и полагане на асфалтобетон плътна смес за горен пласт - 4см.

т.

2

29

Транспорт на асфалтобетон от 10км.

т.

4

 

Тръби

 

 

30

Доставка HDPE тръби тип 100 DN90, PN10

m'

267

31

Полагане и свързване на водопроводни полиетиленови тръби Ф90 в изкоп, на челна заварка, вкл. Заварката (без тръбата)

m'

267

32

Транспорт на тръби от 40км

курс

1

33

Доставка и полагане на сигнална лента

m'

267

34

Дезинфекция на тръбопроводи Ф90

100m

2,67

35

Изпитване на тръбопровод

m'

267

 

Фасонни части

 

 

36

Коляно 90° PEHD DN90 PN10

бр.

1

37

Надземен пожарен хидрант ∅80

бр.

2

38

Опорен блок

бр.

7

39

Свободен фланец ∅80

бр.

2

40

Свободен фланец DN80

бр.

2

41

СК ∅80 PN10 с охр. гарн.

бр.

3

42

Тройник PEHD DN90 PN10

бр.

3

43

Тръба PEHD DN90 PN10 L=1.50м

бр.

2

44

Фланшов накрайник PEHD DN90 PN10

бр.

4

 

Сградни водопроводни отклонения - 9бр.

 

 

45

Водовземна скоба DN90/1"

бр.

9

46

Нипел

бр.

9

47

Обратна клапа 1"

бр.

9

48

Преход БМВ 1"

бр.

18

49

СК 1"

бр.

9

50

Тръба PEHD 1'' PN10 Lcp=6m

бр.

9

51

ТСК 1" PN10 с охр. гарн.

бр.

9

52

Опорен блок

бр.

9

53

Монтаж и свързване на фасонни части ф1" за полиетиленови тръби

бр.

63

 

Разваляне асфалтова настилка

 

 

54

Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с дебелина до 10см

м3

0,1

55

Механизирано разкъртване пътни настилки - основа от едро трошен камък или основа от  калдъръм 20см

м3

0,3

56

Натоварване строителни отпадъци на транспорт

м3

0,6

57

Транспорт строителни отпадъци на 3км до депо

т.

0,9

 

Изкопи

 

 

58
Изкоп с багер с ширина до 1.2м по улици в земни почви на отвал

м3

43,2

59
Изкоп  с ширина 0.6-1.2 и дълбочина до 2м  в скални почви с електрически къртач

м3

18,0

60
Натоварване земни и скални маси на транспорт (Kp=1.3)

м3

33,1

61
Транспорт скални маси на 3км до депо

т.

59,6

 

Насипи

 

 

64

Доставка на пясък за подложка

м3

4,3

65

Транспорт на пясъка от 10км.

т.

7,8

66

Разриване на пясък

м3

7,8

67

Уплътняване на пясъка

м3

7,8

68

Доставка на баластра

м3

14,0

69

Транспорт на баластра от 10км.

т.

25,3

70

Засипване на тесни изкопи с баластра без трамбоване

м3

14,0

71

Разриване ръчно на баластра

м3

14,0

72

Уплътняване ръчно на баластра на пластове по 10 см.

м3

14,0

73

Направа на обратен насип

м3

41,3

74

Машинно разриване на баластра

м3

41,3

75

Машинно уплътняване обратен насип

м3

41,3

 

Направа асфалтова настилка

 

 

76

Доставка и полагане на каменна основа от едротрошен камък - 20см

м3

0,3

77

Доставка и полагане на основа от заклинен трошен камък - 15см

м3

0,2

78

Запечатка с битум 1.5-2 л/м2 и каменни фракции - 6см

100м2

0,016

79

Транспорт на трошен камък от 10км

т.

1,0

80

Доставка и полагане на асфалтобетон неплътна смес за долен пласт - 4см.

т.

0,2

81

Доставка и полагане на асфалтобетон плътна смес за горен пласт - 4см.

т.

0,2

82

Транспорт на асфалтобетон от 10км.

т.

0,3

 

 

 

 

Всичко в лв.:
 

 

 

 

Кл.4-1

 

 

 

Изкопи

 

 

1

Изкоп с багер с ширина до 1.2м по улици в земни почви на отвал

м3

29

2

Изкоп  с ширина 0.6-1.2 и дълбочина до 2м  в скални почви с електрически къртач

м3

11

3

Натоварване земни и скални маси на транспорт (Kp=1.3)

м3
18

4

Транспорт скални маси на 3км до депо

т.

32,4

 

Насипи

 

 

6

Доставка на пясък за подложка

м3
3

7

Транспорт на пясъка от 10км.

т.

6

8

Разриване на пясък

м3
3

9

Уплътняване на пясъка

м3
3

10

Доставка на баластра

м3
11

11

Транспорт на баластра от 10км.

т.

20

12

Засипване на тесни изкопи с баластра без трамбоване

м3
11

13

Разриване ръчно на баластра

м3
11

14

Уплътняване ръчно на баластра на пластове по 10 см.

м3
11

15

Направа на обратен насип

м3
26

16

Машинно разриване на баластра

м3
26

17

Машинно уплътняване обратен насип

м3
26

 

Тръби

 

 

18

Доставка HDPE тръби тип 100 DN63, PN10

m'

37

19

Полагане и свързване на водопроводни полиетиленови тръби Ф63 в изкоп, на челна заварка, вкл. Заварката (без тръбата)

m'

37

20

Транспорт на тръби от 40км

курс

1

21

Доставка и полагане на сигнална лента

m'

37

22

Дезинфекция на тръбопроводи Ф63

100m

0,37

23

Изпитване на тръбопровод

m'

37

 

Фасонни части

 

 

24

Коляно 90° PEHD DN63 PN10

бр.

1

25

Намалител PEHD DN90/63 PN10

бр.

1

26

Обратна клапа ∅65

бр.

1

27

Опорен блок

бр.

2

28

Свободен фланец ∅50

бр.

1

29

СК ∅50 PN10

бр.

1

30

Тръба  PEHD DN63 PN10 L=1м

бр.

1

31

Фланшов накрайник PEHD DN63 PN10

бр.

1

 

Сградни водопроводни отклонения - 3бр.

 

 

32

Водовземна скоба DN63/1"

бр.

3

33

Нипел

бр.

3

34

Обратна клапа 1"

бр.

3

35

Преход БМВ 1"

бр.

6

36

СК 1"

бр.

3

37

Тръба PEHD 1'' PN10 Lcp=6m

бр.

3

38

ТСК 1" PN10 с охр. гарн.

бр.

3

39

Опорен блок

бр.

3

40

Монтаж и свързване на фасонни части ф1" за полиетиленови тръби

бр.

21

 

Изкопи

 

 

41

Изкоп с багер с ширина до 1.2м по улици в земни почви на отвал

м3

14,4

42

Изкоп  с ширина 0.6-1.2 и дълбочина до 2м  в скални почви с електрически къртач

м3

6,0

43

Натоварване земни и скални маси на транспорт (Kp=1.3)

м3

11,0

44

Транспорт скални маси на 3км до депо

т.

19,9

 

Насипи

 

 

46

Доставка на пясък за подложка

м3

1,4

47

Транспорт на пясъка от 10км.

т.

2,6

48

Разриване на пясък

м3

2,6

49

Уплътняване на пясъка

м3

2,6

50

Доставка на баластра

м3

4,7

51

Транспорт на баластра от 10км.

т.

8,4

52

Засипване на тесни изкопи с баластра без трамбоване

м3

4,7

53

Разриване ръчно на баластра

м3

4,7

54

Уплътняване ръчно на баластра на пластове по 10 см.

м3

4,7

55

Направа на обратен насип

м3

13,8

56

Машинно разриване на баластра

м3

13,8

57

Машинно уплътняване обратен насип

м3

13,8

 

Шахта калник - 1бр.

 

 

58

Изкоп с багер в земни почви на транспорт

м3
6,0

59

Изкоп в скални почви с къртач

м3
6,0

60

Натоварване земни и скални маси на транспорт (Kp=1.3)

м3
2,6

61

Транспорт скални маси на 3км до депо

т.

4,7

63

Направа на обратен насип

м3
10,0

64

Машинно уплътняване обратен насип

м3
10,0

65

Направа и разваляне кофраж за опорни блокчета

м2

0,3

66

Доставка и полагане на бетон С12/15 за подложка

м3

0,6

67

Доставка и полагане на филцов бетон С16/20

м3

0,1

68

Транспорт на бетона от 10км.

м3

0,7

69

Фундамент стоманобетонен за дъно ф1200, h=200mm
бр.

1,0

70

Пръстен стоманобетонен ∅1000, H=1000mm, двойна армировка със стъпала

бр.

2,0

71

Стоманобетонен капак за шахта ∅1000 с отвор ∅600, H=200mm
бр.

1,0

72

Доставка и монтаж на чугунен капак  ∅600

бр.

1,0

73

Прорязване на отвори в пръстените

бр.

1,0

74

Транспорт на елементите от 300км

курс

1,0

75

Разтоварване с автокран

т.

3,0

76

Монтаж с автокран

т.

3,0

 

 

 

 

Всичко в лв.:
 

 

 

 

Кл.5

 

 

 

 

Разваляне асфалтова настилка

 

 

1

Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с дебелина до 10см

м3
6

2

Механизирано разкъртване пътни настилки - основа от едро трошен камък или основа от  калдъръм 20см

м3
15

3

Натоварване строителни отпадъци на транспорт

м3
27

4

Транспорт строителни отпадъци на 3км до депо

т.

41

 

Изкопи

 

 

6

Изкоп с багер с ширина до 1.2м по улици в земни почви на отвал

м3

246

7

Изкоп  с ширина 0.6-1.2 и дълбочина до 2м  в скални почви с електрически къртач

м3

185

8

Натоварване земни и скални маси на транспорт (Kp=1.3)

м3
207

9

Транспорт скални маси на 3км до депо

т.

372,6

 

Насипи

 

 

11

Доставка на пясък за подложка

м3
25

12

Транспорт на пясъка от 10км.

т.

45

13

Разриване на пясък

м3
25

14

Уплътняване на пясъка

м3
25

15

Доставка на баластра

м3
96

16

Транспорт на баластра от 10км.

т.

173

17

Засипване на тесни изкопи с баластра без трамбоване

м3
96

18

Разриване ръчно на баластра

м3
96

19

Уплътняване ръчно на баластра на пластове по 10 см.

м3
96

20

Направа на обратен насип

м3
272

21

Машинно разриване на баластра

м3
272

22

Машинно уплътняване обратен насип

м3
272

 

Направа асфалтова настилка

 

 

23

Доставка и полагане на каменна основа от едротрошен камък - 20см

м3
15

24

Доставка и полагане на основа от заклинен трошен камък - 15см

м3
12

25

Запечатка с битум 1.5-2 л/м2 и каменни фракции - 6см

100м2
1

26

Транспорт на трошен камък от 10км

т.

49

27

Доставка и полагане на асфалтобетон неплътна смес за долен пласт - 4см.

т.

8

28

Доставка и полагане на асфалтобетон плътна смес за горен пласт - 4см.

т.

8

29

Транспорт на асфалтобетон от 10км.

т.

16

 

Тръби

 

 

30

Доставка HDPE тръби тип 100 DN90, PN10

m'

308

31

Полагане и свързване на водопроводни полиетиленови тръби Ф90 в изкоп, на челна заварка, вкл. Заварката (без тръбата)

m'

308

32

Транспорт на тръби от 40км

курс

1

33

Доставка и полагане на сигнална лента

m'

308

34

Дезинфекция на тръбопроводи Ф90

100m

3,08

35

Изпитване на тръбопровод

m'

308

 

Фасонни части

 

 

36

Надземен пожарен хидрант ∅80

бр.

2

37

Опорен блок

бр.

7

38

Свободен фланец ∅80

бр.

2

39

Свободен фланец DN80

бр.

2

40

СК ∅80 PN10 с охр. гарн.

бр.

3

41

Тройник PEHD DN90 PN10

бр.

4

42

Тръба PEHD DN90 PN10 L=1.50м

бр.

2

43

Фланшов накрайник PEHD DN90 PN10

бр.

4

 

Сградни водопроводни отклонения - 12бр.

 

 

44

Водовземна скоба DN90/1"

бр.

12

45

Нипел

бр.

12

46

Обратна клапа 1"

бр.

12

47

Преход БМВ 1"

бр.

24

48

СК 1"

бр.

12

49

Тръба PEHD 1'' PN10 Lcp=6m

бр.

12

50

ТСК 1" PN10 с охр. гарн.

бр.

12

51

Опорен блок

бр.

12

52

Монтаж и свързване на фасонни части ф1" за полиетиленови тръби

бр.

84

 

Разваляне асфалтова настилка

 

 

53

Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с дебелина до 10см

м3

0,5

54

Механизирано разкъртване пътни настилки - основа от едро трошен камък или основа от  калдъръм 20см

м3

1,3

55

Натоварване строителни отпадъци на транспорт

м3

2,4

56

Транспорт строителни отпадъци на 3км до депо

т.

3,6

 

Изкопи

 

 

58

Изкоп с багер с ширина до 1.2м по улици в земни почви на отвал

м3

57,6

59

Изкоп  с ширина 0.6-1.2 и дълбочина до 2м  в скални почви с електрически къртач

м3

24,0

60

Натоварване земни и скални маси на транспорт (Kp=1.3)

м3

44,2

61

Транспорт скални маси на 3км до депо

т.

79,5

 

Насипи

 

 

62
Доставка на пясък за подложка

м3

5,8

63
Транспорт на пясъка от 10км.

т.

10,4

64
Разриване на пясък

м3

10,4

65
Уплътняване на пясъка

м3

10,4

66
Доставка на баластра

м3

18,7

67
Транспорт на баластра от 10км.

т.

33,7

68
Засипване на тесни изкопи с баластра без трамбоване

м3

18,7

69
Разриване ръчно на баластра

м3

18,7

70
Уплътняване ръчно на баластра на пластове по 10 см.

м3

18,7

71
Направа на обратен насип

м3

55,0

72
Машинно разриване на баластра

м3

55,0

73
Машинно уплътняване обратен насип

м3

55,0

 

Направа асфалтова настилка

 

 

74
Доставка и полагане на каменна основа от едротрошен камък - 20см

м3

1,3

75
Доставка и полагане на основа от заклинен трошен камък - 15см

м3

1,0

76
Запечатка с битум 1.5-2 л/м2 и каменни фракции - 6см

100м2

0,1

77
Транспорт на трошен камък от 10км

т.

4,1

78
Доставка и полагане на асфалтобетон неплътна смес за долен пласт - 4см.

т.

0,6

79
Доставка и полагане на асфалтобетон плътна смес за горен пласт - 4см.

т.

0,6

80
Транспорт на асфалтобетон от 10км.

т.

1,2

 

 

 

 

Всичко в лв.:
 

 

 

 

Кл.5-1

 

 

 

 

Изкопи

 

 

1

Изкоп с багер с ширина до 1.2м по улици в земни почви на отвал

м3

32

2

Изкоп  с ширина 0.6-1.2 и дълбочина до 2м  в скални почви с електрически къртач

м3

11

3

Натоварване земни и скални маси на транспорт (Kp=1.3)

м3
21

4

Транспорт скални маси на 3км до депо

т.

37,8

 

Насипи

 

 

6

Доставка на пясък за подложка

м3
4

7

Транспорт на пясъка от 10км.

т.

8

8

Разриване на пясък

м3
4

9

Уплътняване на пясъка

м3
4

10

Доставка на баластра

м3
12

11

Транспорт на баластра от 10км.

т.

22

12

Засипване на тесни изкопи с баластра без трамбоване

м3
12

13

Разриване ръчно на баластра

м3
12

14

Уплътняване ръчно на баластра на пластове по 10 см.

м3
12

15

Направа на обратен насип

м3
27

16

Машинно разриване на баластра

м3
27

17

Машинно уплътняване обратен насип

м3
27

 

Тръби

 

 

18

Доставка HDPE тръби тип 100 DN63, PN10

m'

40

19

Полагане и свързване на водопроводни полиетиленови тръби Ф63 в изкоп, на челна заварка, вкл. Заварката (без тръбата)

m'

40

20

Транспорт на тръби от 40км

курс

1

21

Доставка и полагане на сигнална лента

m'

40

22

Дезинфекция на тръбопроводи Ф63

100m

0,4

23

Изпитване на тръбопровод

m'

40

 

Фасонни части

 

 

24

Коляно 90° PEHD DN63 PN10

бр.

1

25

Намалител PEHD DN90/63 PN10

бр.

1

26

Обратна клапа ∅65

бр.

1

27

Опорен блок

бр.

2

28

Свободен фланец ∅50

бр.

1

29

СК ∅50 PN10

бр.

1

30

Тръба  PEHD DN63 PN10 L=1м

бр.

1

31

Фланшов накрайник PEHD DN63 PN10

бр.

1

 

Сградни водопроводни отклонения - 2бр.

 

 

32

Водовземна скоба DN63/1"

бр.

2

33

Нипел

бр.

2

34

Обратна клапа 1"

бр.

2

35

Преход БМВ 1"

бр.

4

36

СК 1"

бр.

2

37

Тръба PEHD 1'' PN10 Lcp=6m

бр.

2

38

ТСК 1" PN10 с охр. гарн.

бр.

2

39

Опорен блок

бр.

2

40

Монтаж и свързване на фасонни части ф1" за полиетиленови тръби

бр.

14

 

Изкопи

 

 

41

Изкоп с багер с ширина до 1.2м по улици в земни почви на отвал

м3

9,6

42

Изкоп  с ширина 0.6-1.2 и дълбочина до 2м  в скални почви с електрически къртач

м3

4,0

43

Натоварване земни и скални маси на транспорт (Kp=1.3)

м3

7,4

44

Транспорт скални маси на 3км до депо

т.

13,3

 

Насипи

 

 

45
Доставка на пясък за подложка

м3

1,0

46
Транспорт на пясъка от 10км.

т.

1,7

47
Разриване на пясък

м3

1,7

48
Уплътняване на пясъка

м3

1,7

49
Доставка на баластра

м3

3,1

50
Транспорт на баластра от 10км.

т.

5,6

51
Засипване на тесни изкопи с баластра без трамбоване

м3

3,1

52
Разриване ръчно на баластра

м3

3,1

53
Уплътняване ръчно на баластра на пластове по 10 см.

м3

3,1

54
Направа на обратен насип

м3

9,2

55
Машинно разриване на баластра

м3

9,2

56
Машинно уплътняване обратен насип

м3

9,2

 

Шахта калник - 1бр.

 

 

57
Изкоп с багер в земни почви на транспорт

м3
6,0

58
Изкоп в скални почви с къртач

м3
6,0

59
Натоварване земни и скални маси на транспорт (Kp=1.3)

м3
2,6

60
Транспорт скални маси на 3км до депо

т.

4,7

62
Направа на обратен насип

м3
10,0

63
Машинно уплътняване обратен насип

м3
10,0

64
Направа и разваляне кофраж за опорни блокчета

м2

0,3

65
Доставка и полагане на бетон С12/15 за подложка

м3

0,6

66
Доставка и полагане на филцов бетон С16/20

м3

0,1

67
Транспорт на бетона от 10км.

м3

0,7

68
Фундамент стоманобетонен за дъно ф1200, h=200mm
бр.

1,0

69
Пръстен стоманобетонен ∅1000, H=1000mm, двойна армировка със стъпала

бр.

2,0

70
Стоманобетонен капак за шахта ∅1000 с отвор ∅600, H=200mm
бр.

1,0

71
Доставка и монтаж на чугунен капак  ∅600

бр.

1,0

72
Прорязване на отвори в пръстените

бр.

1,0

73
Транспорт на елементите от 300км

курс

1,0

74
Разтоварване с автокран

т.

3,0

75
Монтаж с автокран

т.

3,0

 

 

 

 

Всичко в лв.:
Кл.6

 

 

 

 

Изкопи

 

 

1

Изкоп с багер с ширина до 1.2м по улици в земни почви на отвал

м3

135

2

Изкоп  с ширина 0.6-1.2 и дълбочина до 2м  в скални почви с електрически къртач

м3

60

3

Натоварване земни и скални маси на транспорт (Kp=1.3)

м3
87

4

Транспорт скални маси на 3км до депо

т.

156,6

 

Насипи

 

 

5
Доставка на пясък за подложка

м3
14

6
Транспорт на пясъка от 10км.

т.

26

7
Разриване на пясък

м3
14

8
Уплътняване на пясъка

м3
14

9
Доставка на баластра

м3
53

10
Транспорт на баластра от 10км.

т.

96

11
Засипване на тесни изкопи с баластра без трамбоване

м3
53

12
Разриване ръчно на баластра

м3
53

13
Уплътняване ръчно на баластра на пластове по 10 см.

м3
53

14
Направа на обратен насип

м3
128

15
Машинно разриване на баластра

м3
128

16
Машинно уплътняване обратен насип

м3
128

 

Тръби

 

 

17
Доставка HDPE тръби тип 100 DN90, PN10

m'

169

18
Полагане и свързване на водопроводни полиетиленови тръби Ф90 в изкоп, на челна заварка, вкл. Заварката (без тръбата)

m'

169

19
Транспорт на тръби от 40км

курс

1

20
Доставка и полагане на сигнална лента

m'

169

21
Дезинфекция на тръбопроводи Ф90

100m

1,69

22
Изпитване на тръбопровод

m'

169

 

Фасонни части

 

 

23
Коляно 60° PEHD DN90 PN10

бр.

1

24
Коляно 90° PEHD DN63 PN10

бр.

1

25
Надземен пожарен хидрант ∅80

бр.

1

26
Намалител PEHD DN90/63 PN10

бр.

1

27
Обратна клапа ∅65

бр.

1

28
Опорен блок

бр.

7

29
Свободен фланец ∅50

бр.

1

30
Свободен фланец ∅80

бр.

1

31
Свободен фланец DN80

бр.

2

32
СК ∅50 PN10

бр.

1

33
СК ∅80 PN10 с охр. гарн.

бр.

2

34
Тройник PEHD DN90 PN10

бр.

2

35
Тръба  PEHD DN63 PN10 L=1м

бр.

1

36
Тръба PEHD DN90 PN10 L=1.50м

бр.

1

37
Фланшов накрайник PEHD DN63 PN10

бр.

1

38
Фланшов накрайник PEHD DN90 PN10

бр.

3

 

Сградни водопроводни отклонения - 9бр.

 

 

39
Водовземна скоба DN90/1"

бр.

9

40
Нипел

бр.

9

41
Обратна клапа 1"

бр.

9

42
Преход БМВ 1"

бр.

18

43
СК 1"

бр.

9

44
Тръба PEHD 1'' PN10 Lcp=6m

бр.

9

45
ТСК 1" PN10 с охр. гарн.

бр.

9

46
Опорен блок

бр.

9

47
Монтаж и свързване на фасонни части ф1" за полиетиленови тръби

бр.

63

 

Изкопи

 

 

48
Изкоп с багер с ширина до 1.2м по улици в земни почви на отвал

м3

43,2

49
Изкоп  с ширина 0.6-1.2 и дълбочина до 2м  в скални почви с електрически къртач

м3

18,0

50
Натоварване земни и скални маси на транспорт (Kp=1.3)

м3

33,1

51
Транспорт скални маси на 3км до депо

т.

59,6

 

Насипи

 

 

52
Доставка на пясък за подложка

м3

4,3

53
Транспорт на пясъка от 10км.

т.

7,8

54
Разриване на пясък

м3

7,8

55
Уплътняване на пясъка

м3

7,8

56
Доставка на баластра

м3

14,0

57
Транспорт на баластра от 10км.

т.

25,3

58
Засипване на тесни изкопи с баластра без трамбоване

м3

14,0

60
Разриване ръчно на баластра

м3

14,0

61
Уплътняване ръчно на баластра на пластове по 10 см.

м3

14,0

62
Направа на обратен насип

м3

41,3

63
Машинно разриване на баластра

м3

41,3

64
Машинно уплътняване обратен насип

м3

41,3

 

Шахта калник - 1бр.

 

 

65
Изкоп с багер в земни почви на транспорт

м3
6,0

66
Изкоп в скални почви с къртач

м3
6,0

67
Натоварване земни и скални маси на транспорт (Kp=1.3)

м3
2,6

68
Транспорт скални маси на 3км до депо

т.

4,7

70
Направа на обратен насип

м3
10,0

71
Машинно уплътняване обратен насип

м3
10,0

72
Направа и разваляне кофраж за опорни блокчета

м2

0,3

73
Доставка и полагане на бетон С12/15 за подложка

м3

0,6

74
Доставка и полагане на филцов бетон С16/20

м3

0,1

75
Транспорт на бетона от 10км.

м3

0,7

76
Фундамент стоманобетонен за дъно ф1200, h=200mm
бр.

1,0

77
Пръстен стоманобетонен ∅1000, H=1000mm, двойна армировка със стъпала

бр.

2,0

78
Стоманобетонен капак за шахта ∅1000 с отвор ∅600, H=200mm
бр.

1,0

79
Доставка и монтаж на чугунен капак  ∅600

бр.

1,0

80
Прорязване на отвори в пръстените

бр.

1,0

81
Транспорт на елементите от 300км

курс

1,0

82
Разтоварване с автокран

т.

3,0

83
Монтаж с автокран

т.

3,0

 

 

 

 

Всичко в лв.:
 

 

 

 

Кл.7

 

 

 

Разваляне асфалтова настилка

 

 

1

Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с дебелина до 10см

м3
1

2

Механизирано разкъртване пътни настилки - основа от едро трошен камък или основа от  калдъръм 20см

м3
3

3

Натоварване строителни отпадъци на транспорт

м3
5

4

Транспорт строителни отпадъци на 3км до депо

т.

8

 

Изкопи

 

 

6

Изкоп с багер с ширина до 1.2м по улици в земни почви на отвал

м3

126

7

Изкоп  с ширина 0.6-1.2 и дълбочина до 2м  в скални почви с електрически къртач

м3

56

8

Натоварване земни и скални маси на транспорт (Kp=1.3)

м3
92

9

Транспорт скални маси на 3км до депо

т.

165,6

 

Насипи

 

 

10
Доставка на пясък за подложка

м3
13

11
Транспорт на пясъка от 10км.

т.

24

12
Разриване на пясък

м3
13

13
Уплътняване на пясъка

м3
13

14
Доставка на баластра

м3
50

15
Транспорт на баластра от 10км.

т.

90

16
Засипване на тесни изкопи с баластра без трамбоване

м3
50

17
Разриване ръчно на баластра

м3
50

18
Уплътняване ръчно на баластра на пластове по 10 см.

м3
50

19
Направа на обратен насип

м3
111

20
Машинно разриване на баластра

м3
111

21
Машинно уплътняване обратен насип

м3
111

 

Направа асфалтова настилка

 

 

22
Доставка и полагане на каменна основа от едротрошен камък - 20см

м3
3

23
Доставка и полагане на основа от заклинен трошен камък - 15см

м3
2

24
Запечатка с битум 1.5-2 л/м2 и каменни фракции - 6см

100м2
1

25
Транспорт на трошен камък от 10км

т.

9

26
Доставка и полагане на асфалтобетон неплътна смес за долен пласт - 4см.

т.

2

27
Доставка и полагане на асфалтобетон плътна смес за горен пласт - 4см.

т.

2

28
Транспорт на асфалтобетон от 10км.

т.

4

 

Тръби

 

 

29
Доставка HDPE тръби тип 100 DN90, PN10

m'

158

30
Полагане и свързване на водопроводни полиетиленови тръби Ф90 в изкоп, на челна заварка, вкл. Заварката (без тръбата)

m'

158

31
Транспорт на тръби от 40км

курс

1

32
Доставка и полагане на сигнална лента

m'

158

33
Дезинфекция на тръбопроводи Ф90

100m

1,58

34
Изпитване на тръбопровод

m'

158

 

Фасонни части

 

 

35
Коляно 90° PEHD DN63 PN10

бр.

1

36
Надземен пожарен хидрант ∅80

бр.

2

37
Намалител PEHD DN125/90 PN10

бр.

1

38
Намалител PEHD DN90/63 PN10

бр.

1

39
Обратна клапа ∅65

бр.

1

40
Опорен блок

бр.

8

41
Свободен фланец ∅50

бр.

1

42
Свободен фланец ∅80

бр.

2

43
Свободен фланец DN80

бр.

2

44
СК ∅50 PN10

бр.

1

45
СК ∅80 PN10 с охр. гарн.

бр.

3

46
Тройник PEHD DN90 PN10

бр.

2

47
Тройник редукт. PEHD DN90/63 PN10

бр.

1

48
Тръба  PEHD DN63 PN10 L=1м

бр.

1

49
Тръба PEHD DN90 PN10 L=1.50м

бр.

2

50
Фланшов накрайник PEHD DN63 PN10

бр.

1

51
Фланшов накрайник PEHD DN90 PN10

бр.

4

 

Сградни водопроводни отклонения - 9бр.

 

 

52
Водовземна скоба DN90/1"

бр.

9

53
Нипел

бр.

9

54
Обратна клапа 1"

бр.

9

55
Преход БМВ 1"

бр.

18

56
СК 1"

бр.

9

57
Тръба PEHD 1'' PN10 Lcp=6m

бр.

9

58
ТСК 1" PN10 с охр. гарн.

бр.

9

59
Опорен блок

бр.

9

60
Монтаж и свързване на фасонни части ф1" за полиетиленови тръби

бр.

63

 

Разваляне асфалтова настилка

 

 

61
Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с дебелина до 10см

м3

0,1

62
Механизирано разкъртване пътни настилки - основа от едро трошен камък или основа от  калдъръм 20см

м3

0,3

63
Натоварване строителни отпадъци на транспорт

м3

0,6

64
Транспорт строителни отпадъци на 3км до депо

т.

0,9

 

Изкопи

 

 

65
Изкоп с багер с ширина до 1.2м по улици в земни почви на отвал

м3

43,2

66
Изкоп  с ширина 0.6-1.2 и дълбочина до 2м  в скални почви с електрически къртач

м3

18,0

67
Натоварване земни и скални маси на транспорт (Kp=1.3)

м3

33,1

68
Транспорт скални маси на 3км до депо

т.

59,6

 

Насипи

 

 

69
Доставка на пясък за подложка

м3

4,3

70
Транспорт на пясъка от 10км.

т.

7,8

71
Разриване на пясък

м3

7,8

72
Уплътняване на пясъка

м3

7,8

73
Доставка на баластра

м3

14,0

74
Транспорт на баластра от 10км.

т.

25,3

75
Засипване на тесни изкопи с баластра без трамбоване

м3

14,0

76
Разриване ръчно на баластра

м3

14,0

77
Уплътняване ръчно на баластра на пластове по 10 см.

м3

14,0

78
Направа на обратен насип

м3

41,3

79
Машинно разриване на баластра

м3

41,3

80
Машинно уплътняване обратен насип

м3

41,3

 

Направа асфалтова настилка

 

 

81
Доставка и полагане на каменна основа от едротрошен камък - 20см

м3

0,3

82
Доставка и полагане на основа от заклинен трошен камък - 15см

м3

0,2

83
Запечатка с битум 1.5-2 л/м2 и каменни фракции - 6см

100м2

0,016
84
Транспорт на трошен камък от 10км

т.

1,0

85
Доставка и полагане на асфалтобетон неплътна смес за долен пласт - 4см.

т.

0,2

86
Доставка и полагане на асфалтобетон плътна смес за горен пласт - 4см.

т.

0,2

87
Транспорт на асфалтобетон от 10км.

т.

0,3

 

Шахта калник - 1бр.

 

 

88
Изкоп с багер в земни почви на транспорт

м3
6,0

89
Изкоп в скални почви с къртач

м3
6,0

90
Натоварване земни и скални маси на транспорт (Kp=1.3)

м3
2,6

91
Транспорт скални маси на 3км до депо

т.

4,7

92
Такса депо

т.

4,7

93
Направа на обратен насип

м3
10,0

94
Машинно уплътняване обратен насип

м3
10,0

95
Направа и разваляне кофраж за опорни блокчета

м2

0,3

96
Доставка и полагане на бетон С12/15 за подложка

м3

0,6

97
Доставка и полагане на филцов бетон С16/20

м3

0,1

98
Транспорт на бетона от 10км.

м3

0,7

99
Фундамент стоманобетонен за дъно ф1200, h=200mm
бр.

1,0

100
Пръстен стоманобетонен ∅1000, H=1000mm, двойна армировка със стъпала

бр.

2,0

101
Стоманобетонен капак за шахта ∅1000 с отвор ∅600, H=200mm
бр.

1,0

102
Доставка и монтаж на чугунен капак  ∅600

бр.

1,0

103
Прорязване на отвори в пръстените

бр.

1,0

104
Транспорт на елементите от 300км

курс

1,0

105
Разтоварване с автокран

т.

3,0

106
Монтаж с автокран

т.

3,0

 

 

 

 

Всичко в лв.:
 

 

Кл.7-1

 

 

 

Изкопи

 

 

1

Изкоп с багер с ширина до 1.2м по улици в земни почви на отвал

м3

27

2

Изкоп  с ширина 0.6-1.2 и дълбочина до 2м  в скални почви с електрически къртач

м3

13

3

Натоварване земни и скални маси на транспорт (Kp=1.3)

м3
17

4

Транспорт скални маси на 3км до депо

т.

30,6

 

Насипи

 

 

5
Доставка на пясък за подложка

м3
3

6
Транспорт на пясъка от 10км.

т.

6

7
Разриване на пясък

м3
3

8
Уплътняване на пясъка

м3
3

9
Доставка на баластра

м3
10

10
Транспорт на баластра от 10км.

т.

18

11
Засипване на тесни изкопи с баластра без трамбоване

м3
10

12
Разриване ръчно на баластра

м3
10

13
Уплътняване ръчно на баластра на пластове по 10 см.

м3
10

14
Направа на обратен насип

м3
27

15
Машинно разриване на баластра

м3
27

16
Машинно уплътняване обратен насип

м3
27

 

Тръби

 

 

17
Доставка HDPE тръби тип 100 DN63, PN10

m'

34

18
Полагане и свързване на водопроводни полиетиленови тръби Ф63 в изкоп, на челна заварка, вкл. Заварката (без тръбата)

m'

34

19
Транспорт на тръби от 40км

курс

1

20
Доставка и полагане на сигнална лента

m'

34

21
Дезинфекция на тръбопроводи Ф63

100m

0,34

22
Изпитване на тръбопровод

m'

34

 

Сградни водопроводни отклонения - 3бр.

 

 

23
Водовземна скоба DN63/1"

бр.

3

24
Нипел

бр.

3

25
Обратна клапа 1"

бр.

3

26
Преход БМВ 1"

бр.

6

27
СК 1"

бр.

3

28
Тръба PEHD 1'' PN10 Lcp=6m

бр.

3

29
ТСК 1" PN10 с охр. гарн.

бр.

3

30
Опорен блок

бр.

3

31
Монтаж и свързване на фасонни части ф1" за полиетиленови тръби

бр.

21

 

Изкопи

 

 

32
Изкоп с багер с ширина до 1.2м по улици в земни почви на отвал

м3

14,4

33
Изкоп  с ширина 0.6-1.2 и дълбочина до 2м  в скални почви с електрически къртач

м3

6,0

34
Натоварване земни и скални маси на транспорт (Kp=1.3)

м3

11,0

35
Транспорт скални маси на 3км до депо

т.

19,9

 

Насипи

 

 

36
Доставка на пясък за подложка

м3

1,4

37
Транспорт на пясъка от 10км.

т.

2,6

38
Разриване на пясък

м3

2,6

39
Уплътняване на пясъка

м3

2,6

40
Доставка на баластра

м3

4,7

41
Транспорт на баластра от 10 км.

т.

8,4

42
Засипване на тесни изкопи с баластра без трамбоване

м3

4,7

43
Разриване ръчно на баластра

м3

4,7

44
Уплътняване ръчно на баластра на пластове по 10 см.

м3

4,7

45
Направа на обратен насип

м3

13,8

46
Машинно разриване на баластра

м3

13,8

47
Машинно уплътняване обратен насип

м3

13,8

 
 

 

 

 
 Обща стойност 
 

 

 
 ДДС 20%
 

 

 
 Всичко : 
 

 


	 
	 
	 
	 
	 


ОБРАЗЕЦ № 6

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/ата................................................................................................................,

                                                                           (трите имена)

ЕГН................................................,  адрес:.........................................................................................,
в качеството си на ........................................................ на .................................................................

ЕИК ............................., със седалище и адрес на управление ........................................................
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
във връзка с участието в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет „Избор на изпълнител на СМР ПО ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА на територията на община момчилград" в две обособени позиции: 

Обособена позиция №1:  Обект:"Допълнително водоснабдяване на с. Равен и с. Чобанка, мах. Кедикчал"
Обособена позиция № 2: Обект: "Подмяна на вътрешна водопроводна мрежа за с.Чобанка, мах.Кедикчал", община Момчилград, 
предоставям следния списък на всички задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП: 

	лицата, които представляват участника или кандидата са:
	

	лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или кандидата са:
	

	други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи са:
	


Дата: .....................
Декларатор: ..............................

гр. ........................................






(подпис)
ОБРАЗЕЦ № 7
Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици 

Подписаният:……………………………………………………...............................................
                                                                       (три имена)

в качеството си на …………………………………………………………………...……………

                                                                       (длъжност)

на ….…………………………………………….………..………..………………………………
(наименование на участника, подизпълнителя, член на неперсонифицирано обединение)

с ЕИК: ________________________, във връзка с участието ни в обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на СМР ПО ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА на територията на община момчилград" в две обособени позиции: 

Обособена позиция №1:  Обект:"Допълнително водоснабдяване на с. Равен и с. Чобанка, мах. Кедикчал"
Обособена позиция № 2: Обект: "Подмяна на вътрешна водопроводна мрежа за с.Чобанка, мах.Кедикчал", община Момчилград.
Д Е К Л А Р И Р А М:
Представляваният от мен участник: 

1. Е/Не е дружество (вярното се подчертава), регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

2. Е/Не е свързано лице (вярното се подчертава) с дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим

3. Съм/Не съм свързано лице (вярното се подчертава) с дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

4. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. ______

От Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.


Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим. 

5. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, вр. §7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни. 

Дата: _________________ 

    ДЕКЛАРАТОР:___________________________









       (подпис, печат)
ПОЯСНЕНИЕ: 

В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подава от лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лиза, които имат правомощия да упражняват контрол при вземане на решения от тези органи.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, при спазване на изречение първо от поясненията.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, при спазване на изречение първо от поясненията.

„Свързани лица”, са лицата по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон:

Забраната по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици не се прилага, когато:

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в списъка по Кодекса за социално осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.
ОБРАЗЕЦ  № 8
Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките за изпиране на пари

	
	Долуподписаният/ата: ....................................................................................................................,

	(име, презиме, фамилия)

	ЕГН ..................................................................................................................................................,

	постоянен адрес ..............................................................................................................................,

	гражданство .....................................................................................................................................,

	документ за самоличност ...............................................................................................................,

	В качеството ми на законен представител (пълномощник) на ..................................................,

	вписано в регистъра при ................................................................................................................,

	ДЕКЛАРИРАМ,

че действителен собственик по смисъла на чл. 6, ал. 2 ЗМИП 
във връзка с чл. 3, ал. 5 ППЗМИП на горепосоченото юридическо лице е/са
следното физическо лице/следните физически лица:

	1. .......................................................................................................................................................,

	(име, презиме, фамилия)

	ЕГН ..................................................................................................................................................,

	постоянен адрес ..............................................................................................................................,

	гражданство ....................................................................................................................................,

	документ за самоличност ...............................................................................................................

	2. .......................................................................................................................................................,

	(име, презиме, фамилия)

	ЕГН ..................................................................................................................................................,

	постоянен адрес ..............................................................................................................................,

	гражданство ....................................................................................................................................,

	документ за самоличност ...............................................................................................................

	3. ......................................................................................................................................................,

	(име, презиме, фамилия)

	ЕГН .................................................................................................................................................,

	постоянен адрес .............................................................................................................................,

	гражданство ...................................................................................................................................,

	документ за самоличност ...............................................................................................................


	Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

		

	Дата: _________________ 

    ДЕКЛАРАТОР:___________________________









       (подпис, печат)



                                                             

