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           Община Момчилград
           Област Кърджали

            Адрес: Момчилград 6800, ул.”26-ти декември” № 12, тел. 03631 / 78-41, факс 03631 / 78-49, е-mail: obshtina@mg.link.bg
ОДОБРЯВАМ:


            КМЕТ НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД... ……/П/………..
                                                                              / инж. Сунай Хасан/ 

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ
за изготвяне на работен проект за  "Реконструкция ,оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура“  
за обект : Средно училище „Никола Йонков Вапцаров „ , гр.Момчилград" 

Фаза: Работен проект 
СЪДЪРЖАНИЕ:
 І. Обща част: общи данни за обекта 

ІІ. Техническа част: 

1. Част Архитектура и конструкции 

1.1. Архитектурна 

1.2. Интериор и обзавеждане; 

2. Част Инсталации и мрежи на техническата инфраструктура 

2.1. В и К инсталации 

2.2. Електрически инсталации 

2.3. ОВ и К (отопление, вентилация и климатизация – само физкултурен салон) 

3. Част Устройство на прилежащия към обекта терен 

4. Част Пожарна безопасност 

5. Част План за безопасност и здраве 

6. Част Сметна документация 
6.1. Количествена сметка 
6.2. Количествено-стойностни сметки .
Форма:

 Всички части на работния проект да се представят в 4 /четири/ екземпляра, на хартиен и магнитен носител и да включват: 

1. Работни чертежи и детайли, по които се изпълняват отделните видове СМР в мащаб: 1.1. Ситуационно решение - в М 1:500; 

1.2. Разпределения и разрези - в М 1:50, и фасади в М 1:100; 

1.3. Детайли - в М 1:20, М 1:5 и М 1:1; 

1.4. Други чертежи /аксонометрични схеми на инсталациите/ - в подходящ мащаб; 

2. Обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения, към която се прилагат издадените във връзка с проектирането документи и изходни данни; 

3. Изчисления, обосноваващи проектните решения.

Настоящото задание за проектиране е изготвено, съгласно чл.13 от Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 
Предмет на заданието е определяне на основните изисквания, които следва да се спазят при изработване на инвестиционен проект за реконструкция ,оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура за Средно училище „Никола Йонков Вапцаров „ , гр.Момчилград" 

Предвижда се запазване на външния архитектурен облик и на функцията на сградата. 

Чрез реконструкция ,оборудване и обзавеждане на училищната сграда се цели постигане на по-добри условия за учебния процес .

І. Общи данни за обекта: 

Сградата на Средно училище „Никола Йонков Вапцаров „ , гр.Момчилград е построена през 1958 година.През настоящата учебна година 2017/2018 г. в него се обучават 486 ученика с  целодневна организация ,  обхванати в 24 паралелки, като учениците от от 1-ви до 4 –ти клас са 152 броя ,а от 5-ти до 7-ми клас 334 броя. Учениците обхванати в целодневна организация са 204 броя.  

За дворното място с площ от 21 500 кв.м. , попадащи в кв.13  , парцел ІV по регулационния план на Момчилград и за училищната сграда има съставен Акт за публична общинска собственост № 163/24.10.1997 год.
Общата застроена площ на училищната сграда е 1034 кв.м.Основната училищна сграда е с  на четири етажа , 3 етажа в които са разположени учебните стаи и кабинети и един приземен етаж  в който се помещава котелното  и столовата  . В пристройка към училищната сграда се помещава физкултурния салон с площ 496 кв.м .За физкултурния салон има съставен Акт за общинска собственост №191/ 20.10.1998 г.
Сградата на училището е  изпълнено по традиционния способ, а именно масивно-монолитно строителство с ивични бетонови основи, тухлени стени, стомонобетонови колони, греди и плочи и четирискатна дървена покривна конструкция, покрита с керемиди.
На училищната сграда през 2012 г. по ОПРР  по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за провеждане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини" са извършени ремонтни работи с които беше  подменена отоплителната инсталация, беше изградена външна топлоизолация на стените на основната сграда – без пристройката за физкултурния салон , топлоизолация на покривите, подменени улуци и водосточни тръби. 
ІІ. Техническа част: 

1. Част Архитектура и конструкции 

1.1. Архитектурна част

За обекта има проектна документация от която може да се ползват разпределенията на етажите и вертикални разрези .

Строително-ремонтните дейности, които следва да се изпълнят за реконструкция , оборудване и обзавеждане на сградата  няма да са свързани с промени в разпределението и предназначението на отделните обекти в сградата. 
Не се предвижда промяна очертанията на фасадите и покрива. 
Вътрешните и външните строително-ремонтни дейности следва да включват:
Физкултурен салон

-Цялостна подмяна на съществуващата дървена подова настилка на салон и прилежащите помещения;

-Осигуряване на допълнително отопление на физкултурен салон , тъй като поради  голямия обем не се затопля достатъчно от съществуващите радиатори ;

-Осигуряване на ново спортно оборудване и обзавеждане на салона;

- Цялостно боядисване на стени и тавани;
- Подмяна на осветителни тела и след оглед и преценка ,ако има нужда и от подмяна на ел.инсталация.
- Нови фаянсови облицовки и настилки в санитарните възли и сервизните помещения, както и оборудването им с нови санитарни прибори .
- Нова ВиК мрежа на санитарните възли;

- Подмяна на съществуващите врати с нови ; 

- Изграждане на цокъл на външна фасада и нова топлоизолация.

Столова , намираща се на приземен етаж.
 - Подмяна на съществуваща настилка с  нова подова настилка ;

- Ремонт на санитарните възли в столовата, включително и ВиК мрежа ;

- Ремонт стенни мазилки и боядисване ;
- Подмяна на врати;
Котелно помещение 
- Котелното помещение се наводнява при по проливни дъждове и има нужда от  изграждане на нова канализация,  която да извежда тази  вода .  
Санитарни възли по етажите

-  Ремонт на санитарните възли по всички етажи на сградата, като на първия етаж се осигури и санитарен възел , който да е пригоден за лица с физически увреждания и се осигури достъпна архитектурна среда съгласно наредбата и изискванията.
- Изграждане на нова сградна водопроводна и канализационна мрежа.

Коридори и стълбища 

- Подмяна на съществуваща износена мозаична настилка с нова подходяща, или шлайфане на старата настилка .

- Боядисване на стени .
Спортни площадки

-Ремонт съществуваща спортна площадка с нова дренираща настилка;  
-Цялостна подмяна на оградата на спортната площадка;
-Осигуряване на осветление на спортната площадка;
1.2. Част интериор и обзавеждане 
Предвижда се подмяна на мебелите за обзавеждане на отделните учебни кабинети така както следва:

- в специализирани кабинети по биология , физика , химия , география , музика , изобразително изкуство и др.

- да се предвиди също и подмяна на вратите на кабинети.
- да се предвидят шкафчета за учениците  в коридорите за връхни дрехи или подходящи закачалки в класните стаи за тази цел. 

2. Част Инсталации и мрежи на техническата инфраструктура 
2.1. Част В и К инсталации 
Водопроводната и канализационната инсталации на сградата са изпълнени преди 50 години с материали, които са на границата на експлоатационната си годност и към настоящия момент част от тях са излезли от масова употреба. Необходимо е да се предвиди цялостна подмяна на всички вертикални и хоризонтални водопроводни клонове, както и на всички хоризонтални и вертикални канализационни клонове, ведно с вентилационни отводи към тях. 
При подмяната на санитарни прибори да се предвидят промивни устройства. 
По преценка на проектанта, след извършена ревизия, да се подменят и външните сградни водопроводни и канализационни отклонения.
Да се предвиди отводняване и на дъждовната вода от покрива и дворното пространство  , като се изгради нова разделна канализация която да не се смесва с битовата канализация за отпадъчни води .
 При проектирането да се спазват следните нормативни документи: 
Наредба №4 за проектиране и изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации; 
Наредба №РД-02-20-8 от 17 май 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи; 
Закон за техническите изисквания към продуктите. 
3. Част Устройство на прилежащия към обекта терен 
Проекта за обновяването на прилежащия терен  да изследва възможността за промени в ситуационното решение на пространството около сградата. 
Основното изискване е да се намери проектантско решение, което да изпълни изискванията на Наредба №4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. 
Да се предвиди подходящо озеленяване на площите , да се оформят кътове с дървени беседки,  с  пейки и със съдове за отпадъци и стоянки за велосипеди и др. 

Да се изработи проект за външно парково осветление.
4. Част Пожарна безопасност 
Проекта следва да включва необходимите пасивни и активни мерки за защита и технически решения за осигуряване на пожаробезопасна експлоатация на строежа.
 Обхвата и съдържанието следва да отговарят на определените в приложение №3 от Наредба №Із-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. 
5. Част План за безопасност и здраве 
Проекта следва да съдържа: 
- Общите условия, при които ще се изпълнява строителството; 
- Минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни, съгласно Наредба №2 от 2004 г.; 
- Опазване на околната среда по време на изпълнение на строителството. 
6.Част Сметна документация 
6.1. Количествени сметки 
6.2. Количествено-стойностни сметки .
Проектът следва да съдържа подробни количествени сметки по всички части и да се представят на хартиен носител и на диск.
                                                                 СЪСТАВИЛ: ……/П/………..
                                                                                      / инж. Алие Ибрахим/
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