





Приложение № 2 към чл. 6. 
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ДО

ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ ХАСКОВО
Копие до:

КМЕТА НА

СЕЛО СВОБОДА
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС.

І. Информация за контакт с инвеститора:

1. Име , ЕГН , местожителство , гражданство на инвеститора – физическо лице:

Ерай Хюсеин Хюсеин  ЕГН 7505172340 гражданство- Българско 

2. Пълен пощенски адрес: с.Груево ул.Шеста 1, община Момчилград, обл. Кърджали
3. Телефон , факс и имейл: телефон 0897843250
Лице за контакти и адрес за кореспонденция: Сабиха Ахмед–  за получаване на документи , 

Адрес: 6600 Кърджали, бул. България № 58, ет.3, офис 6

ІІ .Характелистики на инвестиционното предложение:

1.Резюме на предложението:
„ Изграждане на кравекомплекс за свободно боксово отглеждане на 80 броя крави за мляко и 61 броя  женски разплодни телета  с млекопреработвателен цех за собствена продукция към нея в  ПИ006101  в землището на с. Свобода, община Момчилград, област Кърджали, местност „Демир Тарла”         
Обектът ще се състои от  :
· Производствена сграда за 80 броя крави за мляко с обща площ от 840,5 м2 с включени към нея родилни боксове и изолационен бокс

· Доилна зала тип „Рибена кост” 2х5 с площ от 76,11 м2 с включено машинно отделение към нея
· Помещение за концентриран фураж
· Цех за преработка на 1500 литра сурово мляко мляко на ден с площ 190,3 м2

· Ще се произвеждат следните продукти: кисело мляко, айран, сирене, кашкавал и извара.
· Сграда за 61 броя женски разплодни телета с площ 171 м2 и дворчета за разходка към нея с площ 233,5 м2

· Торова лагуна с площ от 230 м2
· Торова площадка с площ от 100 м2
· 15 броя клетки за телета
· Битов кът със санитарен възел за персонала с площ 30 м2
· Ограда на Кравефермата- площта от имота , в която ще се разположи кравефермата ще бъде оградена с плътна ограда по външната имотна граница и телена ограда по линията отделяща площа предвидена за кравеферма от останалата площ на имота. Височина на оградата до 1,80 съобразно терена. 

2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение:
Собственика е селскостопански производител .

 Закупуване на доилна инсталация и доилни апарати за доилна зала,  групови поилки за крави с цел: въвеждащи специфични хигиенни правила за храни от животински произход Регламент /ЕО/№853/2004 от 29.04.2004 г

 Изграждане на торище с цел: опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (91/676/ЕИО) (ОВ L 375, 31.12.1991 г 


3. (Доп. – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение и кумулиране с други предложения.     
Няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

4. Подробна информация за разглеждани алтернативи:

Не са разглеждани алтенативни решения с характер и дейност на инвестиционното предложение.

5. Местоположение на площадката , включително необходима площ за временни дейности по време на строителството:

Имот 006101 в  землище с. Свобода, общ.Момчилград, обл. Кърджали
 Съседи са : Имот 006005 – Бекир Али Исмаил- нива
                Имот 006102 – земи по чл.19 от ЗСПЗЗ- нива

         Имот 006001 – Бекир Али Исмаил- нива
                Имот 000034 – Община Момчилград- полски път

                Имот 006100 – земи по чл.19 от ЗСПЗЗ- пасище, мера
Документ за собственост  – Нот акт № 93 том I  рег. № 442 дело 93 от 2016 г.


6. (Доп. – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на дейностите и съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.     :

 В имота ще се изгради производствена сграда за свободно боксово отглеждане на 80 бр.крави  с доилна зала и цех за преработка на млечни продукти. При така възприетата технология на отглеждане кравефермата е разделена условно на 3 основни зони: зона за почивка, зона за движение и зона за хранене. В зоната за почивка ще са обособени индивдуални боксове разделени помежду си с прегради. Боксовете ще са конструирани така, че в тях практически  да не попадат фекалии и урина, а замърсяваето е само по торовите и технологични пътеки.  Боксовете ще са с размери съответно: външна редица- дължина 250 см и вътрешни редици- 230 см и ширина 110 см. Преградите между отделните боксове  ще са метални с височина 110 см , по-къси от дължината на бокса с 25 см. Върху всяка редица делители между индивидуалните боксове ще бъде монтирана тилна ограничителна тръба, която може да се премества напред или назад в зависимост от екстериорните измерения на животните и замърсеността на бокса.

Зоната за движение  /между боксовете за почивка и яслата/ ще е с ширина  250 и 355 см.
Торовата и торово- технологичните пътеки ще са с ширна съответно 250 см и 355см. Почистването на торовата маса ще се осъществява посредством скреперна инсталация, като събраната торова масса ще попада в бетонова вкопана шахта, разположена извън сградата. Тя ще бъде с обем 3м3- достатъчен да поеме количеството торова маса за едно денонощие. От там посредством специална помпа торовата маса ще се насочва към тороема.
Храненето на животните ще е на ясла пътека разположена по единия надлъжен край на производствената сграда.Дажбите ще бъдат съобразени с възрастта и физиологично състояние на животните. Предвидено е хранене с основна дажба и допълнително раздаване на концентриран  фураж. Поради малкия фронт на хранителната зона кравите ще се хранят на воля - “ad libitum”. Ще бъдат монтирани ограничителни тръби и вертикални или наклонени прегради с ширина между две съседни прегради – 70 см.Зареждането на фуражите ще се осъществява от предвидената за целта хранителна пътека с ширина 480 см на сградата посредством мобилна техника. 

Осигурен е свободен достъп на животните до чиста питейна вода. Поенето е на воля по всяко време на денонощието.  Поенето ще се извършва от групови поилки, разположени в производствената сграда. Поилките трябва да осигуряват постоянен и неограничен достъп на животните с питейна вода. Кравите в родилния бокс и изолационното помещение ще се поят от единични поилки с клапън.
Кравите ще се доят в доилна зала, разположена до производствената сграда. Ще бъдат оформени два реда доилни боксове по 5 места.Надоеното мляко от доилната зала ще отива в хладилна вана, намираща се в цеха за праработка на мляко.

Предвижда се и сграда за отглеждане на женски разплодни телета. Животните ще се отглеждат върху дълбока несмяняема постеля, която ще се изчиства на всеки 6 месеца. За всяка възрастова група са предвидени и бетонирани дворчета за разходка, в която са разположени и яслите за хранене на животните под навес.
Предвижда се изграждането на млекопреработвателен цех за собствена продукция  за преработката на 1500 литра сурово краве мляко на ден съгласно Наредба 26 от 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход. Суровите млека трябва да отговарят на качествените показатели, залегнали в Reglament 853/29.04.2004г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход. Ще се произвеждат следните продукти: кисело мляко, айран, сирене, кашкавал и извара. Предвижда се изграждането на работни помещения-за кисело мляко и айран(първото) и за сирене и кашкавал(второ), както и съблекалня и тоалетна за персонала. Предвидени са складове за съхранение на допълнителни суровини и материали,както и камера за зреене на кашкавал,камера за зреене на сирене и хладилна камера за съхранение на готовите продукти при температура от  2 до 6°С. Ще бъде изградена и ЦИС (централна измиваща система), с помощта на която автоматично ще се измиват млечните пътища.
Водоснабдяване: ще е необходимо за поене на животните с чиста непрекъснато течаща питейна вода в на двора от осем броя групови поилки. Също така за обслужване на битови цели(бани, WC, мивки и други).
Разход на вода
	Категория говеда
	Брой
	Студена вода
	Топла вода
	Всичко

	
	
	Дневно
	Общо
	Дневно
	Общо
	За 1 ден/l
	За 1 год./ l

	Крави
	80
	75
	6000
	5
	400
	6400
	2304000

	Телета до 14 дн. възраст
	72
	13
	936
	2
	144
	1080
	388800

	Телета 4-6 мес.
	31
	18
	558
	2
	62
	620
	223200

	Телета над 6 мес
	20
	25
	500
	3
	60
	560
	201600

	Бременни юници
	10
	45
	450
	5
	50
	500
	180000

	Обслужващ персонал

	2
	60
	120
	20
	40
	160
	57600

	Всичко
	
	
	
	
	
	
	3355200


	Всичко м3
	
	
	
	
	
	
	3355,2


За нормалното протичане на физиологичните процеси в организма на животните и за получаване на оптимална продукция те се нуждаят ежедневно от вода. Освен за животните е необходима вода за обслужващия персонал и за основните производствени процеси. От дневното количество се изчислява разхода на вода за 1 година (365 дни), като се завишава с 10 – 15% за непредвидени нужди. През върховите периоди (юли, август) необходимите дневни количества вода се завишават с 20 – 30%.
Необходими количества питейна вода за нуждите на мандрата - 290 m3 общо годишно.
Електроснабдяване: Освен за осветление ще е необходимо ел. захранване за вакуумпомпен агрегат, млечна помпа,  кoмпресорен агрегат на хлад. танк и бъркалката, консумация за ел. управление на мл. Помпа и промивна система на доилната инсталация.
Работна мощност на машините за мандрата - до 30 kW.

7. Схема на нова или промяна на съществуваща инфраструктора:

Предвид естеството на дейността не възниква необходимост от изграждане на съпътствуваща инфраструктура. Водовземането ще се извърши от съществуващ водопровод  от селската водопроводна мрежа. Електроснабдяването ще е от съществуващ стълб  до имотна съгласно Предварителен договор с ЕВН ЕР ЕАД КЕЦ Момчилград.
8. Програма за дейностите , включително за строителство , експлоатация и фазите на закриване , възстановяване и последващо използуване:
При започване на строителството в участък повърхностния почвен слой ще се складира в сервитутната ивица за водопровода и ел провода.Основно изкопаната земна маса се  използва в самия имот за изравняване на терена и след това определените за озеленяване участъци в рамките на 30 % от имота  ще се покрият с хумусния слой и озеленят. Тази дейности ще се извърши непосредствено след приключване на торището.
Материалите за нуждите на строителния процес ще се складират в зоната на имота. При строителството няма да бъдат засегнати площи от сервитутната зона.

9. Предлагани методи за строителство:
Строителството на торохранилището е традиционно 

Ще се изпълни със ст.бет.стени с водоплътен бетон с W =0,4. Съоръженията за съхранение на тор са стоманобетонни монолитни конструкции, които  се обработват отвън с обмазване с битумни смеси или хидроизолация, а вътрешно се измазват с водонепропускливи и устойчиви на химическото въздействие на урината замазки.

10. Природни ресурси , предвидени за използуване по време на строителството и експлоатацията:
По време на строителството на инвестиционното предложение ще бъдат използувани инертни материали , бетонови смеси, вода и дървесина от лицензирани доставчици- ВиК Момчилград,  ЕВН, баластерни и ВБЦ от района на община Момчилград.

11. Отпадъци , които се очакват да се генерират , видове , количества и начин на третиране:
От строителния процес -   при строителството няма да има отпадъци от разрушени сгради и съоръжения.

По време на експроатацията на обекта –  отпадъците които се геннерират са два вида:

1.Битови – от работещите в кравефермата , които ще са до 2 души постоянен персонал. Тези отпадъци ще се заустват  в септична яма  и извозват съгласно правилата и разпоредбите на кметство с. Свобода
         
2.Производствени : от отглеждането на кравите – торовата маса,  която  ще се съхранява в открита торова лагуна и  торова площадка за отлежаване и транспортиране от там на полето, съгласно регламентирани договори за наторяване и извозване съответно с общината или в специализирани предприятия за преработна на тор. 


С изграждането и въвеждането в експлоатация на тороема се постига:

· Съхраняване на торовата маса за да могат да протекат процесите на ферментация и минерализация, които водят до отстраняване на причинителите на заболявания по животните и хората и до по-доброто усвояване на хранителните вещества от растенията.

· Съхраняване на торовата маса в периода, когато съществува забрана за внасяне на азотсъдържащи торове в почвата – от 1 ноември до 15 февруари.

· Съхраняване на торовата маса в периода, когато климатичните условия са неблагоприятни – дъжд, сняг, замръзване на почвата и не е възможно извозването и оплзотворяването на торовата маса.

· Подобряване на организацията на работа и хигиената във фермата.

Торищната площадка  ще се изгради от неводопропускливи под и стени /ст.бетон/, и ще се изгради по начин, който да не позволява проникване на течност в почвата или замърсяване на водоизточниците.
Формираните от дейността на мандрата отпадъчни води ще се отвеждат във водоплътна изгребна яма, която ще се почиства периодично.На отпадните води от производството ще се монтира мазниноуловител, като ще се има в предвид, че отпадните мазнини ще са под 100 гр. дневно. Отделената като отпаден продукт при производството на кашкавал суроватка се събира в специален за целта танк. Същата ще се използва за храна на животните.

12.Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда:

- Ще се съхрани отпадъка от кравите –торовата маса  във водоплътни съоръжения и ще е изолирана от подпочвените води и тяхното замърсяване. 

- Имота не е в близост до водовземни съоръжения.
-Ще се вземат мерки за спазване на санитарните норми при отглеждане на животните- дезинфекция при входа и плътно ограждане на външните имотни граници на кравефермата.


13. Други дейности , свързани с инвестиционното предложение /например добив на строителни материали , нов водопровод , добив или пренасяне на електроенергия , жилищно строителство , третиране на отпадъчни води/:
Не се предвиждат.

14. Необходимост от други разрешителни , свързани с инвестиционното предложение:

Регулярните съгласно ЗОЗЗ и ЗУТ   с. Свобода

15. (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Замърсяване и дискомфорт на околната среда.
Инвестиционното намерение ще се осъществява в землището на с. Свобода и няма опасност от пряко замърсяване и дискомфорт на жилищните имоти в регулацията на селото. 
Характеристиките на предлаганата дейност не предполагат негативно въздействие върху      компонентите на околната среда.

16. (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г., доп., бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Риск от аварии и инцидени:

Риска от възникване на инциденти е минимизиран. Тороемът ще е ограден с предпазна ограда. Кравите се отглеждат в определените за целта помещения. 
По време на строителството  ще се спазват указанията за охрана на труда съгласно изготвен по изискванията на ЗУТ  План за безопасност и здраве.

ІІІ. Местоположение на инвестиционното предложение:

1.Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.    
Прилагам актуална скица на имота.

Географски координати на центъра на имота : съгласно приложена скица

2. Съществуващи ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи:

Дейността ще бъде ограничена върху разглежданата площадка , поради което не се очаква въздействие върху земеползването и почвите в района.

3. Зониране или земеползване съгласно одобрени планове:
Имота в които ще се обособи площадката на обекта е с начин на трайно ползване – нива.
Започната е процедура за смяна предназначението на имота.  
4. . (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа:

Най-близко разположени защитени зони са „Родопи Източни” с код BG 0001032 за опазване на природните местообитания, както и „ Студен Кладенец” с код BG 0002013.
4а. Качество и регенеративна способност на природните ресурси:
Не се засягат регенеративните способности на природните ресурси в района.
5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение:
Не са разглеждани други алтенативи за местоположение на площадката за обособяване на инвестиционното предложение. Настоящата площадка отговаря на изискванията  на инвестиционното намерение- собствен терен, с възможности за захранване с ток и вода добра транспортна достъпност и на добро разположение спрямо населеното място.

ІV. Характеристики на потенциалното въздействие /кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:

1.Въздействие върху хората и тяхното здраве , земеползуването , материалните активи , атмосферния въздух , атмосферата , водите , почвата , земните недра , ландшафта , природните обекти, минералното разнообразие , биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови паметници на културата , както и очакваното въздействие от естествени и атропогенни вещества и процеси , различни видове отпадъци и техните местонахождения , рисковите енергиини източници – шумове , вибрации , както и някои генетично модифицирани организми:
Като общо , не се очаква генериране на газови и прахови емисии , които да повлияят на качеството на атмосферния въздух в района.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа , включително на разположените в близост до обекта на инвестиционно предложение:
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитени територии и в обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположени защитени зони са „Родопи Източни” с код BG 0001032 и 
„ Студен Кладенец” с код BG 0002013 за опазване на природните местообитания. При извършване на дейността по инвестиционното предложение не се очаква генериране на имисии и отпадъци във вид и количества , които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване на защитените зони. Отпадъците генерирани от предмета на дейността , ще се извозват след отлежаване за преработка и наторяване. Битовите отпадъци ще се събират в подходящи за целта съдове и ще се предават на сметище , а отпадъчните води ще се заустват в изгребна яма , която периодично ще се почиства.
Отглеждането на крави е характерно за поминъка на населението в разглеждания район. 
3. Вид на въздействието /пряко , непряко вторично кумоланивно краткотрайно , средно и дълготрайно , постоянно и временно , положително и отрицателно/:
Предложението не е с характер на производствена дейност която да предизвиква кумулативни въздействия. В предвид естеството на дейността , въздействията могат да се определят като локални.

4. Обхват на въздействието – географски район , засегнато население , населени места /наименование , вид , град , село , курортно селище , брой жители и др./:
Териториалният обхват на въздействие е ограничен в рамките на разглеждания имот. Не се очаква живущите в околния район да бъдат засегнати в негативен аспект.

5. Вероятност на поява на въздействието:
В предвид естеството на дейността вероятността за поява на въздействие е минимална.

6.Продължителност , честота и обратимост на въздействието:
Продължителността на въздействие зависи от срока на извършване на дейността по инвестиционното предложение и ще бъде постоянно, но без натрупващ се отрицателен ефект.

7. Мерки , които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение , свързани с предотвратяване , намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда:
Настилките в района на кравефермата ще се изпълни водонепропускливи. Ще се предвиди съхранение на отпадъците във водоплътни съоръжения за отлежаване. Рискът от разливи и други аварийни ситуации ще бъде минимизиран с провеждане на предварителен инструктаж на работещите и спазване на правилата за безопасна работа. Периодично ще се почистват районите около работните участъци. Ще се извърши обозначаване на местата за съхранение с необходимите заграждения. Стриктно спазване на противопожарни и санитарно-хигиенни изисквания и норми. 

8. Трансграничен характер на въздействията:
Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие , предвид характера на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България.
