Приложение № 2 
към чл. 6 от Наредбата за ОВОС 
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС
I. Информация за контакт с възложителя:
1. (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Име, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице.   
Фикрет Бекир Мехмед, с постоянен адрес: oбл. Кърджали, общ. Момчилград, с. Пиявец № 51, тел. за контакт: 0889 546 432, български гражданин
2. Пълен пощенски адрес.     
oбл. Кърджали, общ. Момчилград, с. Пиявец № 51, п. к.:6813

3. Телефон, факс и e-mail.     
Тел: 0889 546 432, е-mail: dincher_habib@yahoo.com
4. Лице за контакти.    
Динчер Фикрет Хабиб, с адрес за контакти: oбл. Кърджали, общ. Момчилград, гр. Момчилград, ул. „Гюмюрджинска” № 42А, п. к.:6800, тел. за контакт: 0889 546 432

II. Характеристики на инвестиционното предложение:     
1. Резюме на предложението.  

На основание Решение № 129 от Протокол № 8/29.07.2016 г. на Общински съвет – Момчилград на възложителя се разрешава изработването на ПУП-ПЗ и отреждането му за производствена зона Пп. 


В проекта на ПУП-ПЗ за  № 000050, в землището на с. Пиявец, с ЕКАТТЕ 56575, общ. Момчилград, обл. Кърджали е указана устройствената зона – Пп – предимно производствена, като са посочени характера на застрояване до три етажа, начина на застрояване – свободно, отстоянията до съседните имоти и до пътя, както и градоустройствените показатели за този вид територия. Застрояването е за „Животновъдна сграда”, според инвестиционното намерение на възложителя. В тези зони освен за производствени и складови нужди може да се изграждат обекти за жилищни и други дейности. Начинът на бъдещото застрояване на сградите е свободно и е показано с ограничителна линия на застрояване, като отстои на три метра от изток, север и юг, а на запад на 10 м. от местен път – ПИ 000079. Поземления имот ще се обслужва комуникационно от запад. Имота ще се захранва с ток и вода, съгласно представените към ПУП ВиК и Ел. схеми.  

Настоящото нвестиционно предложение е за ново строителство и предвижда „Изграждане на селскостопанска постройка за отглеждане на животни” в Имот № 000050, в землището на с. Пиявец, с ЕКАТТЕ 56575, общ. Момчилград, обл. Кърджали, с площ от 2700 кв. м., с начин на трайно ползване - нива, десета категория, в местността „Ев алтъ”.  Възложителят има намерение да изгради обект за интензивно животновъдство-кравеферма – до 50 броя месодайни крави и приплодите им, които ще се отглеждат в една сграда с обслужващи и складови помещения.


Заложените градоустройствените параметри на имота са:


- плътност на застрояване – 40 - 80%;


- кинт- 1 - 2.5;


- озеленяване – 20 - 40%;


- етажност –  до 3.

Захранването на имота с питейна вода ще се извърши от собствен водоизточник – шахтов или сондажен кладенец, като параметрите му, необходимостта от пречистване и др. ше се уточнят в следващата фаза на проектиране.


За битово-фекалните отпадъчни води, тъй като в непосредствена близост до имота няма канализационна мрежа, се предвижда да постъпват във водоплътен вкопан стоманобетонен резервоар, чийто капацитет ще позволява отпадъчните води да се изпомпват периодично със специализирана техника и да се транспортират до най-близката ПСОВ.
При проектирането ще бъдат запазени всички възможни за ползване в бъдеще елементи от инфраструктурата. Ще бъдат използвани естествени материали за строителството. Това дава възможност риска от инциденти да бъде преведен до минимум. 

Хумусът по време на строителството ще се съхранява на строителната площадка, а строителните отпадъци ще се извозват на депо за строителни отпадъци, посочено от общината.

2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.    
След промяната на предназначението на имота ще бъде изградена животновъдна сграда за отглеждане на месодайни крави и приплодите им. Изграждането на кравеферма ще бъде осъществено чрез спазване на най-новите изисквания в животновъдството, което ще подобри условията на отглеждане на животните, както и безопасните и здравословни условия на труд и ще минимизира влиянието върху различните аспекти на околната среда. Осъществяването на инвестиционното предложение касае изграждането на екологосъобразен комплекс. Осъществяването на инвестиционното предложение ще е извън населеното място и не се очакват отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда.

3. (Доп. – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение и кумулиране с други предложения.   
Не е налице връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности, както и кумулиране с други предложения.
4. Подробна информация за разгледани алтернативи.   

Не са разгледани други алтернативи поради липса на други подходящи терени, собственост на възложителя.


Избора на техническите решения гарантира следните стандарти параметри:


- Технологичното оборудване да съответства на следните параметри: -високо качество на използваните материали; -ниска консумация на енергия; дълъг живот на експлоатация; ниска себестойност и висока ефективност.


- Експлоатацията на отделните елементи на ИП да бъдат с ниски разходи на електроенергия, поддръжката и обслужването на инсталацията.


- Шумовите емисии извън сградите и помещенията да осигуряват  спазване на нормите;

-Възможните атмосферни емисии от предвидените дейности да са минимални и да не водят до увеличаване на съществуващото замърсяване на атмосферния въздух в прилежащите райони.

5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.   
Имот № 000050 се намира в местността „Ев алтъ” в землището на с. Пиявец, с ЕКАТТЕ 56575, общ. Момчилград, обл. Кърджали. Площа на имота е 2700 кв. м., с начин на трайно ползване - нива, десета категория. Собственик на имота е Фикрет Бекир Мехмед.
Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в границите на имота. При реализацията на инвестиционното намерение ще бъде засегната само площта на имота, където ще се извършат изкопните работи за основите на сградите, водопровод, канализация и др. инфраструктура.

Хумусния слой ще се отнеме и депонира на площадката и след завършване на строителната дейност ще се върне обратно.

Временните дейности ще се извършат на строителната площадка.
6. (Доп. – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на дейностите и съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.     

Настоящото нвестиционно предложение е за ново строителство и предвижда „Изграждане на селскостопанска постройка за отглеждане на животни” - кравеферма с капацитет до 50 броя месодайни крави и приплодите им, които ще се отглеждат в една сграда с обслужващи и складови помещения.


Заложените градоустройствените параметри на имота са:


- плътност на застрояване – 40 - 80%;


- кинт- 1 - 2.5;


- озеленяване – 20 - 40%;


- етажност –  до 3.

Сградите се предвижда да са с метална конструкция, с ограждащи стени от изолационни панели с пълнеж от полиуретан по стени и покрив. Част от стените ще се изпълняват монолитно. 


Обектът ще бъде ограден с телена ограда, която ще възпрепятства свободното влизане на хора и животни в имота.


В помещението за отглеждане на животните ще има обособени места за 50 броя крави. Подът ще е от тухли или бетон. До леглата за кравите ще има осигурена поилка за доставяне на вода. Водата отговаря на изискванията за питейна вода. Пред леглата се разполага ясла. Оформя се хранителна пътека, по която става зареждането на яслите с фураж. Храненето е съобразно с възрастовото и физиологично състояние на животните. Непосредствено зад леглата на кравите се разполага торов канал и торова-технологична пътека, позволяваща придвижването на животните, на обслужващия персонал и техниката за почистване на торовата маса.

Получената при отглеждането на кравите – течна и твърда тор ще се събира в торищна площадка за отлежаване и оттам ще се транспортира до полето. Към торищната площадка се обособява резервоар за поемане на течната тор – урината, утаена от общата торова маса в торището, също и замърсените с тор води от измиване на двора за разходка на животните. Обемите на съоръженията за торовата маса се оразмеряват за предвидения максимален брой 50 крави и необходимото технологично време за превръщане на торовата маса в биотор. Освобождаването на торовите съоръжения ще се извършва периодично. 


За битово-фекалните отпадъчни води, тъй като в непосредствена близост до имота няма канализационна мрежа, се предвижда да постъпват във водоплътен вкопан стоманобетонен резервоар, чийто капацитет ще позволява отпадъчните води да се изпомпват периодично със специализирана техника и да се транспортират до най-близката ПСОВ.


Захранването на имота с питейна вода ще се извърши от собствен водоизточник – шахтов или сондажен кладенец, като параметрите му, необходимостта от пречистване и др. ше се уточнят в следващата фаза на проектиране.


При проектирането ще бъдат запазени всички възможни за ползване в бъдеще елементи от инфраструктурата. Ще бъдат използвани естествени материали за строителството. Това дава възможност риска от инциденти да бъде преведен до минимум. 

Хумусът по време на строителството ще се съхранява на строителната площадка, а строителните отпадъци ще се извозват на депо за строителни отпадъци, посочено от общината.

Всички технологични решения в настоящия проект за типа на сградата и нейното оборудване, механизацията и организацията на цялостния производствен процес са съобразени с изискванията на Наредба № 44/20.04.2006 г. за ветеринарно медицинските изисквания към животновъдните обекти.
7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.  

Достъпът до имота ще се осъществява по съществуващ местен път, собственост на общината. Не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура за нуждите на обекта. Инвестиционното предложение не засяга обслужващите пътни ленти.
8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.    

Реализирането на строителството ще се извърши на един етап и в рамките на от 12-18 месеца.


Изграждането като организация ще се разгърне само върху конкретния имот и няма да засегне съседните имоти.


Подходът за транспортна и друга строителна техника към площадката ще се осъществява посредством съществуващия общински местен път, граничещ с площадката.

След приключване на строително-монтажните работи земната маса, отнета от хумусния слой и депонирана на определено място на строителната площадка ще се върне на местата в имота предвидени за озеленяване.

9. Предлагани методи за строителство.    
Строителството ще бъде изпълнено с метална конструкция с изолационни панели с пълнеж от пенополиуретан. Част от стените ще се изпълняват монолитно и пригодени за дейностите, които ще се извършват след приключване на строителството, съобразно изискванията на нормативните документи, включително и тези по опазване на околната среда. При изграждането ще се използват всички съвременни и най-добри утвърдени строителни материали и практики в страната и ЕС. При изкопните работи няма да се налагат взривни работи. Използваните строителни материали ще бъдат снабдени със съответните сертификати.
Строителството на торохранилището е традиционно. Ще се изпълни със стоманенобетонни стени с водоплътен бетон с W =0,4. Съоръженията за съхранение на тор са стоманобетонни монолитни конструкции, които  се обработват отвън с обмазване с битумни смеси или хидроизолация, а вътрешно се измазват с водонепропускливи и устойчиви на химическото въздействие на урината замазки.
10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.    

При строително-монтажните дейности ще  се  използват предимно  готови   строителни  смеси  и  продукти.

По време на строителството няма да се унищожава трайна дървесна растителност. Предвидено е минимум 20% от имота да се озелени. Влаганите материали са строителни и инертни материали, различни профили стомана (арматура), желязо и др.,  вода,  ел. енергия, а по време на експлоатацията ще се използват вода, дървен материал, ел. енергия.
По време на строителството и експлоатацията на обекта не се предвижда използване, съхранение, транспорт,  производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.

11. Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на третиране.    
На този етап на проектиране не се очакват да бъдат генерирани отпадъци от какъвто и да е тип.

След изграждане на кравефермата ще бъдат генерирани:

Строителни - по време на строителството се очакват минимални количества строителни отпадъци, които ще бъдат оползотворени в самия ход на строителството.

Битови - ще бъдат генерирани от персонала в кравефермата. Обектът ще бъде включен в графика за сметосъбиране и сметоизвозване на община Момчилград.

Производствени - от отглеждането на кравите – торовата маса,  която  ще се съхранява в открита торова лагуна и торова площадка за отлежаване и транспортиране от там на полето, съгласно регламентирани договори за наторяване и извозване съответно с общината или в специализирани предприятия за преработна на тор. 


С изграждането и въвеждането в експлоатация на тороема се постига:

- Съхраняване на торовата маса за да могат да протекат процесите на ферментация и минерализация, които водят до отстраняване на причинителите на заболявания по животните и хората и до по-доброто усвояване на хранителните вещества от растенията.

- Съхраняване на торовата маса в периода, когато съществува забрана за внасяне на азотсъдържащи торове в почвата – от 1 ноември до 15 февруари.

- Съхраняване на торовата маса в периода, когато климатичните условия са неблагоприятни – дъжд, сняг, замръзване на почвата и не е възможно извозването и оползотворяването на торовата маса.


- Подобряване на организацията на работа и хигиената във фермата.

Торищната площадка  ще се изгради от неводопропускливи под и стени /ст.бетон/, и ще се изгради по начин, който да не позволява проникване на течност в почвата или замърсяване на водоизточниците.
12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.  

Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в имот, намиращ се извън населеното място, поради което отрицателното въздействие върху околната среда ще бъде минимално. Предвиденото инвестиционно предложение не предполага замърсяване и дискомфорт на почвите, водите и атмосферния въздух в района, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията. Мерките за сигурност, които ще се предприемат са свързани със стриктно спазване изискванията на нормативните документи по опазването на околната среда, за да се намалят и елиминират всякакви възможни отрицателни въздействия.


Всички дейности, свързани със строителство ще се изпълняват на територията на площадката и няма да бъдат засегнати съседни имоти.


След завършване на строителния процес площадката ще се почисти и рекултивира. Строителните отпадъци ще се събират ежедневно в контейнер, за да не се допусне запрашаване на атмосферния въздух и замърсяване на почвения слой. 


За битово-фекалните отпадъчни води, тъй като в непосредствена близост до имота няма канализационна мрежа, се предвижда да постъпват във водоплътен вкопан стоманобетонен резервоар, чийто капацитет ще позволява отпадъчните води да се изпомпват периодично със специализирана техника и да се транспортират до най-близката ПСОВ. 

Торовият отпадък, продукт на кравефермата ще се депонира в границите на имота в специално изградено торохранилище тип „торова лагуна”, монтирана на предварително подготвена площадка. Торовият отпадък ще престоява определено време в лагуната, след което периодично ще се изчерпва и ще се наторяват селскостопанските масиви на територията на община Момчилград или съседни общини в определените за тази дейност периоди.  Производствените и битови отпадъци ще се депонират в контейнери, предоставени от общината и периодично ще се извозват до регионалното депо за твърди битови отпадъци от фирмата за чистота.
13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води).    

Строителството и реализацията на инвестиционното предложение не са свързани с организиране и разкриване на дейност за добив на инертни материали.


Захранването на имота с питейна вода ще се извърши от собствен водоизточник – шахтов или сондажен кладенец, като параметрите му, необходимостта от пречистване и др. ше се уточнят в следващата фаза на проектиране. За поддържане на налягането ще се изгради ПХУ /помпено хидрофорна уредба/.

За захранването на обекта с електрическа енергия се предвижда изграждане на нова ВЛ AL/R4х70 mm2 от ТНН, трафопост „Бодка”, извод СрН „Соколино” до ГРТ в ПИ 000050.
Отпадните води от производствената дейност ще се събират и пречистват съгласно решение на инвестиционния проект.

14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.    
Регулярните съгласно ЗОЗЗ и ЗУТ
15. (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Замърсяване и дискомфорт на околната среда.   
Предвиденото инвестиционно предложение не предполага замърсяване и дискомфорт на почвите, водите и атмосферния въздух в района, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията.

Атмосферните емисии, които ще се формират само по време на строителството са прахови емисии генерирани основно при изкопните работи на обекта.

Прогнозната оценка за очаквано емисионно натоварване на атмосферния въздух в района на обекта вследствие неговото изграждане ще бъде незначително, локално, временно и ще засегне предимно територията на строителната площадка.

Не се очакват отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни вещества в атмосферния въздух в района.

Реализацията на инвестиционното намерение /строителство и експлоатация/ не предполага отделяне на вредни емисии като шум, вибрации, светлини, топлини, електромагнити и йонизиращи лъчения.
16. (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г., доп., бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Риск от аварии и инциденти.   
Риска от възникване на инциденти е минимизиран. Тороемът ще е ограден с предпазна ограда. Кравите се отглеждат в определените за целта помещения. 

По време на строителството ще се спазват указанията за охрана на труда съгласно изготвен по изискванията на ЗУТ  План за безопасност и здраве.
III. Местоположение на инвестиционното предложение     
1. (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.  

Приложена е актуална скица на имота. Местоположението на инвестиционното предложение е видно от приложената скица, където най-добре са показани границите на Инвестиционното предложение, даваща информация за физическите, природните и антропогенни характеристики на площадката. Теренът, на който ще се реализира ИП, представлява Имот № 000050, в землището на с. Пиявец, с ЕКАТТЕ 56575, общ. Момчилград, обл. Кърджали, с площ от 2700 кв. м., с начин на трайно ползване - нива, десета категория, в местността „Ев алтъ”.

Имотът не попада в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ, но попада в обхвата на защитена зона BG0001032 ”Родопи Източни”, приета от Министерския съвет с Решение № 661/16.10.2007 г.

  
В имота не е налична дървесна растителност, теренът предимно е равен и представлява неизползвана нива.
2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.     
Дейността ще бъде ограничена върху разглежданата площадка. Инвестиционното предложение не засяга ползватели или собственици на земи нито в настоящия момент, нито в бъдеще. Реализирането на намеренията на Инвеститора няма да влоши условията за стопанисването на съседни обекти, поради което не се очаква въздействие върху земеползването и почвите в района.
3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.     
Не. Предвид месторазположението на площадката, земеползването е ограничено.

4. (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.
Имотът не попада в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ, но попада в обхвата на защитена зона BG0001032 ”Родопи Източни”, приета от Министерския съвет с Решение № 661/16.10.2007 г.

Също така не попада в обхвата на чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони,  уязвими зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.
4а. (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Качеството и регенеративната способност на природните ресурси.
Качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района на интервенцията няма да бъдат нарушени вследствие на изпълнение на инвестиционното намерение. Строително-монтажните работи за инвестиционното предложение не включват използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които са потенциално опасни за околната среда и здравето на хората.

5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.
За инвестиционното предложение не са разгледани други алтернативи, поради липса на други подходящи терени, собственост на възложителя. 
IV. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):
1. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

Вследствие на реализацията на инвестиционното предложение  върху компонентите на околната среда не се очакват негативни въздействия или въздействия над допустимите граници.

Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в имот, намиращ се извън населеното място, поради което отрицателното въздействие върху околната среда ще бъде минимално. Предвиденото инвестиционно предложение не предполага замърсяване и дискомфорт на почвите, водите и атмосферния въздух в района, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията. Характерът на инвестиционното намерение не е свързан с промяна на вида, състава и характера на земните недра и ландшафта. Очаквано въздействие – само по време на изпълнение на строителството и то незначително. Мерките за сигурност, които ще се предприемат са свързани със стриктно спазване изискванията на нормативните документи по опазването на околната среда, за да се намалят и елиминират всякакви възможни отрицателни въздействия.


Всички дейности, свързани със строителство ще се изпълняват на територията на площадката и няма да бъдат засегнати съседни имоти. След завършване на строителния процес площадката ще се почисти и рекултивира. Строителните отпадъци ще се събират ежедневно в контейнер, за да не се допусне запрашаване на атмосферния въздух и замърсяване на почвения слой. 



За битово-фекалните отпадъчни води, тъй като в непосредствена близост до имота няма канализационна мрежа, се предвижда да постъпват във водоплътен вкопан стоманобетонен резервоар, чийто капацитет ще позволява отпадъчните води да се изпомпват периодично със специализирана техника и да се транспортират до най-близката ПСОВ. 


Торовият отпадък, продукт на кравефермата ще се депонира в границите на имота в специално изградено торохранилище тип „торова лагуна”, монтирана на предварително подготвена площадка. Торовият отпадък ще престоява определено време в лагуната, след което периодично ще се изчерпва и ще се наторяват селскостопанските масиви на територията на община Момчилград или съседни общини в определените за тази дейност периоди.  Производствените и битови отпадъци ще се депонират в контейнери, предоставени от общината и периодично ще се извозват до регионалното депо за твърди битови отпадъци от фирмата за чистота.
При така описаните процеси и процедури по временно съхраняване, извозване и предаване за третиране на строителните отпадъци и формирани при експлоатацията на обекта битови и производствени отпадъци не се очаква вредно въздействие на отпадъците върху компонентите на околната среда и човешкото здраве в района на инвестицията.
2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.

При извършване на дейността по инвестиционното предложение не се очаква генериране на имисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване на защитените зони. Отпадъците генерирани от предмета на дейността , ще се извозват след отлежаване за преработка и наторяване. Битовите отпадъци ще се събират в подходящи за целта съдове и ще се предават на сметище, а отпадъчните води ще се заустват в изгребна яма , която периодично ще се почиства.
3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

След реализиране на инвестиционното предложение се очаква подобряване на параметрите на жизнена среда и начина на отглеждане на животните. Отглеждането на добитък е характерно за поминъка на населението в разглеждания район.


Въздействието на обекта може да се определи като краткотрайно и непряко. Кумулативни и комбинирани въздействия не се очакват.
4. Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.). 
Въздействието е в рамките на имота, който се намира извън населеното място, поради което няма да засегне местното население. 
5. Вероятност на поява на въздействието.
В предвид естеството на дейността вероятността за поява на въздействие е минимална и не предполага отрицателно въздействие върху околната среда.
6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието.
Продължителността на въздействието е единствено в периода на самото строителство на бъдещата животновъдна сграда, т.е. краткотрайно и обратимо.

7. (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното  предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

По време на строителството на сградите и техническата инфраструктура, строителните работи ще се извършват през есенно-зимния период, когато времето е влажно и формирането на прахови частици при изкопните работи е сведено до минимум. Транспортирането на прахообразуващите строителни материали и на изкопаните земни маси ще става в автомобили покрити с брезентови покривала.


Съхраняване на предварително иззетия хумусен слой и оползотворяването му по предназначение –основно за възстанивяване на терена около сградите. 


Изнасянето, маршрута и направлението за третирането на строителните отпадъци ще се определят от кмета на общината. Направлението за излишните или необходими земни маси ще се вземе също от общината, като се спазват всички указания.

Организираното събиране и извозване на твърди битови отпадъци ще става по съгласувана и одобрена схема от общината.
Ще се предвиди съхранение на отпадъците във водоплътни съоръжения за отлежаване. Рискът от разливи и други аварийни ситуации ще бъде минимизиран с провеждане на предварителен инструктаж на работещите и спазване на правилата за безопасна работа. Периодично ще се почистват районите около работните участъци.   Ще се извърши обозначаване на местата за съхранение с необходимите заграждения. Стриктно спазване на противопожарни и санитарно-хигиенни изисквания и норми.
8. Трансграничен характер на въздействията.
Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие , предвид характера на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България.
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